加油站环保制度

（ 1）贯彻并执行国家有关环保的法律法规，及本公司的环保政策和。
（ 2）执行加油站建设“三同时 ”制度，为加油站配备必要的环保设施，减少废水、废气和废渣的排放。
（ 3）对加油站收集的废油、废渣、含油沙进行统一回收处理。
（ 4）加油站发生环保事故后，由上级公司就事故组织对环境的影响作出评价。

加油站环境保护预防削减措施



一、油气

1、预防削减措施

保证油罐、管道、油桶、油泵等严密不漏，以减少空气中油蒸气的浓度，特 别要防止汽油的泄漏。清洗油罐时，必须按照《油罐清洗安全技术规程》的 有关规定执行。定期或不定期检测加油站工作场所中的有害气体（油气）含量，使其不超过允许浓度。

2、降低油品损耗措施

所有油罐、机泵、管道、阀门、快速接头等连接部位、运转部位和密封点部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不

漏、不跑气。量油孔、卸油口用后及时盖严并上锁，定期检

查阻火器并确保完好。所有盛装油品的容器，包括油罐、 油罐汽车、 油桶等，设备技术状态应当完好，没有渗漏，发现问题应及时倒装处理。卸油品，应
该收干卸净，点滴回收，尽量避免容器内存在残留余油。油罐、油罐车容积
表应定期进行检测。二、工业噪声
1、预防削减措施

采用新工艺，提高设备精密程度来控制噪声。采用多孔吸声材料、防振措施、安装消声器等降低噪声。在强噪声环境中工作的人员，必须佩带相应的防护
用具。

三、含油污水

1、含油污水来源分析

加油站的含油污水主要来源：

油罐清洗、检修、排除罐底水过程中形成含油污水。输油管线清洗、检修过程形成含油污水。油罐、管线、加油机渗漏后同水混合形成含油污水。加油机及其他设备在检修过程中因清洗零部件而形成含油污水。加油、接卸等作
业过程中出现炮、 冒、 溢、喷射、 滴、洒、 漏油后处理过程中形成含油污水。车辆检修、 清洗过程形成含油污水。 油罐清洗出来的油污未按规定进行处理， 被雨水冲刷后形成含油污水。

2、含油污水处理

为保护环境，加油站的含油污水必须经过处理后再行排

放，其排放标准为污水中石油类物质含量不超过5mg/L 。加油站含油污水通常采用水封油水分离装置来进行处理。

3、站内排水

洗车污水不得散排。加油站洗车场应设置必要的排水沟，洗车场地坪坡向排水沟，污水应经隔油、水封后再进入城市管网。水封井至少每月清掏一次，特殊情况及时清理，清掏的含油沙由公司统一处理。

4、废液处理

加油站清洗油罐产生的残液必须由公司集中收集、统一处理。四、固体垃圾
（ 1）加油站应分设可回收与不可回收垃圾箱，设废旧电池回收箱。

（ 2）生活垃圾集中送到城市生活垃圾处理场处理或送到指定的垃圾堆放点，严禁乱丢乱放，造成二次污染。

（ 3）便利店与库房内产生的包装材料，将其分离，并进行循环利用。

加油站员工健康与劳保措施

1. 员工上岗期间，必须穿戴必要的劳动保护用品。

2. 为了保证人身安全、保持良好的形象，应定期检查、更换个人防护用品。

3. 建立劳动保护用品领用、发放、回收台账，回收的物品交由片区（经营部）统一处理。

4. [bookmark: _GoBack]使用会发出剧烈噪音的设备或工具时，必须配戴护耳用具（比如： 耳套、耳塞等）。

5. 卸油时，作业人员必须配戴安全帽和安全带。

6. 禁止 “三违 ”作业，避免作业伤亡。

7. 员工应掌握基本的救援知识和急救方法。

8. 被油品浸透了的衣服应立即脱去，身上被油品沾污的部位应用肥皂和水彻底清洗。

9. 意外吞食汽油或柴油时，应立即送医院救治。

10. 对处于经期、孕期、产期、哺乳期的女职工在工作安排上要根据有关规定给予适当照顾。

11. 积极开展各种有益于员工心理健康的活动，减轻员工的心理负担。

12. 开展健康教育，提高员工的自我保护意识。
