
安全生产会议记录

	合同号
	
	日  期
	XX年X月X日

	施工单位
	
	天  气
	

	会议地点
	项目部会议室
	记录人
	

	安 全 生 产 会 议 纪 要
	项目经理讲话：

今天组织大家如开安全生产、文明施工会议，重点还是安全工作，刚刚接到监理工程师通知，对我项目安全工作做了如下要求：

进入施工现场必须佩戴安全帽，扣好帽带，不得穿拖鞋高跟鞋。

特种操作人员必须持证上岗（电工，架子工，电焊工，特种机械）。

架子工，木工，电工及施工人员高空作业时（大于2米）必须佩戴安全带。
基坑开挖时，必须在周围设置安全防护栏，夜间基坑两侧设置警示红灯。
施工现场必须设安全标志，现场临时用电必须架空2.5米以上。
办公区，生活区，食堂，厕所必须定期消毒，定期打扫。
施工现场必须定期以防火，防洪，防雷击，防盗的安全大检查。
监理工程对我们的安全求是及时的，我们应该按照监理工程师的要求，为了保证工地的安全生产、文明施工，展现我项目部良好的形象风貌，对全体员工提出如下要求：

安全员对我项目施工人员定期进行安全培训，进入施工现场必须佩戴安全帽，遵守安全操作规程。

特种操作人员（电工、架子工、电焊工、特种机械）必须经过岗位培训，持有上岗证。

施工现场按要求设置安全警示标志，安全防护栏，夜间设置警示灯。

办公区、生活区、食堂、厕所定期打扫并消毒。

定期对施工现场各功能区进行防火、防洪、防雷击检查。

严禁酒后上岗。
以上所说的要求各部门认真执行，及时传达所属人员，把我项目部的安全生产、文明施工工作做好。


安全生产会议记录

	合同号
	
	日  期
	XX年X月X日

	施工单位
	
	天  气
	晴

	会议地点
	项目部会议室
	记录人
	

	安 全 生 产 会 议 纪 要
	项目经理讲话：

今天组织大家如开安全生产、文明施工会议，现已进入全面施工阶段，我们一定要把安全工作放在第一位，一切以安全为主，为了保证我项目部的施工得以正常有序的进行，对全体员工提出如下要求：
进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽，系好下颚带，锁好带扣；

作业时必须按规定正确使用个人防护用品，着装要整齐，严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场；

新进场的作业人员，必须首先参加入场安全教育培训，经考试合格后方可上岗，未经教育培训或考试不合格者，不得上岗作业；

用吊车吊运时，吊索具必须符合起重机械安全规程要求，短料和零散材料必须要用容器吊运。

施工现场禁止吸烟，禁止追逐打闹，禁止酒后作业；

施工现场的各种安全防护设施、安全标志等，未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。

要保持作业面道路通畅，作业环境整洁；

严禁在河边嬉水，严禁在河边钓鱼。

以上所说的要求各部门认真执行，及时传达所属人员，把我项目部的安全生产、文明施工工作做好。


安全生产会议记录

	合同号
	
	日  期
	XX年X月X日

	施工单位
	
	天  气
	

	会议地点
	项目部会议室
	记录人
	

	安 全 生 产 会 议 纪 要
	安全员讲话：

进入夏季施工阶段，天气炎热，施工人员要注意防暑工作，避免因为天热而发生安全事故，对此，项目部对全体施工人员做如下要求：

作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽，系好下额带，锁好带口；严禁赤背，穿拖鞋；
作业人员严禁酒后作业，严禁吸烟，禁止在施工现场追逐打闹；
使用电、气焊等明火作业，应清除周围及焊渣溅落区的可燃物，并设专人监护；
电闸箱必须固定放置，防雨防砸。保护功能齐全有效；
拆除构件应轻拿轻放，严禁抛扔；

特殊工种持证上岗，衣着要灵便；

禁止私自拆除移动防护设备，电器设备；

禁止操作与自己无关的机械设备。

每天应注意收听天气预报，随时掌握天气变化信息，做好防汛的准备工作。

以上所说的要求各部门认真执行，及时传达所属人员，把我项目部的安全生产、文明施工工作做好。



安全生产会议记录

	合同号
	
	日  期
	XX年X月X日

	施工单位
	
	天  气
	晴

	会议地点
	项目部会议室
	记录人
	

	安 全 生 产 会 议 纪 要
	安全员讲话：

天气越来越热，露天施工要注意防暑工作，现场发现部分工人因天热原因而不戴安全帽，经项目部安全员进行批评教育，已经改正。对于近一段工作，项目部对全体施工人员做如下要求：

作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽，系好下额带，锁好带口；严禁赤背，穿拖鞋；
作业人员严禁酒后作业，严禁吸烟，禁止在施工现场追逐打闹；
电闸箱必须固定放置，防雨防砸，保护功能齐全有效；
电线一定要架起来，严禁随意摆放在地上；
特殊工种持证上岗，衣着要灵便；

禁止私自拆除移动防护设备，电器设备；

禁止操作与自己无关的机械设备。

严禁在河边嬉水，严禁下河洗澡，严禁在河边钓鱼；

每天应注意收听天气预报，随时掌握天气变化信息，随时关注上游明月沟水库泄水情况，做好防洪、防汛的准备工作。

以上所说的要求各部门认真执行，及时传达所属人员，如有违章作业情况，一定严惩，希望各部门把安全工作放在第一位，把我项目部的安全生产、文明施工工作做好。



安全生产会议记录

	合同号
	
	日  期
	XX年X月X日

	施工单位
	
	天  气
	晴

	会议地点
	项目部会议室
	记录人
	

	安 全 生 产 会 议 纪 要
	项目经理讲话：

桥梁下部工程已基本结束了，预制箱梁的工作也进行了一半，下一步，桥塔的施工，属于高空作业，要做好高空作业的安全防护工作。对于近一段工作，项目部对全体施工人员做如下要求：

作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽，系好下额带，锁好带口；严禁赤背，穿拖鞋；
作业人员严禁酒后作业，严禁吸烟，禁止在施工现场追逐打闹；
在高处（2米以上含2米）施工时，必须系好合格的安全带，安全带要系挂牢固，高挂低用，同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，穿防滑胶鞋；
脚手板必须铺严、实、平稳。不得有探头板，要与架体拴牢；
架设材料要随上随用，以免放置不当掉落伤人；

架上作业人员应作好分工、配合，传递杆件应把握好重心，平稳传递；

作业人员应佩带工具袋，不要将工具放在架子上，以免掉落伤人；

搭、拆架子时必须设置物料提上、吊下设施，严禁抛掷；

脚手架作业面外立面设挡脚板加两道护身栏杆，挂满立网；

每天应注意收听天气预报，随时掌握天气变化信息，随时关注上游明月沟水库泄水情况，做好防洪、防汛的准备工作。

以上所说的要求各部门认真执行，及时传达所属人员，如有违章作业情况，一定严惩，希望各部门把安全工作放在第一位，把我项目部的安全生产、文明施工工作做好。



安全生产会议记录

	合同号
	
	日  期
	XX年X月X日

	施工单位
	
	天  气
	晴

	会议地点
	项目部会议室
	记录人
	

	安 全 生 产 会 议 纪 要
	项目经理讲话：

马上要进行箱梁的张拉工作了，对于箱梁预应力张拉的安全工作，做如下要求：

作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽，系好下额带，锁好带口；严禁赤背，穿拖鞋；
作业人员严禁酒后作业，严禁吸烟，禁止在施工现场追逐打闹；
必须经过专业培训，掌握预应力张拉的安全技术知识并经考核合格后方可上岗。 
必须按照检测机构检验、编号的配套组使用张拉机具。 
张拉作业区域应设明显警示牌，非作业人员不得进入作业区。
张拉时必须服从统一指挥，严格按照技术交底要求读表。油压不得超过技术交底攫值。发现油压异常等情况时，必须立即停机。

高压油泵操作人员应戴护目镜。
作业前应检查高压油泵与千斤顶之间的连接件，连接件必须完好、紧固，确认安全后可作业。
施加荷载时，严禁敲击、调整施力装置。
作业前必须在张拉端设置5cm厚的防护木板。
操作千斤顶和测量伸长值的人员应站在千斤顶侧面操作，千斤顶顶力作用线方向不有人。
张拉时千斤顶行程不得超过技术交底的规定值。
两端或分段张拉时，作业人员应明确联络信号，协调配合。
孔道灌浆作业，喷嘴插入孔道后，喷嘴后面的胶皮垫圈必须紧压在孔口上，胶皮管与浆泵必须连接牢固。
堵灌浆孔时应站在孔的侧面。
以上所说的要求各部门认真执行，及时传达所属人员，如有违章作业情况，一定严惩，希望各部门把安全工作放在第一位，把我项目部的安全生产、文明施工工作做好。



安全生产会议记录

	合同号
	
	日  期
	XX年X月X日

	施工单位
	
	天  气
	晴

	会议地点
	项目部会议室
	记录人
	

	安 全 生 产 会 议 纪 要
	项目经理讲话：

马上就要进入雨季了，本项目的箱梁预制也进入了尾声，接下来的工作中，我们一定要把安全工作放在第一位，确保本项目施工的安全。

1、雨季施工特别是大暴雨期间，安全员对整个工地排水系统进行巡查，确保现场无积水现象，发现排水不畅或阻水现象，立即派人进行清理，防止发生洪水冲毁等事故。

2、雨季施工时应对各项施工物资、机具设备及各施工作业点做好防雨措施，尤其是带电施工的作业点，还要做好防触电措施。

3、如有雷暴雨时，应立即断电，操作人员应马上撤离现场，不得进行施工。特别是雨量大的情况，施工现场所有电缆线必须架离地面，不得浸泡水中，防止漏电，配电箱架设距离地面不得少于1.2米，必须要配有防雨措施。

4、作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽，系好下额带，锁好带口；严禁赤背，穿拖鞋；
5、作业人员严禁酒后作业，严禁吸烟，禁止在施工现场追逐打闹；

6、要保持作业面道路通畅，作业环境整洁；

7、严禁在河边嬉水，严禁在河边钓鱼。

以上施工安全措施，在施工中要落实到每个施工人员和每台机械设备，确保各项措施落到实处，实现本工程安全目标。




安全生产会议记录

	合同号
	
	日  期
	X年X月X日

	施工单位
	
	天  气
	晴

	会议地点
	项目部会议室
	记录人
	

	安 全 生 产 会 议 纪 要
	项目经理讲话：

马上就要开始架梁的工作了，希望大家严格按照安全操作规程施工，把安全工作落实到实处，实现本工程安全目标。

1、施工前汪清气象台及上游明月沟水库等相关单位做好沟通，掌握吊装时天气情况及上游水库泄水情况。

2、施工前，必须认真对现场职工进行吊装安全技术知识教育，并根据工程项目内容和特点，做好安全技术交底(包括交通，作业环境，桥梁的跨距、数量、重量、构件的外形尺寸、梁的编号、梁间距缝隙等)。

3、进入施工现场的人员须佩戴安全帽,高空作业人员须系好安全带，防止高空坠落。
4、吊装作业时，作业半径内严禁站人。架梁作业时要由专人统一指挥，架梁人员必须服从指挥，指挥人员应了解现场情况，切忌急躁冒进，草率从事。操作人员严格按“两纪一化”进行作业。

5、吊装作业时，吊车地基必须牢固可靠；箱梁运输车辆的行走道路必须平整坚实，保证不陷车，不倾翻。

6、用合格的吊索具，钢丝绳捆绑起吊梁时，需用包角垫瓦、木块、麻袋等垫衬，以保护混凝土梁体的棱角，同时也保护钢丝绳不受损，严禁超负荷作业。

7、吊车操作工和起重指挥必须持证上岗，吊车由专人指挥，遵守“十不吊”规定。

8、吊装作业时，施工现场设置警戒标志,严禁无关人员穿越，并派专人警戒，防止无关人员误入现场。

9、吊装前要仔细检查钢丝绳及吊具，发现问题及时处理或及时更换．每日作业完成后要将各种工具及材料清理、堆放整齐，保持施工现场整洁。

10、施工进程中必须严格遵守起重作业和吊车作业的有关规定和安全操作规程，严禁违章作业和违章指挥。


安全生产会议记录

	合同号
	
	日  期
	XX年X月X日

	施工单位
	
	天  气
	多云

	会议地点
	项目部会议室
	记录人
	

	安 全 生 产 会 议 纪 要
	项目经理讲话：

现在正在进行桥面系的施工，虽然箱梁已经吊装到位了，但希望大家严格按照安全操作规程施工，把安全工作落实到实处，实现本工程安全目标。

1、进入施工现场的人员须佩戴安全帽。

2、梁上作业人员必须系好安全带，防止高空坠落。
3、电闸箱必须固定放置，防雨防砸，保护功能齐全有效；

4、电线一定要架起来，严禁随意摆放在地上；

5、特殊工种持证上岗，衣着要灵便；

6、禁止私自拆除移动防护设备，电器设备；

7、禁止操作与自己无关的机械设备。

8、严禁在河边嬉水，严禁下河洗澡，严禁在河边钓鱼。

以上所说的要求各部门认真执行，及时传达所属人员，如有违章作业情况，一定严惩，希望各部门把安全工作放在第一位，把我项目部的安全生产、文明施工工作做好。



安全生产会议记录

	合同号
	
	日  期
	XX年X月X日

	施工单位
	
	天  气
	晴

	会议地点
	项目部会议室
	记录人
	

	安 全 生 产 会 议 纪 要
	项目经理讲话：

经过近十天的短暂停工，马上要进行桥塔的继续施工了，脚手架工程安全责任重大，希望大家严格按照安全操作规程施工，实现本工程安全目标。

1、进入施工现场的人员须佩戴安全帽；

2、脚手架上作业人员必须系好安全带，防止高空坠落；
3、电闸箱必须放置在固定放置，做到防雨防砸，保护功能齐全有效；

4、脚手架必须及时维修加固，以达到坚固稳定，确保施工安全。

5、严格控制施工荷载，脚手板上不得集中堆料；

6、严禁脚手板存在探头板，铺设脚手板以及多层作业时，应尽量使施工荷载内、外传递平衡；

7、保证脚手架的整体性，不得截断架体；

8、注意对交通的管制，脚手架要安装警示灯，防止夜间行人或车辆碰撞。
以上所说的要求各部门认真执行，及时传达所属人员，如有违章作业情况，一定严惩，希望各部门把安全工作放在第一位，把我项目部的安全生产、文明施工工作做好。



安全生产会议记录

	合同号
	
	日  期
	XX年X月X日

	施工单位
	
	天  气
	晴

	会议地点
	项目部会议室
	记录人
	

	安 全 生 产 会 议 纪 要
	项目经理讲话：

天气已经逐惭的转冷了，温差变化较大，而我们的桥塔施工，高空作业，如遇霜雨天气，脚手脚及钢管挂霜或雨珠变滑，上下施工时，一定要注意安全，确保安全施工，在此，我对项目部施工人员作如下要求：

1. 架子工必须身体健康，适应高处作业且按照国家规定经考核合格，取得特种作业人员操作证，持证上岗。架子工作业时必须戴安全帽、系安全绳、穿防滑鞋。
2. 夜间严禁施工，如因故必须夜间施工，一定要做好照明工作，并在确保安全的情况，方可进行施工，否则禁止施工。

3. 不能在脚手架上集中堆放模板、钢筋、物料，不能在脚手架上拉接电线电缆（照明电线除外，但不能接触脚手架，并要做绝缘处理），不能在脚手架上固定、架设混凝土泵、混凝土输送管道。
4. 如遇六级及其以上大风和雨、雪、雾天气不能进行脚手架作业。
5. 脚手架在使用过程中要定期进行基础检查和维护。作业层上施工加荷栽之前、大雨或六级及以上大风后、停用时间超过一个月、发现架体倾斜、下沉、松扣、蹦扣等现象要及时处理。
以上所说的要求各部门认真执行，及时传达所属人员，如有违章作业情况，一定严惩，希望各部门把安全工作放在第一位，把我项目部的安全生产、文明施工工作做好。




