
风险评价计划

	风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并

提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理

关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。

	风险评价范围：加油站的所有场所和加油员的所有活动



	风险评价准则： 

事故发生的可能性L判断准则

等 级

标  准

5

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。（正常情况经常发生）
4

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。（危险容易发生）
3

没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。（异常情况下发生过类似事件）
2

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。（偶尔发生）
1

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。（极难发生）
事件后果严重性S判别准则

等 级

法律、法规及其他

要求

人员

财产损失/万元

停 工

公司

形象

5

违反法律、法规和标准

死亡

＞50

部分装置（＞2套）或设备停工

重大国际国内影响

4

潜在违反法规和标准

丧失劳动能力

＞25

2套装置停工、或设备停工

行业内、省内影响

3

不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等

截肢、骨折、听力丧失、慢性病

＞10

1套装置停工或设备停工

地 区

影 响

2

不符合公司的安全操作程序、规定

轻微受伤、间歇不舒服

＜10

受影响不大，几乎不停工

公司及周边范围

1

完全符合

无伤亡

无损失

没有停工

形象没有受损

风险等级判定准则及控制措施R

风险度

等级

应采取的行动/控制措施

实施期限

20-25

巨大风险

在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估

立刻

15-16

重大风险

采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估

立即或近期整改

9-12

中等

可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通

2年内治理

4-8

可接受

可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查

有条件、有经费时治理

＜4

轻微或可忽略的风险

无需采用控制措施，但需保存记录

风险度计算（R=事故可能性L×后果严重性S）

严重性S

可能性L

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

2

2

4

6

8

10

3

3

6

9

12

15

4

4

8

12

16

20

5

5

10

15

20

25



	风险评价方法：作业条件分析法（LER）



	风险评价小组组长： 

风险评价小组组员： 

	日程安排



	日期


	XX年   月   日      共   天

	编制人： 

年   月   日 
	管理者代表批准意见：

签名：                   年   月   日


危险源调查表

 记录表格6 

	序

号
	活动点/工序/部位
	危险源及其风险
	人员暴露于危险

环境的频繁程度
	控制方法
	备注

	1
	管道破裂
	汽、柴油事故工况下（管道破裂）排放、泄漏，造成火灾、爆炸
	随时
	定期检查管道，合理配置消防设施
	

	2
	汽、柴油运输事故
	如果遇到车辆本身的设备损坏或者与其他车辆发生碰撞事故，将会造成汽、柴油泄漏，存在火灾和爆炸的风险
	随时
	制定车辆进入站内管理规程，严格要求。
	

	3
	设备安全释放管
	设备的安全释放设施排放的汽、柴油遇到点火源，可能引发火灾
	随时
	站内安全消防规定，安全释放管高度达标
	

	4
	加油作业
	违章操作、溢油、接地失灵等造成爆炸或火灾
	加油时
	安全操作规程培训；消防设备有效
	

	5
	卸油作业
	违章操作、溢油、接地失灵等造成爆炸或火灾
	卸油时
	安全操作规程培训；消防设备有效
	

	6
	储油罐
	填埋不严遇到撞击、防雷防静电失灵造成爆炸或火灾
	随时
	安全操作规程培训；消防设备有效
	

	7
	电气设备
	线路老化、维修不当一起火灾或爆炸及人员触电
	随时
	定期检查线路
	

	8
	站房、罩棚
	坍塌事故
	随时
	安全规范要求设计
	

	9
	加油区、储罐区
	汽油挥发中毒
	卸油和加油时
	安全操作规程培训；防护口罩
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


风险评价表 

记录表格7

	序

号


	活动点/工序/部位
	危险源及其风险
	风险级别评价
	风险级别
	是否是

重大风

险 
	控制方法

	
	
	
	事故发

生的可

能性（L）
	事故后果判断准则（E）
	风险值 

R=LE
	
	
	

	1
	管道破裂
	汽、柴油事故工况下（管道破裂）排放、泄漏，造成火灾、爆炸
	1
	4
	4
	可接受
	否
	定期检查管道，合理配置消防设施

	2
	汽、柴油运输事故
	如果遇到车辆本身的设备损坏或者与其他车辆发生碰撞事故，将会造成汽、柴油泄漏，存在火灾和爆炸的风险
	1
	2
	2
	可忽略
	否
	制定车辆进入站内管理规程，严格要求。

	3
	设备安全释放管
	设备的安全释放设施排放的汽、柴油遇到点火源，可能引发火灾
	4
	4
	16
	重大风险
	是
	站内安全消防规定，安全释放管高度达标

	4
	加油作业
	违章操作、溢油、接地失灵等造成爆炸或火灾
	4
	4
	16
	重大风险
	是
	安全操作规程培训；消防设备有效

	5
	卸油作业
	违章操作、溢油、接地失灵等造成爆炸或火灾
	4
	4
	16
	重大风险
	是
	安全操作规程培训；消防设备有效

	6
	储油罐
	填埋不严遇到撞击、防雷防静电失灵造成爆炸或火灾
	4
	4
	16
	重大风险
	是
	安全操作规程培训；消防设备有效

	7
	电气设备
	线路老化、维修不当一起火灾或爆炸及人员触电
	4
	4
	16
	重大风险
	是
	定期检查线路

	8
	站房、罩棚
	坍塌事故
	2
	4
	8
	可接受
	否
	安全规范要求设计

	9
	加油区、储罐区
	汽油挥发中毒
	2
	4
	8
	可接受
	否
	安全操作规程培训；防护口罩


重大风险及控制措施清单

	序号
	危害
	潜在事件

及的后果
	风险等级
	部门、装置、工艺设施
	改进

措施
	操作、技术人力资源需求限制
	评估

负责人

	1
	设备的安全释放设施排放的汽、柴油遇到点火源，可能引发火灾
	加油站毁灭性爆炸或失火使周围土地污染并受到影响
	重大风险
	设备安全释放管
	管道定期检查及时更新
	专业人员
	

	4
	违章操作、溢油、接地失灵等造成爆炸或火灾
	加油站毁灭性爆炸或失火使周围土地污染并受到影响
	重大风险
	加油作业
	定期培训
	培训合格上岗
	

	3
	违章操作、溢油、接地失灵等造成爆炸或火灾
	加油站毁灭性爆炸或失火使周围土地污染并受到影响
	重大风险
	卸油作业
	定期培训
	培训合格上岗
	

	4
	填埋不严遇到撞击、防雷防静电失灵造成爆炸或火灾
	加油站毁灭性爆炸或失火使周围土地污染并受到影响
	重大风险
	储油罐
	按照标准规范设计实施
	有资质的设计施工单位
	

	5
	线路老化、维修不当一起火灾或爆炸及人员触电
	加油站毁灭性爆炸或失火使周围土地污染并受到影响
	重大风险
	电气设备
	定期检查线路及时更新
	专业人员
	


