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	检查人员
	
	检查时间
	
	

	
	
	
	
	

	序号
	隐患类型
	名称
	是否存在该隐患
	整改措施
	

	1
	一般隐患
	安全警示标志不全。
	
	
	

	2
	一般隐患
	无顾客进站加油须知。
	
	
	

	3
	一般隐患
	无出入口标志。
	
	
	

	4
	一般隐患
	油罐区无“禁打手机、严禁烟火”标志
	
	
	

	5
	一般隐患
	油罐区操作井口无油品标识。
	
	
	

	6
	一般隐患
	油罐区卸油口不集中卸油。
	
	
	

	7
	一般隐患
	油罐区卸油无油品标识。
	
	
	

	8
	一般隐患
	油罐区操作井内量油孔未加锁。
	
	
	

	9
	一般隐患
	油罐区卸油口未加锁。
	
	
	

	10
	一般隐患
	油罐区操作井内4个螺栓以下法兰未跨接。
	
	
	

	11
	一般隐患
	油罐区操作井盖铁制或未加橡胶垫。
	
	
	

	12
	一般隐患
	围堰内堆放防火砂、灭火器及消防器材。
	
	
	

	13
	一般隐患
	油罐区集中卸油区不干净。
	
	
	

	14
	一般隐患
	油罐区围堰未封闭。
	
	
	

	15
	一般隐患
	加油机内不干净。
	
	
	

	16
	一般隐患
	罩棚下未设应急灯。
	
	
	

	17
	一般隐患
	加油岛宽度不足1.2m。
	
	
	

	18
	一般隐患
	加油岛罩棚支柱距加油岛端部不足0.6m。
	
	
	

	19
	一般隐患
	加油岛高度不足0.15-0.2m。
	
	
	

	20
	一般隐患
	罩棚及其支柱未采用防火涂料涂刷。
	
	
	

	21
	一般隐患
	加油枪漏油。
	
	
	

	22
	一般隐患
	加油枪皮带管有裂纹。
	
	
	

	23
	一般隐患
	灭火器材不按规定放在加油岛上或靠近罐区的地方。
	
	
	

	24
	一般隐患
	油罐区静电接地报警装置失灵。
	
	
	

	25
	一般隐患
	配电室未设置应急灯。
	
	
	

	26
	一般隐患
	配电室未设置防鼠板。
	
	
	

	27
	一般隐患
	配电室未设置绝缘胶垫。
	
	
	

	28
	一般隐患
	配电柜内电器老化仍用刀闸开关。
	
	
	

	29
	一般隐患
	发电机室和配电室同在一室，距离太近。
	
	
	

	30
	一般隐患
	发电机室通风不良。
	
	
	

	31
	一般隐患
	发电机室皮带轮无护罩。
	
	
	

	32
	一般隐患
	一般隐患发电机漏油。 
	
	
	

	33
	一般隐患
	发电机未按规定接地。
	
	
	

	34
	一般隐患
	发电机排烟管未加阻火帽。
	
	
	

	35
	一般隐患
	发电机排烟管朝向加油机方向。
	
	
	

	36
	一般隐患
	发电机房无应急灯。
	
	
	

	37
	一般隐患
	营业室无应急灯。
	
	
	

	38
	一般隐患
	无自动远传液位或高低液位报警装置。
	
	
	

	39
	一般隐患
	值班记录不全或无记录。
	
	
	

	40
	一般隐患
	上班不穿防静电服或穿钉子鞋。
	
	
	

	41
	一般隐患
	加油站内抽烟。
	
	
	

	42
	一般隐患
	加油机底座内未充填细砂并有漏油现象。
	
	
	

	43
	一般隐患
	卸油作业未按规定设立警戒线。
	
	
	

	44
	一般隐患
	从业人员未经专业培训上岗操作。
	
	
	

	45
	一般隐患
	随便顶替量、卸油及加油作业人员。
	
	
	

	46
	一般隐患
	摩托车加油不熄火并未能按规定距离加油机5米远再起动。
	
	
	

	47
	一般隐患
	加油车辆不按规定出入口进入加油站。
	
	
	

	48
	一般隐患
	灭火器到期或者压力不足。
	
	
	

	49
	一般隐患
	隐患排查台账不完善。
	
	
	

	50
	一般隐患
	安全监控系统未安装。
	
	
	

	51
	一般隐患
	没有安装液位仪。
	
	
	

	52
	一般隐患
	接地报警器不能正常工作。
	
	
	

	53
	重大隐患
	油罐区地基下沉。 
	
	
	

	54
	重大隐患
	油罐区操作井内管线法兰有扭曲现象。
	
	
	

	55
	重大隐患
	油罐区通气管发生歪偏。
	
	
	

	56
	重大隐患
	油罐区通气管上部阻火器堵塞。
	
	
	

	57
	重大隐患
	油罐区操作井内有漏油现象。
	
	
	

	58
	重大隐患
	油罐区集中卸油区有漏油现象。
	
	
	

	59
	重大隐患
	卸油时未加静电接地卡。
	
	
	

	60
	重大隐患
	卸油时继续加油作业。
	
	
	

	61
	重大隐患
	卸油车卸油时未熄火或未加阻火帽。
	
	
	

	62
	重大隐患
	靠近山体的加油站在主汛期没有采取防止山体滑坡或泥石流的措施。 
	
	
	

	63
	重大隐患
	加油站内存在明火设施、离罐区和加油机未达规定距离。
	
	
	

	64
	重大隐患
	加油站外部距离不符合规范要求并未采取防范措施。
	
	
	

	65
	重大隐患
	加油站内部距离不符合规范要求并未采取防范措施。
	
	
	

	66
	重大隐患
	加油站地面未采取不发火花地面。
	
	
	

	67
	重大隐患
	加油站地面低于公路路面，坡度大于6%。 
	
	
	

	68
	重大隐患
	地下输油管线未采用焊接并未用砂土填实。
	
	
	

	69
	重大隐患
	油罐的进油管未向下伸至罐内距罐底0.2m处。
	
	
	

	70
	重大隐患
	油罐量油帽下部的接合管未向下伸至罐内距罐底0.2m处。
	
	
	

	71
	重大隐患
	油罐未采取密闭卸油。
	
	
	

	72
	重大隐患
	配电室未采用漏电保护器。
	
	
	

	73
	重大隐患
	卸油时进行量油作业。
	
	
	

	74
	重大隐患
	检修作业时未采用铜质工具。
	
	
	

	75
	重大隐患
	雷雨时装卸油品。
	
	
	

	76
	其他隐患
	
	
	
	

	77
	其他隐患
	
	
	
	

	78
	其他隐患
	
	
	
	

	79
	其他隐患
	
	
	
	

	80
	其他隐患
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



