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一、评价目的

为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。

二、评价范围

评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将加油站部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。

三、评价组成员

组长：李启群
组员：连仁基、陈秀琴
四、评价方法

加油站站长发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下：

1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由加油站的评价小组中管理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站风险评价组进行会审和确定。

2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由加油站的评价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。

五、评价过程

详见加油站的工作危害分析（JHA）表和安全检查（SCL）分析表

六、风险信息的更新

1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新：

---工艺指标或操作规程变更时；

---新的或变更的法律、法规或其他要求；

---有新项目；

---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；

---其他变更。

2、如果没有上述变化时，加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结果。

七、评价准则

使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分；     

风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S）
1）危害发生的可能性L判定准则：
表1：危害发生可能性L判定
	等 级
	标  准

	5
	在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

	4
	危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。

	3
	没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。

	2
	危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。

	1
	有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。


2）危害后果严重性S判定准则：

表2：危害后果严重性S判定
	等 级
	法律、法规及其他要求
	人员
	财产损失/万元
	停工
	公司形象

	5
	违反法律、法规和标准
	死亡
	>50
	部分装置（>2套）

或设备停工
	重大国际国内影响

	4
	潜在违反法规和标准
	丧失劳动能力
	>25
	2套装置停工、或设备停工
	行业内、省内影响

	3
	不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等
	截肢、骨折、听力丧失、慢性病
	>10
	1套装置停工或设备
	地区影响

	2
	不符合公司的安全操作程序、规定
	轻微受伤、间歇不舒服
	<10
	受影响不大，几乎不停工
	公司及周边范围

	1
	完全符合
	无伤亡
	无损失
	没有停工
	形象没有受损


3）风险等级R判定准则及控制措施：

表3： 风险等级判定准则及控制措施R

	风险度
	等级
	应采取的行动/控制措施
	实施期限

	21～25
	巨大风险
	在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
	立刻

	15～16
	重大风险
	采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
	立即或近期整改

	6～12
	中等
	可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
	2年内治理

	1～5
	可接受
	可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施，但需保存记录
	有条件、有经费时治理


注：R=L×S—危险性或风险度（危险性分值）
L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）
S——一旦发生事故会造成的损失后果。

4）风险评估表

	       严重性

可能性
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	2
	3
	4
	5

	2
	2
	4
	6
	8
	10

	3
	3
	6
	9
	12
	15

	4
	4
	8
	12
	16
	20

	5
	5
	10
	15
	20
	25


八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施

依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R，按风险等级判定准则及控制措施评出加油站经营管理过程中的风险控制清单。

1.风险评价结果和风险控制效果评审组织

风险评价领导小组对本站风险评价的危险源辨识范围较为全面、风险评价结果基本属实，风险控制措施已全面落实，落实的风险控制措施满足安全、可靠和可行的要求。

2.风险评价目的评审情况

我站风险评价是为了达到识别各岗位存在的工作危害，确定我站作业风险程度等级，采取相对应的风险控制策措施，实现管理关口迁移，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。

3.风险评价范围评审情况

我站风险评价范围基本覆盖了要求的9个方面：规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害。

4.危害辨识评审情况

我站风险分析中，从人的不安全行为、物的不安全状态多种可能性进行了危害辨识，危害辨识基本全面。

5.风险评价结果评审情况

6.风险控制措施评审情况

我站风险控制措施有安全检查、制定操作规程、管理制度和管理规定、对员工进行培训教育以及工程技术措施，近年来，我站未发生任何事故，人-机-物-环处于可控、安全运转状态，各项风险控制措施满足安全性、可靠性和可行性基本要求，各项控制措施的有效落实已将风险控制在可容忍和可接受的范围内。

7.风险评价结果和风险控制效果评审结论
我站风险评价，其工作危害基本全面、无遗漏；风险控制措施（方案）是充分、有效的，能将风险控制在可接受水平，在落实控制措施中未产生新的危险源，不需要补充完善控制措施。
我站一直以来未发生重大火灾、爆炸事故、因工死亡和重伤、轻伤、职业病、轻微伤害等，完成了年度安全生产管理目标。从总体上讲，我站各项风险控制措施的控制效果基本充分、有效和安全；各项风险控制措施得到的落实，取得了较好的安全管理绩效。
评估小组：(参加人员手工签名)：

                                        XX市XX石油化工有限责任公司

XX加油站     

XX年X月X日
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附件六：风险评价评结果和控制措施评审记录表
附件一：工作危害分析（JHA）记录表（样表）

	分析单位
	
	分析时间
	

	分析人员
	
	分析岗位
	

	序号
	作业活动
	工作步骤
	危害
	主要后果 
	现有安全控制措施及发生频率
	L
	S
	风险度（R）
	风险等级
	建议改正/控制措施

	
	
	
	
	
	偏差发生频率
	安全检查
	操作规程、管理方案
	员工胜任程度
	安全措施
	
	
	
	
	

	1
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 L：风险度  S：可能性   R：后果严重性
附件二：安全检查表表法（SCL）记录表（样表）

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查情况
	结论

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	


	附件三：作业活动清单

	 序号
	作业活动
	工作步骤

	1
	量油
	静置稳油-消除静电-检查-开盖量油

	2
	卸油
	量油-检查-关闭加油机-卸油-卸后工作

	3
	加油
	引车到位-开油箱盖-加注油品-盖油箱盖-引车出站

	4
	清罐
	划定警戒区域-自然通风-油气浓度检测-清洗

	5
	检修
	现场检查-检修作业-清理现场-移交

	6
	应急演练
	演练通知-学习演练方案-演练前培训-现场演练-演练效果评价-演练总结

	7
	消防设施的使用
	学习使用方法-实地使用

	8
	安全检查
	指定路线、设备、检查方式-安全检查-填写记录

	9
	卫生清洁
	注意行车安全

	10
	其他作业活动
	按照相关规定、规程进行作业

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	


附件四：设备设施清单

	序号
	设备设施名称
	规格型号
	数量（台）
	备注

	1
	0#柴油罐
	V=30m3
	1
	

	2
	93#汽油罐
	V=30m3
	1
	

	3
	加油机
	正星CSJ2J2120F
	4
	

	4
	加油罩棚
	 高7m,砖混结构
	1
	

	5
	营业室
	高3.5m，砖混结构
	1
	

	6
	配电室
	高3m，砖混结构
	1
	

	7
	车道
	单车道，有效宽度5m
	2
	

	8
	消防沙池
	2m3
	1
	

	9
	发电机
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附件五：重大风险控制清单                                                                                     
经我加油站全体人员全面进行加油站的风险分析，共评估出重大风险（        ）项，具体如下。                                
	序号
	部　　位
	装置、设施名称
	危　害
	潜在事件
	等级
	控制措施
	责任人
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	附件六：风险评价评结果和控制措施评审记录表

	

	序号
	工作岗位
	危险有害因素辨识是否全面
	风险评价结果与实际是否相符
	控制措施评审
	需重新进行风险评价的，简要说明原因和下步工作计划
	建议完善的控制措施
	备注

	
	
	
	
	风险评价提出的整改措施是否已落实
	是否安全
	是否可靠
	是否可行
	
	
	

	1
	静置稳油
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	
	
	

	2
	消除静电
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	
	
	

	3
	检查
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	
	
	

	4
	开盖量油
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	
	
	

	5
	检查
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	
	
	

	6
	卸油作业
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	
	
	

	7
	引车到位
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	
	
	

	8
	加油操作
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	
	
	

	9
	引车出站
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	
	
	

	10
	通风
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	
	
	

	11
	清洗操作
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	
	
	

	12
	作业前准备
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	
	
	

	13
	检修操作
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	
	
	

	14
	现场检查
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	
	
	

	15
	配电岗位
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	□是/□否
	
	
	

	
	




