	法律法规和标准清单

	序号
	法律法规及其他要求事项
	生效日/最新修订日
	颁布部门
	法规/标准编号
	相关条款说明

	一、国家法律

	1
	《中华人民共和国安全生产法》
	2002年11月1日
	全国人大
	中华人民共和国主席令

第七十号
	第三条 安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。
第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
第五条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。 
第七条 工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。
第二章 生产经营单位的安全生产保障
第三章 从业人员的权利和义务
第五章 生产安全事故的应急救援与调查处理

	2
	《中华人民共和国职业病防治法》
	2002年5月1日
	全国人大
	中华人民共和国主席令

第六十号
	 第三条 职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理。

第四条 劳动者依法享有职业卫生保护的权利。
      用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。
      第五条 用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。
    第六条 用人单位必须依法参加工伤社会保险。
    第十三条 产生职业病危害的用人单位的设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；（二）有与职业病危害防护相适应的设施；（三）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；（四）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；（五）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；（六）法律、行政法规和国务院卫生行政部门关于保护劳动者健康的其他要求。
   第十五条 新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告。
第三章 劳动过程中的防护与管理

第五十条 职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇。

	3
	《中华人民共和国消防法》
	2009年5月1日
	全国人大
	中华人民共和国主席令第六号
	第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十条、第四十四条

	4
	《中华人民共和国道路交通安全法》
	2008年5月1日
	全国人大
	中华人民共和国主席令第八十一号
	第十五条 警车、消防车、救护车、工程救险车应当按照规定喷涂标志图案，安装警报器、标志灯具。其他机动车不得喷涂、安装、使用上述车辆专用的或者与其相类似的标志图案、警报器或者标志灯具。

第四十八条中内容“机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品，应当经公安机关批准后，按指定的时间、路线、速度行驶，悬挂警示标志并采取必要的安全措施”。



	5
	《中华人民共和国劳动法》
	1995年1月1日
	全国人大
	中华人民共和国主席令第二十八号
	第一条 为了保护劳动者的合法权益，调整劳动关系，建立和维护适应社会主义市场经济的劳动制度，促进经济发展和社会进步，根据宪法，制定本法。

第二条 在中华人民共和国境内的企业、个体经济组织（以下统称用人单位）和与之形成劳动关系的劳动者，适用本法。

第四条、第五十二条～第五十六条、第五十九条～第六十一条、第七十二条

	6
	《中华人民共和国劳动合同法》
	2008年1月1日
	全国人大
	中华人民共和国主席令第六十五号
	第一条　为了完善劳动合同制度，明确劳动合同双方当事人的权利和义务，保护劳动者的合法权益，构建和发展和谐稳定的劳动关系，制定本法。

第二条　中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织（以下称用人单位）与劳动者建立劳动关系，订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同，适用本法。

第四条、第八条、第三十二条

	7
	《中华人民共和国工会法》
	2001年10月27日
	全国人大
	中华人民共和国主席令第六十二号
	第一条 为保障工会在国家政治、经济和社会生活中的地位，确定工会的权利与义务，发挥工会在社会主义现代化建设事业中的作用，根据宪法，制定本法。

第三条 在中国境内的企业、事业单位、机关中以工资收入为主要生活来源的体力劳动者和脑力劳动者，不分民族、种族、性别、职业、宗教信仰、教育程度，都有依法参加和组织工会的权利。任何组织和个人不得阻挠和限制。

第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十六条

	8
	《中华人民共和国突发事件应对法》
	2007年11月1日
	全国人大
	中华人民共和国主席令

第六十九号
	第二十二条 所有单位应当建立健全安全管理制度，定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况及时消除事故隐患；掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题，防止矛盾激化和事态扩大；对本单位可能发生的突发事件和采取安全防范措施的情况，应当按照规定及时向所在地人民政府或者人民政府有关部门报告。

	9
	《中华人民共和国环境保护法》
	1989年12月26日
	全国人大
	中华人民共和国主席令

第二十二号
	第十三条 建设污染环境的项目，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目产生的污染和对环境的影响作出评价，规定防治措施，经项目主管部门预审并依照规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书经批准后，计划部门方可批准建设项目设计任务书。

第二十七条 排放污染物的企业事业单位，必须依照国务院环境保护行政主管部门的规定申报登记。

第四章 防治环境污染和其他公害（第二十四条至第三十四条）

	二、国家法规

	1
	《化工企业安全管理制度》
	1991年4月14日
	化学工业部
	化学工业部[91]化劳字第247号
	全部条款

	2
	《化工企业安全生产禁令》
	1998年10月8日
	化学工业部
	化学工业部令

第10号
	全部条款

	3
	《危险化学品登记管理办法》
	2002年11月15日
	国家经贸委
	国家经贸委令

第35号
	第二条 本办法适用于中华人民共和国境内生产、储存危险化学品的单位以及使用剧毒化学品和使用其他危险化学品数量构成重大危险源的单位。

第三章登记的时间、内容和程序

	4
	《特种设备安全监察条例》
	2009年5月1日
	国务院
	国务院令

第549号
	六、第二十二条第三款修改为：“气瓶充装单位应当向气体使用者提供符合安全技术规范要求的气瓶，对使用者进行气瓶安全使用指导，并按照安全技术规范的要求办理气瓶使用登记，提出气瓶的定期检验要求。”

十一、第四十条改为第三十九条，第一款修改为：“特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。

第三章 特种设备的使用：

第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十八条、第三十九条、第四十条

第六章 事故预防和调查处理

第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条、第六十六条

	5
	《中华人民共和国监控化学品管理条例》
	1995年12月27日
	国务院
	国务院令

第１９０号
	第五条 生产、经营或者使用监控化学品的，应当依照本条例和国家有关规定向国务院化学工业主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门申报生产、经营或者使用监控化学品的有关资料、数据和使用目的，接受化学工业主管部门的检查监督。

第九条 监控化学品应当在专用的化工仓库中储存，并设专人管理。监控化学品储存条件应当符合国家有关规定。

	6
	《危险化学品经营许可证管理方法》
	2002年11月15日
	国家经贸委
	国家经贸委令

第36号
	第六条 危险化学品经营销售单位，应当具备以下基本条件：（一）经营和储存场所、设施、建筑物符合国家标准《建筑设计防火规程》、《爆炸危险场所安全规定》和《仓库防火安全管理规则》等规定，建筑物应当经公安消防机构验收合格；（二）经营条件、储存条件符合《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》、《常用危险化学品储存通则》的规定；（三）单位主要负责人和主管人员、安全生产管理人员和业务人员经过专业培训，并经考核，取得上岗资格；（四）有健全的安全管理制度和岗位安全操作规程；（五）有本单位事故应急救援预案。

第七条、第九条、十二条、第十三条、第十五条、第二十条、第二十一条、第二十四条、第二十五条

	7
	《危险化学品管理条例》
	2003年3月15日
	国务院
	国务院令

第３４４号
	　 第一条 为了加强对危险化学品的安全管理，保障人民生命、财产安全，保护环境，制定本条例。 

　 第二条 在中华人民共和国境内生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品，必须遵守本条例和国家有关安全生产的法律、其他行政法规的规定。 

第三条、第四条、第八条～第二十三条、第二十五条、第二十七条～第三十一条、第三十三条、第三十四条、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十三条

	8
	《爆炸危险场所安全规定》
	1995年1月22日
	劳动部
	　劳部发(1995)

56号
	第五条 爆炸危险场所划分为特别危险场所、高度危险场所和一般危险场所三个等级。

第十九条 爆炸危险场所的生产、储存、装卸过程必须根据生产工艺的要求设置相应的安全装置。

第二十三条 新建、改建、扩建有爆炸危险的工程建设项目时，必须实行安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工投产的“三同时”原则。

	9
	《工作场所安全使用化学品规定》
	1997 年 1 月 1 日
	劳动部
	劳部发[1996]

423 号
	第四条　生产、经营、运输、贮存和使用危险化学品的单位应向周围单位和居民宣传有关危险化学品的防护知识及发生化学品事故的急救方法。

第二章  生产单位的职责

第三章  使用单位的职责

第二十一条、第二十三条

第五章  职工的义务和权利

	10
	《工伤保险条例》
	2004年1月1日
	国务院
	国务院令

第３７５号
	第二条 中华人民共和国境内的各类企业、有雇工的个体工商户（以下称用人单位）应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工（以下称职工）缴纳工伤保险费。 

中华人民共和国境内各类企业的职工和个体工商户的雇工，均有依照本条例的规定享受工伤保险待遇的权利。

第三条、第四条、第七条、第十条、第十四条～第十八条、第二十一条～第二十三条、第二十九条～第三十四条、第三十七条～第四十三条、第五十条～第五十四条

	11
	《仓库防火安全管理规则》
	1990年4月10日
	公安部
	公安部令

第6号
	第五条 新建、扩建和改建的仓库建筑设计，要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经公安消防监督机构审核。仓库竣工时，其主管部门应当会同公安消防监督等有关部门进行验收；验收不合格的，不得交付使用。

第六条 仓库应当确定一名主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。

第七条 仓库防火负责人负有下列职责：（六项）

　  第十二条 仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。

　　第十三条 对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。

第三章 储存管理

第四章 装卸管理

第五章 电器管理

第六章 火源管理

第七章 消防设施和器材管理

	12
	《火灾事故调查规定》
	2009年5月1日
	公安部
	公安部令

第108号
	第三条 火灾事故调查的任务是调查火灾原因，统计火灾损失，依法对火灾事故作出处理，总结火灾教训。

第二十七条 受损单位和个人应当于火灾扑灭之日起七日内向火灾发生地的县级公安机关消防机构如实申报火灾直接财产损失，并附有效证明材料。

	13
	《安全生产许可证条例》
	2004年1月13日
	国务院
	国务院令

第３９７号
	第六条 、第七条
第九条安全生产许可证的有效期为３年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前３个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续．

企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期

届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期３年。

第十三条、第十四条、第十九条、第二十条、第二十一条

	14
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》
	2004年5月17日
	国家安监管理局
	国家安监管理局令

第10号
	第二章  安全生产条件

第十八条 危险化学品生产企业申请领取安全生产许可证，应当提交下列文件、资料，并对其真实性负责：（共9项）。

第二十三条～第二十六条、第三十条、第三十一条、第四十五条～第五十条



	15
	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》
	2010年7月1日
	国家安监总局
	国家安监总局令

第30号
	第一条为了规范特种作业人员的安全技术培训考核工作，提高特种作业人员的安全技术水平，防止和减少伤亡事故，根据《安全生产法》、《行政许可法》等有关法律、行政法规，制定本规定。 

第二条生产经营单位特种作业人员的安全技术培训、考核、发证、复审及其监督管理工作，适用本规定。 

第三条本规定所称特种作业，是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业的范围由特种作业目录规定。 

本规定所称特种作业人员，是指直接从事特种作业的从业人员。 

第四条特种作业人员应当符合下列条件：（5项） 

第五条、第九条、第十三条、第十六条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条

	16
	《电气安全工作规程》
	1987年1月2日
	电子工业部
	电子工业部(87)电生字8号文
	第二章  电气安全工作基本要求、

第一节  一般规定

第二节  变电站值班工作

第三节  变电站交接工作

第四节  电气设备的巡视和检查

第三章 　保证安全工作的组织措施、

第四章 　保证安全工作的技术措施、       

第十章 　事故的处理和管理

	17
	《危险化学品生产企业安全评价导则》（试行）
	2004年9月8日
	国家安监管理局
	安监管危化字[2004]127号
	四、安全评价内容：（一）危险、有害因素；（二）生产装置、设施的企业外部周边情况；（三）生产装置、设施所在地的自然条件；（四）生产过程中固有的危险、有害程度；（五）安全生产条件

七、安全评价所需资料：（一）被评价单位和评价单位共同收集、整理被评价单位有关安全生产的各种资料、数据；（二）收集、整理生产单位使用的原料，辅助材料，产品、中间产品、副产品，生产过程中产物等物质的物理性质，化学性质和危险性等资料。

	18
	《女职工劳动保护规定》
	1988年9月1日
	国务院
	国务院令

（第９号）
	第三条 凡适合妇女从事劳动的单位，不得拒绝招收女职工。

第四条 不得在女职工怀孕期、产期、哺乳期降低其基本工资，或者解除劳动合同。

第五条 禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他女职工禁忌从事的劳动。

第六条

第十三条

	19
	《压力管道安全管理与监察规定》
	1996年7月1日
	劳动部
	劳部发[1996]140号
	第二条、第三条

第八条 压力管道使用单位负责本单位的压力管道安全管理工作，并应履行以下职责。（一） 贯彻执行有关安全法律、法规和压力管道的技术规程、标准，建立、健全本单位的压力管道安全管理制度；（二） 应有专职或兼职专业技术人员负责压力管道安全管理工作；（三） 压力管道及其安全设施必须符合国家的有关规定；

第九条 压力管道管理人员、检查人员和操作人员应严格遵守有关安全法律、法规、技术规程、标准和企业的安全生产制度。

第十三条 新建、扩建、改建的压力管道应由有资格的检验单位对其安装质量进行监督检验；在用压力管道应由有资格的检验单位进行定期检验。

第十五条

	20
	《职业病危害事故调查处理办法》
	2002年5月1日
	卫生部
	中华人民共和国卫生部令第25号
	第二条 按一次职业病危害事故所造成的危害严重程度，职业病危害事故分为三类。

第六条 发生职业病危害事故时，用人单位应当立即向所在地县级卫生行政部门和有关部门报告。

第九条 职业病危害事故报告的内容应当包括事故发生的地点、时间、发病情况、死亡人数、可能发生原因、己采取措施和发展趋势等。

第十二条

	21
	《关于生产经营单位主要负责人安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》
	2002年12月18日
	国家安监

总局

国家煤矿企业监察局 
	安监管人字

[2002]123号
	二、生产经营单位主要负责人是指对本单位生产经营负全面责任，有生产经营决策权的人员。具体指有限责任公司或股份有限公司的董事长、总经理，其他生产经营单位的厂长、经理、矿长、投资人等。                    

三、生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员必须按国家有关规定，经过安全生产培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

六、生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员每年应进行安全生产再培训。

七、生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全生产管理培训时间不得少于24学时；每年再培训时间不得少于8学时。

八～十一、十七、十九

	22
	《关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》
	2002年12月
	国家安监

总局

国家煤矿企业监察局
	安监管人字
［2002］124号
	二、特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。直接从事特种作业的人员称为特种作业人员。

三、特种作业人员必须具备以下基本条件：（四项）

四、特种作业人员必须接受与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；未经培训，或培训考核不合格者，不得上岗作业。
八、十一、十二

	23
	《危险化学品建设项目安全许可实施办法》
	2006年10月1日
	国家安监总局
	国家安监管总局令

第８号
	第二条 中华人民共和国境内新建、改建、扩建危险化学品生产、贮存装置和设施，伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目（以下简称建设项目），其安全许可及其监督管理，适用本实施办法。

第三条 本实施办法所称建设项目安全许可是指建设项目设立（审批、核准、备案）前的安全审查、建设项目安全设施设计的审查和竣工验收。

　  第六条　建设项目选址时，建设单位应当对建设项目设立的下列安全条件进行论证。

第七条申请建设项目设立安全审查前，建设单位应当选择有资质的安全评价机构对建设项目设立进行安全评价。

第九条、第十一条～第十四条、第十六条～第二十二条、第二十四～第二十六条

	24
	《安全生产行政复议暂行办法》
	2003年5月1日
	国家经济贸易委员会
	国家经济贸易委员会令第49号
	第一条　为了规范安全生产行政复议工作，防止和纠正违法或不当的具体行政行为,保护公民、法人或者其他组织的合法权益，保障和监督安全生产监督管理部门依法行使职权，根据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国安全生产法》，制定本办法。
第四条　安全生产行政复议工作，应当遵循合法、公正、公开、及时、便民的原则，坚持有错必纠，保障法律、法规的正确实施。

	25
	《安全验收评价导则》
	2003年5月23日
	国家安全生产监督管理局
	安监管技装字

[2003]79号
	2安全验收评价目的和基本原则 
安全验收评价目的是贯彻“安全第一，预防为主”方针，为建设项目安全验收提供科学依据,对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全生产要求。安全验收评价基本原则是具备国家规定资质的安全评价机构科学、公正和合法地自主开展安全验收评价。

3 定义：安全验收评价是在建设项目竣工、试生产运行正常后，通过对建设项目的设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价，查找该建设项目投产后存在的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。

	26
	《因工死亡职工供养亲属范围规定》
	2004年1月1日
	劳动和社会保障部
	劳动和社会保障部令第18号
	第二条 

第三条 上条规定的人员，依靠因工死亡职工生前提供主要生活来源，并有下列情形之一的，可按规定申请供养亲属抚恤金：（七项）

第四条、第五条

	27
	《关于印发(职业病目录)》的通知》
	2002年4月18日
	卫生部、劳动保障部
	卫法监发〔2002〕

108号
	《中华人民共和国职业病防治法》自2002年5月1日起施行。根据《中华人民共和国职业病防治法》有关规定，卫生部、劳动和社会保障部下发了关于印发《职业病目录》的通知。国家规定的纳入职业病范围的职业病分10类115种。新的《职业病目录》出台后，1987年由卫生部、劳动人事部、财政部和全国总工会联合下发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》中的职业病名单9类99种同时废止。

	28
	《起重机械安全监察规定》
	2007年6月1日
	国家质量监督检验检疫总局
	国家质量监督检验检疫总局令

第92号
	第四章 起重机械使用

	29
	《安全生产培训管理办法》
	2005年2月1日
	国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局
	国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局令

第20号
	第三条 本办法所称安全培训是指以提高安全监管监察人员、生产经营单位从业人员和从事安全生产工作的相关人员的安全素质为目的的教育培训活动。

第十九条 生产经营单位应当对从业人员进行与其所从事岗位相应的安全教育培训；从业人员调整工作岗位或采用新工艺、新技术、新设备、新材料的，应当对其进行专门的安全教育和培训。未经安全教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第二十四条 安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和生产经营单位应当制定安全培训的考核制度，建立考核管理档案。 

	30
	《生产安全事故报告和调查处理条例》
	2007年6月1日
	国务院
	国务院令

（第493号）
	第三条 根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四项）

第四条 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

第六条 工会依法参加事故调查处理，有权向有关部门提出处理意见。

第七条 任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。

第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

第十二条～第十四条、第十六条、第三十三条

	31
	《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》
	2007年1月1日
	安监总局

财政部
	财企[2006]

478号
	第三条 企业应当建立安全生产费用管理制度。安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

第九条 危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：（一）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；（二）全年实际销售收入在1000万元至10 000万元（含）的部分，按照2%提取；（三）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；（四）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。

第十三条 安全费用应当按以下规定范围使用：（六项）

第十四条～第十八条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十五条

	32
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
	2008年2月1日
	国家安监总局
	国家安监总局令

第ｌ６号
	第四条 生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度。生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

第二章 生产经营单位的职责

	33
	《关于全面开展危险化学品登记工作的通知》
	2005年10月20日
	国家安监总局
	安监总危化字〔２００５）１５５号
	危险化学品登记范围：列入《危险化学品名录》和《剧毒化学品目录》中的化学品以及根据危险化学品分类判据判定为危险化学品的化学品。

登记单位范围：生产、贮存危险化学品的单位，使用剧毒化学品和使用其他危险化学品构成重大危险源的单位。

	34
	《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（单位版）
	2004年4月8日
	国家安监管理局
	安监管危化字

[2004]43号
	所有条款

	35
	《气瓶安全监察规定》
	2003年4月24日
	国家质监检验检疫总局
	国家质监总局令

第46号
	第四章 气瓶充装

第二十三条～第三十二条

	36
	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》
	2002年5月12日
	国务院
	国务院令

第352号
	第四条、第五条、第七条、第八条、第十一条
第二章 作业场所的预防措施

第三章 劳动过程的防护

第四章 职业健康监护

第五章 劳动者的权利与义务

	37
	《消防监督检查规定》
	2009年5月1日
	公安部
	公安部令

第107号
	第十条 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查，应当根据单位的实际情况检查下列内容：（十项）

	38
	《中华人民共和国道路运输条例》
	2004年7月1日
	国务院
	国务院令

第406号
	第二十八条 运输危险货物应配备必要的押运人员，保证危险货物处于押运人员的监管之下，并悬挂明显的危险货物运输标志。托运危险货物的，应当向货运经营者说明危险货物的品名、性质、应急处置方法等情况，并妥善包装，设置明显标志。

	39
	《工业产品生产许可证管理条例》
	2005年9月1日
	国务院
	国务院令

第４４０号
	第二条 国家对生产下列重要工业产品的企业实行生产许可证制度：（六项）

第五条 任何企业未取得生产许可证不得生产列入目录的产品。任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录的产品。

第九条 企业取得生产许可证，应当符合下列条件：（七项）

第十一条 企业生产列入目录的产品，应当向企业所在地的省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门申请取得生产许可证。

第二十五条 生产许可证有效期为5年，但是，食品加工企业生产许可证的有效期为3年。生产许可证有效期届满，企业继续生产的，应当在生产许可证有效期届满6个月前向所在地省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提出换证申请。

第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十五条

	40
	《易制毒化学品管理条例》
	2005年11月1日
	国务院
	国务院令

第445号
	第二条 国家对易制毒化学品的生产、经营、购买、运输和进口、出口实行分类管理和许可制度。

第四条 易制毒化学品的产品包装和使用说明书，应当标明产品的名称（含学名和通用名）、化学分子式和成分。

第十三条 生产第二类、第三类易制毒化学品的，应当自生产之日起30日内，将生产的品种、数量等情况，向所在地的设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。

第十七条 购买第二类、第三类易制毒化学品的，应当在购买前将所需购买的品种、数量，向所在地的县级人民政府公安机关备案。个人自用购买少量高锰酸钾的，无须备案。

第十九条 经营单位应当建立易制毒化学品销售台账，如实记录销售的品种、数量、日期、购买方等情况。销售台账和证明材料复印件应当保存2年备查。

第三十六条

	41
	《作业场所职业健康监督管理暂行规定》
	2009年9月1日
	国家安全生产监督管理总局
	安监管理总局令

第23号
	第三条 生产经营单位应当加强作业场所的职业危害防治工作，为从业人员提供符合法律、法规、规章和国家标准、行业标准的工作环境和条件，采取有效措施，保障从业人员的职业健康。

第四条生产经营单位是职业危害防治的责任主体。生产经营单位的主要负责人对本单位作业场所的职业危害防治工作全面负责。

第二章 生产经营单位的职责

	42
	《国务院关于进一步加强安全生产的决定》
	2004年1月9日
	国务院
	国发[2004]2号
	三、强化管理，落实生产经营单位安全生产主体责任（11.开展安全质量标准化活动。）

四、完善制度，加强安全生产监督管理

（18.建立企业安全生产风险抵押金制度。）

	43
	《国务院关于进一步加强消防工作的意见》
	2006年5月10日
	国务院
	国发[2006]15号
	（六）依法落实单位消防安全责任。各单位负责人对本单位消防安全负责。要严格落实消防安全责任制和岗位责任制，健全消防安全管理制度，定期组织防火检查和巡查，制订灭火和应急疏散预案并实施演练，加强对本单位员工尤其是流动务工人员的消防安全教育和培训，定期维护保养消防设施，建立并落实消防安全自我管理、自我检查、自我整改机制，确保本单位消防安全。

	44
	《劳动用品监督管理规定》
	2005年9月1日
	国家安监总局
	安监总局令

第1号
	第三章 劳动防护用品的配备与使用

第二十三条 生产经营单位的从业人员有权依法向本单位提出配备所需劳动防护用品的要求；有权对本单位劳动防护用品管理的违法行为提出批评、检举、控告。

第二十四条 生产经营单位应当接受工会的监督。工会对生产经营单位劳动防护用品管理的违法行为有权要求纠正，并对纠正情况进行监督。

	45
	《关于开展重大危险源监督管理的指导意见》
	2004年4月27日
	国家安监总局
	安监管协调字[2004]56号
	四、重大危险源的登记与评估

	46
	《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急要求》
	2006年1月24日
	国家安监

总局

国家环保

总局
	安监总危化

[2006]10号
	一、立即完善事故状态下防范环境污染的措施
二、开展在建、新建项目环境保护措施审查对已经开工建设的化工项目，要对设计方案中安全与环保措施进行专项再审查。审查的重点之一是项目设计方案是否有事故池或缓冲池等事故状态下“清净下水”的收集、处置措施。没有收集、处置措施的，都要补充设计予以完善，与工程主体设施一并建设和验收。

	47
	《安全生产违法行为行政处罚办法》
	2008年1月1日
	国家安监总局
	国家安监总局令

第１５号
	　  第五条　安全生产违法行为行政处罚的种类：（九项）

第四十二条 生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人，下同）未依法保证下列安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿：（－）未按规定缴存和使用安全生产风险抵押金的；（二）未按规定足额提取和使用安全生产费用的；（三）国家规定的其他安全生产所必须的资金投入。

	48
	《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》
	2006年7月26日
	财政部

安监总局

人民银行
	财建[2006]369
	第五条 风险抵押金按照以下规定存储：（四项）
第七条 企业风险抵押金的使用范围为：（一）为处理本企业生产安全事故而直接发生的抢险、救灾费用支出；（二）为处理本企业生产安全事故善后事宜而直接发生的费用支出。

第八条 企业发生生产安全事故后产生的抢险、救灾及善后处理费用，全部由企业负担，原则上应当由企业先行支付，确实需要动用风险抵押金专户资金的，经安全生产监督管理部门及同级财政部门批准，由代理银行具体办理有关手续。

	49
	《特种设备质量监督与安全监察规定》
	2000年10月1日
	国家质量技术监督局
	国家质监局令

第13号
	第三节 使用和管理

	50
	《压力管道使用登记管理规则》
	2003年10月1日
	质检总局
	国质检锅

[2003]213号
	第三条　使用压力管道的单位和个人(以下统称使用单位)，应当按照本规则的规定办理压力管道使用登记。压力管道使用登记分为登记注册和登记发证(证书格式见附件一)两种形式。使用登记证有效期为6年。

第六条　压力管道使用登记以使用单位为对象。使用单位所用压力管道，按其管辖部门或装置不同，分别进行使用登记。

第二章 使用登记对象的划分

   第三章 压力管道的安全状况等级划分及确定方法

第十四条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第三十二条、第三十三条、第三十四条

	51
	《压力容器安全技术监察规程》
	2000年1月1日
	国家技术质量监督局
	质技监局锅发

（1999）154号
	第2条、第116条 ～第123条、第125条、第127条

第130条 压力容器的使用单位及其主管部门，必须及时安排压力容器的定期检验工作，并将压力容器年度检验计划报当地安全监察机构及检验单位。安全监察机构负责监督检查，检验单位应负责完成检验任务。

第131条 在用压力容器，按照《在用压力容器检验规程》、《压力容器使用登记管理规则》的规定，进行定期检验、评定安全状况和办理注册登记。

第139条

	52
	《特种设备作业人员监督管理办法》
	2005年7月1日
	国家质量监督检验检疫总局
	国家质量监督检验检疫总局令第70号
	第五条 特种设备生产、使用单位（以下统称用人单位）应当聘（雇）用取得《特种设备作业人员证》的人员从事相关管理和作业工作，并对作业人员进行严格管理。特种设备作业人员应当持证上岗，按章操作，发现隐患及时处置或者报告。

第十条 申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合下列条件：（六项）
第十一条 用人单位应当加强作业人员安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新。没有培训能力的，可以委托发证部门组织进行培训。

第二十条 用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，履行下列义务：（六项）

第二十一条 特种设备作业人员应当遵守以下规定：（六项）

第二十二条

	53
	《职业健康监护管理办法》
	2002年5月1日
	卫生部
	卫生部23号
	第三条 用人单位应当建立健全职业健康监护制度，保证职业健康监护工作的落实。

第四条 用人单位应当组织从事接触职业病危害作业的劳动者进行职业健康检查。

第六条 用人单位应当组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前职业健康检查。

第七条 用人单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。

第八条 用人单位应当组织接触职业病危害因素的劳动者进行定期职业健康检查。
第九条 用人单位应当组织接触职业病危害因素的劳动者进行离岗时的职业健康检查。

第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十七条～第二十一条

	54
	《职业病危害项目申报管理办法》
	2002年5月1日
	卫生部
	卫生部21号
	第二条　存在或者产生职业病危害项目的用人单位，应当按照《职业病防治法》及本办法规定申报职业病危害项目。

第三条　职业病危害项目申报的主要内容是：（四项）
第四条　用人单位应当向所在地县级卫生行政部门申报职业病危害项目，申报时应当提交《职业病危害项目申报表》及有关材料。

第五条 用人单位申报后，因采用的生产技术、工艺、材料等变更导致所申报的职业病危害因素及其相关内容发生改变的，应当在变更后30日内向原申报机关申报变更内容。

第六条、第九条、第十一条

	55
	《防雷装置设计审核和竣工验收规定》
	2005年4月1日
	国家气象局
	气象局11号
	第五条 防雷装置设计未经审核同意的，不得交付施工。防雷装置竣工未经验收合格的，不得投入使用。新建、改建、扩建工程的防雷装置必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用

	56
	《生产经营单位安全培训规定》
	2006年3月1日
	国家安监总局
	国家安监总局令

第３号
	第三条 生产经营单位负责本单位从业人员安全培训工作。

生产经营单位应当按照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定，建立健全安全培训工作制度。               

第四条 生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。

生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。

未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第六条～第九条

第三章 其他从业人员的安全培训
第二十二条～第二十五条

	57
	　　《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》
	2006年4月15日
	国家安监总局
	国家安监总局

5号令
	第三条 国家对非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可制度。对第一类非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可证管理，对第二类、第三类易制毒化学品的生产、经营实行备案证明管理。
第三章 生产、经营备案

	58
	《关于开展作业场所职业病危害申报工作的通知》
	2007年2月1日
	国家安监总局
	安监总职安

[2007] 20号
	一、申报范围，中华人民共和国境内存在或者产生作业场所职业病危害的用人单位都要依法进行职业病危害的申报。

二、申报内容，申报主要包括：用人单位基本情况，产生职业病危害因素的生产工艺或材料，职业病危害因素的种类，职业病危害因素的人数及分布，职业病危害防护设施及个体防护用品的配备情况等。

	59
	《生产安全事故应急预案管理办法》
	2009年5月1日
	国家安全生产监督管理总局
	安监管理总局令

第17号
	第五条应急预案的编制应当符合下列基本要求：（八项）

第七条生产经营单位应当根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006），结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

第八条生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的，应当组织编制本单位的综合应急预案。

第九条对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。

第十条对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。

第十一条生产经营单位编制的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案之间应当相互衔接，并与所涉及的其他单位的应急预案相互衔接。

第十二条应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息应当经常更新，确保信息准确有效。

第十七条、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十六条～第三十三条

	60
	《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》
	2009年6月12日
	国家安全生产监督管理总局
	安监总管三〔2009〕116号
	所有条款

	61
	《关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见》
	2009年6月24日
	国家安全生产监督管理总局
	安监总管三〔2009〕124号
	所有条款

	62
	《关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》
	2008年9月14日
	国务院安委会办公室
	（安委办〔2008〕26号）
	二、加强企业安全基础管理，提高安全管理水平

三、加大安全投入，提升本质安全水平

	63
	《关于印发<危险化学品建设项目安全设施目录（试行）>和<危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则（试行）>的通知》
	2007年11月30日
	国家安全生产监督管理总局
	安监总危化〔2007〕225号
	所有条款

	64
	《关于印发<劳动防护用品配备标准(试行)>的通知》
	2000年3月6日
	国家经贸委
	国经贸安全[2000]189号
	相关标准

	65
	《生产安全事故信息报告和处置办法》
	2009年7月1日
	国家安全生产监督管理总局
	安监管理总局令

第21号
	第六条 生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，其单位负责人接到事故信息报告后应当于1小时内报告事故发生地县级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察分局。

第十条 报告事故信息，应当包括下列内容：（六项）

第十一条 事故具体情况暂时不清楚的，负责事故报告的单位可以先报事故概况，随后补报事故全面情况。

	66
	《建设工程消防监督管理规定》
	2009年5月1日
	
	（公安部第106号令）
	第十条建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人。加强对施工人员的消防教育培训，落实动火、用电、易燃。

	67
	《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》 

	
	
	公安部令第77号

	第五条   经常需要购买、使用剧毒化学品的，应当持销售单位生产或者经营剧毒化学品资质证明复印件，向购买单位所在地设区的市级人民政府公安机关治安管理部门提出申请。符合要求的，由设区的市级人民政府公安机关负责人审批后，将盖有公安机关印章的《剧毒化学品购买凭证》成册发给购买或者使用单位保管、填写。（一、二、三）
第六、七、八条  

	三、标准

	1
	《厂矿道路设计规范》
	1988年8月1日
	国家计划委员会
	GBJ22-1987
	第三节　厂内道路

	2
	《工业企业噪声控制设计规范》
	1986年7月1日
	国家计划委员会
	GBJ22-1987
	精密装配线、精密加工车间的工作地点、计算机房（正常工作状态） 70 

车间所属办公室、实验室、设计室（室内背景噪声级） 70
厂部所属办公、会议、设计、中心实验室（包括试验、化验、计量室） 60

	3
	《工业企业设计卫生标准》
	2002年6月1日
	国家卫生部
	GBZ 1-2002
	向大气排放有害物质的工业企业应设在当地夏季最小频率风向被保护对象的上风侧，并应符合国家规定的卫生防护距离要求（参照附录 B），以避免与周边地区产生相互影响。对于目前国家尚未规定卫生防护距离要求的，宜进行健康影响评估，并根据实际评估结果作出判定。

工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件、技术经济条件等合理布局。

	4
	《工作场所有害因素职业接触限值  化学有害因素》
	2008年3月1日
	国家卫生部
	GBZ2.1-2007
	表 1工作场所空气中有毒物质容许浓度 



	5
	《工作场所有害因素职业接触限值  物理因素》
	2008年3月1日
	国家卫生部
	GBZ2.2-2007
	11噪声职业接触限值



	6
	《工作场所职业病危害警示标识》
	2003年12月1日
	国家卫生部
	GBZ158-2003
	3 图形标识

6 有毒物品作业岗位职业病危害告知卡
9．设备警示标识的设置
11．贮存场所警示标识的设置


	7
	《危险货物包装标志》
	1991年7月1日
	国家技术监督局
	GB190-1990
	所有条款

	8
	《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》
	2009年12月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB 2890-2009
	所有条款

	9
	《安全标志及其使用导则》
	2009年10月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB 2894-2008
	所有条款

	10
	《高处作业分级》
	2009年6月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB/T 3608-2008
	
4.高处作业分级


4.1作业高度分为2-5m；＞5-15m；＞15-30m及＞30m四个区域。

	11
	《职业眼面部防护焊接防护 第1部分：焊接防护具》
	2009年10月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB/T 3609.1-2008
	４储运产品在储存和运输的过程中，应满足下列条件：ａ）应保持清洁、禁止与酸、碱及其他有害物接触；ｂ）防止雨淋、重压，要轻拿、轻放，防止破碎；ｃ）包装箱运输标识应符合ＧＢ／Ｔ１９１的规定

焊接滤光片使用选择

	12
	《手持式电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程》
	2006年1月1日
	国家技术监督局
	GB\T3787-2006
	4.2　使用单位必须建立工具使用、检查和维修的技术档案。

5.3　在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内等，应使用Ⅲ类工具。 　　如果使用Ⅱ类工具，必须装设额定漏电动作电流不大于15毫安，动作时间不大于0.1秒的漏电保护电器。 　　Ⅲ类工具的安全隔离变压器，Ⅱ类工具的漏电保护电器及Ⅱ、Ⅲ类工具的控制箱和电源联接器等必须放在外面，同时应有人在外监护。

	13
	《安全色》
	2009年10月1日
	国家质监总局
	GB 2893-2008
	●红色：表示禁止、停止的意思。用于禁止标志。机器设备上的紧急停止手柄或按钮以及禁止触动的部位通常都用红色，有时也表示防火。

●蓝色：含义是指令，必须遵守。

●黄色：表示注意、警告的意思。如厂内危险机器和警戒线，行车道中线、安全帽等

	14
	《包装储运图示标志》
	2008年10月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB/T191-2008
	4．2．2 标志在各种包装件上的粘贴位置：

b)袋类包装，位于包装明显处；

4.2.3标志应标在包装件的两个相对面上：以确保作业时标志在叉车司机的视线范围内。

	15
	《安全帽》
	2007年12月1日
	国家质监总局
	GB 2811-2007
	3.15 佩戴高度 wearing helght

安全帽在佩戴时，帽箍底部至头顶最高点的轴向距离。

4.技术要求

4.1 一般要求

4.1.1 帽箍可根据安全帽标识中明示的适用头围尺寸进行调整。

4.1.2 帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带，吸汗带宽度大于或等于帽箍的宽度。

4.1.3 系带应采用软质纺织物，宽度不小于10mm 的带或直径不小于5mm 的绳。

4.1.4 不得使用有毒、有害或引起皮肤过敏等人体伤害的材料。

4.1.5 材料耐老化性能应不低于产品标识明示的日期，正常使用的安全帽在使用期内不能料原因导致其性能低于标准要求。所有使用的材料应具有相应的预期寿命。

4.1.6 当安全帽配有附件时，应保证安全帽正常佩戴时的稳定性。安全帽应不影响安全帽的正常防护功能。

4.1.7 质量：普通安全帽不超过430g;防寒安全帽不超过600g

	16
	《氢气使用安全技术规程》
	2009年10月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB4962-2008
	３．１氢气瓶

氢气瓶的设计、制造和检验应符合《气瓶安全监察规程》的要求

３．４．４当氢气作焊接、切割、燃料和保护气等使用时，每台（组）用氢设备的支管上应设阻火器

	17
	《职业性接触毒物危害程度分级》
	1985年12月1日
	国家标准局
	GB5044-1985
	7 按职业性接触毒物危害程度分级依据见表1，分为极度危害、高度危害、中度危害和轻度危害四种。

	18
	《生产设备安全卫生设计总则》
	1999年12月1日
	国家标准局
	GB5083-99
	5．2．4 易被腐蚀或空蚀的生产设备及其零部件应选用耐腐蚀或耐空蚀材料制造，并应采取防蚀措施。同时，应规定检查和更换周期。

5．6．3 意外起动的预防

5．7 工作位置

　　生产设备上供人员作业的工作位置应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。危险作业点应留有足够的退避空间。

	19
	《生产性粉尘作业危害程度分级》
	1986年6月1日
	国家标准局
	GB5817-1986
	１.６工人接尘时间肺总通气量

系指工人在一个工作日的接尘时间内吸入含有生产性粉尘的空气总体积

附１.制定本标准的依据

	20
	《起重机械安全规程》
	1986年4月1日
	国家准标局
	GB6067-1985
	第7部分：轻小型起重设备

11起重机操作管理

	21
	《安全带》
	2009年12月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB6095-2009
	 7.使用和保管 7.1 安全带应高挂低用，注意防止摆动碰撞。使用3m以上长绳应加缓冲器，自锁钩用吊绳例外。 7.2 缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。 7.3 不准将绳打结使用。也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上用。 7.4 安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。 7.5 安全带使用两年后，按批量购入情况，抽验一次。围杆带做静负荷试验，2206N(225kgf)拉力拉5min，无破断可继续使用。悬挂安全带冲击试验时，以80kg重量做自由坠落试验

	22
	《呼吸防护长管呼吸器》
	2009年12月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB 6220-2009
	使用和注意事项

	23
	《企业职工伤亡事故分类》
	1987年2月1日
	国家准标局
	GB/T6441-1986
	６不安全状态 指能导致事故发生的物质条件（细分类详见附录Ａ．６）。  

３．７不安全行为 指能造成事故的人为错误（细分类详见附录Ａ．７）。

	24
	《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》
	1987年5月1日
	国家准标局
	GB/T6721-1986
	2直接经济损失的统计范围

2.1人身伤亡后所支出的费用

2.1.1医疗费用（含护理费用）

2.1.2丧葬及抚恤费用

2.1.3补助及救济费用

2.1.4歇工工资

	25
	《危险货物分类和品名编号》
	2005年11月1日
	国家质监总局、国家标准化管理委员会
	GB 6944--2005
	4.3 第3类 易燃液体   本类包括：   a) 易燃液体   在其闪点温度（其闭杯试验闪点不高于60.5℃，或其开杯试验闪点不高于65.6℃）时放出易燃蒸气的液体或液体混合物，或是在溶液或悬浮液中含有固体的液体；本项还包括：   在温度等于或高于其闪点的条件下提交运输的液体；或   以液态在高温条件下运输或提交运输、并在温度等于或低于最高运输温度下放出易燃蒸气的物质。   b) 液态退敏爆炸品

	26
	《机械安全防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》
	2003年9月1日
	国家质量监督检验检疫总局
	GB/T8196-2003
	 3.2.2 距离防护装置

一种不完全封闭危险区的防护装置，但它能靠其尺寸的功能和其与危险区的距离防止或减少进入危道式防护装置区，如周围栅栏或通道式防护装置（见图2和图3）。

	27
	《工业管道基本识别色、识别符号和安全标示》
	2003年10月1日
	国家质量监督检验检疫总局
	GB7231-2003
	2基本识别色标识方法   

工业管道的基本识别色标识方法使用方应从以下五种方法中选择。应用举例见附录A标准的附录。   a)管道全长上标识   b)在管道上以宽为150mm的色环标识   c)在管道上以长方形的识别色标牌标识   d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识   e)在管道上以系挂的识别色标牌标识

	28
	《个体防护装备选用规范》
	2009年10月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB/T 11651-2008
	4.1 按照工作环境中主要危险特征及工作条件特点分为39种作业类别

	29
	《足部防护电绝缘鞋》
	2009年12月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB12011-2009
	5.1.1  防静电安全鞋在鞋的外底、内底或帮面应标识“防静电”字样或“导电”字样标记、标准代号应有《个体防护装备职业鞋》标准代号、检验合格印章、商标、鞋型鞋号等标识

	30
	《危险货物运输包装通用技术条件》
	1991年6月1日
	国家技术监督局
	GB12463-1990
	3.3 液密封口 liquid seal 容器经过封口后，封口处不渗漏液体的封闭形式

4.2.5 盛装液体的容器，应能经受在正常运输条件下产生的内部压力。灌装时必须留有足够的膨胀余量（预留容积），除另有规定外，并应保证在温度55℃时，内装液体不致完全充满容器。

	31
	《危险货物品名表》
	2007年9月10日
	质量监督检验检疫总局标准化管理委员会
	GB 12268-2005/XG1-2007
	第3类易燃液体

	32
	《有毒作业分级》
	1991年1月1日
	国家技术监督局
	GB12331-1990
	3．1生产性毒物   在生产中使用和产生的、并在作业时以较少的量经呼吸道、皮肤、口进入人体，与人体发生化学作用，而对健康产生危害的物质。

 4．3．2分级级别见表3

	33
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	2008年10月1日
	环 境 保 护部、国家质量监督检验检疫总局
	GB12348—2008
	4.1.1 工业企业厂界环境噪声不得超过表1 规定的排放限值

	34
	《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
	2006年12月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB12358-2006
	6.10.1 可燃气检测报警仪，将检测器暴露在浓度为报警设定值1.6倍的试验气体中，同时记时，测出发出警报的时间

	35
	《生产过程安全卫生要求总则》
	2009年10月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB/T12801-2008
	5.2.2平面布置的原则： a. 锅炉房、氧气站、氢气站、乙炔站、煤气站、危险品仓库、原料场、废弃物处 理场等具有或能产生危险和有害因素的生产装置和场所，应根据生产特点，在保证安 全、卫生的原则下合理布置。消防站、急救站等公用设施，应布置在便于服务、指挥 和使用的地点； b. 在新建、改建和扩建厂矿企业时，厂房(装置、单元、作业场地、设施)之间的 防火距离、消防通道、消防给水及有关设施都应符合有关标准的规定； c. 具有或能产生危险和有害因素源的车间、装置和设施与控制室、变配电室、仓 库、办公室试验室等公用设施的距离必须符合防火、防爆、防尘、防毒、防振、防辐 射、防触电和防噪声规定

	36
	《化学品分类和危险性公示 通则》
	2010年5月1日
	国家标准化管理委员会
	GB13690-2009
	第2大类，含急性毒性等10类

	37
	《有毒作业场所空气采样规范》
	1993年6月1日
	国家技术监督局
	GB13733-1992
	适用范围

本标准规定了作业场所空气中有毒物质测定时，采样点的设定、采样频率、采样时机、采样方法。

本标准适用于有毒作业分级、防毒工程措施评价

	38
	《生产过程危险和有害因素分类与代码》
	2009年12月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB/T13861-2009
	115 电危害 

11505 带电部位裸露 

11510 漏电 

11515 雷电 

11520 静电 

11525 电火花 

11599 其他电危害

14510 高温液体

	39
	《用电安全导则》
	2008年12月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB/T 13869-2008
	5.1.1 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。

6.1.8 配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

	40
	《化学品安全标签编写规定》
	2010年5月1日
	国家标准化管理委员会
	GB15258-2009
	4.2.2警示词    根据化学品的危险程度和类别，用“危险”、“警告”、“注意”三个词分别进行危害程度的警示。具体规定见表1。当某种化学品具有两种及两种以上的危险性时，用危险性最大的警示词。警示词位于化学品名称的下方，要求醒目、清晰。

	41
	《常用化学危险品贮存通则》
	1996年2月1日
	国家技术监督局
	GB15603-1995
	１ 隔离储存：Ｓegregated storage   在同一房间或同一区域内、不同的物料之间分开一定距离，非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式。   

２ 隔开贮存：Ｃut－off storage   在同一建筑或同一区域内，用隔板或墙，将其与禁忌物料分离开的储存方式。   

３ 分离储存：Ｄetached storage   贮存在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的贮存方式。 

３．４ 禁忌物料：Ｉncinpatible inaterals   化学性质相抵触或灭火方法不同的化学物料。

	42
	《大气污染物综合排放标准》
	1997年1月1日
	国家环境保护局

	GB16297-1996

	污染源大气污染物排放限值

	43
	《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》
	2009年2月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB/T 16483-2008
	4、SDS的内容和通用形式 

4.1 SDS将按照下面16部分提供化学品的信息，每部分的标题、编号和前后顺序不应随意变更。

	44
	《危险化学品重大危险源辨识》
	2009年12月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB18218-2009
	所有条款

	45
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
	2002年7月1日
	国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局
	GB18599-2001
	所有条款

	46
	《呼吸防护用品的选择、使用与维护》
	2002年10月1日
	国家质量监督检验检疫总局
	GB/T18664-2002
	５、呼吸防护用品的使用和维护

	47
	《压缩空气站设计规范》
	2003年6月1日
	国家建设部

国家质量监督检验检疫总局
	GB50029-2003
	第3.0.11条 活塞空气压缩机与储气罐之间，宜装止回阀。在压缩机与止回阀之间，应设置放散管。放散管上宜设消声器。

	48
	《供配电系统设计规范》
	1996年5月1日
	国家建设部
	GB50052-1995
	全部条款

	49
	《建筑物防雷设计规范》
	2000年10月1日
	国家建设部
	GB50057-2000
	二类防雷建筑物包含：ａ．具有１区或２１区爆炸　危险场所的建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造　成巨大破坏和人身伤亡者；ｂ．具有２区或２２区爆炸危　险场所的建筑物。

	50
	《35-110KV变电所设计规范》
	1993年5月1日
	国家建设部
	GB50059-1992
	第2.0.6条变电所内的建筑物标高、基础埋深、路基和管线埋深，应相互配合；建筑物内地面标高，宜高出屋外地面0.3m；屋外电缆沟壁，宜高出地面0.1m

	51
	《工业循环水冷却设计规范》
	2003年8月1日
	国家电力公司

国家质量监督检验检疫总局
	GB50102-2003
	１．１１条冷却塔的水量损失应根据蒸发、风吹和排污各项损失水量确定。 

１．１２条冷却塔的蒸发损失水量占进入冷却塔循环水量的百分数可按下式计算：

第２．１．１３条冷却塔的风吹损失水量占进入冷却塔循环水量的百分数可按表２．１．１３采用。

	52
	《建筑灭火器配置设计规范》
	2005年10月1日
	国家建设部

国家质量监督检验检疫总局
	GB50140-2005
	第2.0.2条 民用建筑灭火器配置场所的危险等级，应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素，划分为以下三级：
第三级轻危险级：用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较慢的场所。

	53
	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
	2006年11月1日
	国家建设部、国家质量监督检验检疫总局
	GB50169-2006
	所有条款

	54
	《工业企业总平面设计规范》
	1994年5月1日
	国家建设部
	GB50187-1993
	2.0.20 安全距离 Safety Distance y   各设施之间为确保安全需设置的最小距离如防火、防爆、防撞、防滑坡距离等。 撞、防滑坡距离等。

3.0.1  厂址选择应符合国家的工业布局、城镇、乡总体规划及土地利用总体规划的要求。

	55
	《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
	1999年6月1日
	国家建设部、国家技术监督局
	GB50236-1998
	第 1.2.1 条 对材料的要求：一、焊接工程中所用的母材和焊接材料应具备出厂质量合格证书，或质量复验报告；二、焊接工程中应优先选用已列入国家标准或部颁标准的母材和焊接材抖；三、如设计选用未列入标准的母材和焊接材料，应说明该材料的可焊性，并提出满足设计要求的焊接工艺试验资料。

	56
	《储罐区防火堤设计规范》
	2005年7月1日
	国家建设部、国家质量监督检验检疫总局
	GB50351-2005
	5 防火堤的强度计算及稳定性验算防火堤的强度计算及稳定性验算防火堤的强度计算及稳定性验算防火堤的强度计算及稳定性验算 5．．．．1 荷载效应和地震作用效应的组合荷载效应和地震作用效应的组合荷载效应和地震作用效应的组合荷载效应和地震作用效应的组合 5．1．1  由于对防火堤的构造要求已能满足刚度要求，不需进行防火堤的变形计算，因此不再进行正常使用极限状态的验算；另外，对于数值很大而出现几率又非常小的油罐破裂时油品对防火堤的冲击力，尽管我们曾与天津大学联合进行了专题研究并对其成果完成了技术鉴定，规范也没有考虑这种偶然组合。 5．1．2～5．1．4  根据对各种荷载产生的内力的计算结果表明，静液压力产生的内力一般远大于其他荷载产生的内力，因此，公式5．1．2和5．1．3两种工况的荷载分项系数和组合值系数，是以静液压力为主要活荷载来规定的。堤身的地震作用、动液压力和动土压力三者同时出现且均达到标准值的几率很小而且为瞬时作用，故取组合值ψ＝0．6，能够满足安全要求。

	57
	《石油化工企业职业安全卫生设计规范》
	1993年6月1日
	中国石油化工总公司、劳动部
	SH3047-1993
	2．4 防腐蚀   2．4．1 储存或输送腐蚀物料的设备、管道及其接触的仪表等，应根据介质的特殊性采取防腐蚀、防泄漏措施。   输送腐蚀性物料的管道不宜埋地敷设。   2．4．2 储存、输送酸、碱等强腐蚀性化学物料的储罐、泵、管道等应按其特性选材，其周围地面、排水管道及基础应作防腐处理。   2．4．3 输送酸、碱等强腐蚀性化学物料泵的填料函或机械密封周围，宜设置安全护罩。   2．4．4 从设备及管道排放的腐蚀性气体或液体，应加以收集、处理，不得任意排放。   2．4．5 腐蚀性介质的测量仪表管线，应有相应的隔离、冲洗、吹气等防护措施。   2．4．6 强腐蚀液体的排液阀门，宜设双阀。

	58
	《石油化工企业卫生防护距离》
	1999年9月1日
	国家石油和化学工业局
	SH3093-1999
	表1 卫生防护距离计算系数

3、卫生防护距离的确定

	59
	《石油化工静电接地设计规范》
	2000年10月1日
	国家石油和化学工业局
	SH3097-2000
	2．0．1 工业静电industrial static electricity   静电是对观测者处于相对静止的电荷。由它所引起的磁场效应较之电场效应可以忽略不计。静电可由物质的接触与分离、静电感应、介质极化和带电微粒的附着等物理过程而产生。工业静电是生产、储运过程中在物料、装置、人体、器材和构筑物上产生和积累起来的静电。

	60
	《噪声作业分级》
	1996年6月1日
	劳动部
	LD80-1995
	4.2 分级方法

	61
	《有毒作业分级检测规程》
	1996年6月1日
	劳动部
	LD81-1995
	4.1.3.1 按下列原则选择测定对象

4.2 毒物浓度超标倍数的测定

	62
	《化工装置设备布置设计规定》
	1993年1月1日
	化学工业部
	HG/T20546-1992
	布局要点

4、操作平台和梯子

	63
	《化工装置管道布置设计规定》
	1999年1月1日
	化学工业部
	HG/T20549-1998
	所有条款

	64
	《化工企业安全卫生设计规定》
	1996年3月1日
	化学工业部
	HG20571-1995
	2． 1 厂址选择   2．1．1 化工企业的厂址选择应全面考虑建设地区的自燃环境和社会环境，认真收集拟建地区的地形测量、工程地质、水文、气象区域规划等基础资料，进行多方案论证、比较，选定技术可靠、经济合理、交通方便、符合环境和安全卫生要求的建设方案。

	65
	《化工企业静电接地设计规程》
	1990年4月1日
	化学工业部
	HG/T20675-1990
	2.5  静电接地支线和连接线

2.6.6  接地干线的接地体的钢材规格一般可按表2.6.6选用。地上用的材料应镀锌或涂漆，地下用的材料应镀锌。

	66
	《化工企业安全管理工作标准》
	1992年7月1日
	化学工业部
	HG/T23001-92
	所有条款

	67
	《化工企业静电安全检查规程》
	1992年7月1日
	化学工业部
	HG/T23003-1992
	5．1．2 金属设备与设备之间，管道与管道之间，如用金属法兰连接时，可不另接跨接线。但必须有两个以上的螺栓连接。其总泄漏电阻必须符合5.1.1条要求。

 5．1．3 平时不能接地的汽车槽车和槽船在装卸易燃液体时，必须在预设地点按操作规程的要求接地，所用接地材料，必须采用在撞击时不会发生火花的材料。装卸工作完毕后，必须按规定要求静置一定时间才能拆除接地线。

	68
	《有毒气体检测报警仪技术条件及检测方法》
	1992年7月1日
	化学工业部
	HG/T23006-92
	5．2 功能要求   5．2．1 仪器是否处于工作状态，应有明确显示。   5．2．2 报警信号应有明显的报警作用。   5．2．3 设置多点监测报警的仪器，应保证即使某一点正在报警而其它点出现报警条件时，也应该进行报警，并且能够分别指示报警场所。   5．2．4 仪器有较高的抗干扰能力。   5．2．5 连续式仪器应有故障报警功能

6 试验步骤

	69
	《化学品生产单位动火作业安全规程》
	2009年1月1日
	国家安监局
	AO3022-2008
	所有条款

	70
	《化学品生产单位吊装作业安全规程》
	2009年1月1日
	国家安监局
	AO3021-2008
	所有条款

	71
	《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规程》
	2009年1月1日
	国家安监局
	AO3027-2008
	所有条款

	72
	《化学品生产单位高处作业安全规程》
	2009年1月1日
	国家安监局
	AQ3025-2008
	所有条款

	73
	《化学品生产单位受限空间作业安全规程》
	2009年1月1日
	国家安监局
	AQ3028-2008
	所有条款

	74
	《化学品生产单位动土作业安全规程》
	2009年1月1日
	国家安监局
	AQ3023-2008
	所有条款

	75
	《厂区设备检修作业安全规程》
	2000年3月1日
	国家石油和化学工业局
	HG23018-1999
	所有条款

	76
	《防止静电、闪电和杂散电流引燃的措施》
	2008年12月1日
	国家发展和改革委员会
	SY/T6319-2008
	2.槽车的防护措施   2.1 概述   对于静电的研究，主要涉及介质中的电荷聚集、产生电荷的机理以及消散这些电荷的过程。虽然这种电荷的实际电流很小，仅仅有百万分之一安培左右，但是，电流在产生和聚集过程中却能产生几千伏的电位差。因此，对消散静电而言，1MΩ电阻的电气连通或接地线都相当于短路。   静电的主要表现是通过产生火花使聚集电荷放电。由于静电和动力电不同，他们的测量设备和技术也大不相同［参见附录B(提示的附录)］。

	77
	《安全评价通则》
	2007年4月1日
	国家安监总局
	AQ8001-2007
	所有条款

	78
	《安全预评价导则》
	2007年4月1日
	国家安监总局
	AQ8002-2007
	3安全预评价程序  

4安全预评价内容

	79
	《安全验收评价导则》
	2007年4月1日
	国家安监总局
	AQ8003-2007
	5.5 安全验收评价报告评审   建设单位按规定将安全验收评价报告送专家评审组进行技术评审，并由专家评审组提出书面评审意见。评价机构根据专家评审组的评审意见，修改、完善安全验收评价报告。

	80
	《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》
	2006年11月1日
	国家安监总局
	AQ9002-2006
	所有条款

	81
	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》
	2009年1月1日
	国家安监总局
	AQ3013-2008
	所有条款

	82
	《化工企业总图运输设计规范》
	2009年10月1日
	国家住房和城乡建设部
	GB50489-2009
	4.1.1化工区总体布置应根据当地的经济政策、自然条件、现状特点和化工区近期建设项目及远期发展规划等进行编制。在满足生产、生活、交通运输、安全卫生、环境保护的条件时，应经多方案的技术经济比较后择优确定。 4.1.2在城镇规划区内的化工区总体布置，应符合城镇总体规划。在非城镇规划区内的化工区总体布置，应以保护当地环境、防止污染、保护历史文化遗产及合理有效利用土地资源等原则进行编制，并应与当地的地区规划相协调。 4.1.3在工业区内的化工区总体布置，应符合工业区的总体规划，并宜利用工业区内的基础设施。 4.1.4现有化工区进行改建、扩建时，其总体布置不得妨碍城镇的发展、危害城镇的安全、污染和破坏城镇的环境及影响城镇各项功能的协调。

	83
	《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》
	2000年4月1日
	国家质量技术监督局

	GB17914-1999
	所有条款

	84
	《腐蚀性商品储藏养护技术条件》
	2000年4月1日
	国家质量技术监督局
	GB17915-1999
	7 安全操作

操作人员必须穿工作服，戴护目镜、胶皮手套、胶皮围裙等必要的防护用具。

操作时必须轻搬轻放，严禁背负肩扛，防止摩擦震动和撞击。

不能使用沾染异物和能产生火花的机具，作业现场远离热源和火源。

分装、改装、开箱质量检查等在库房外进行

	85
	《毒害性商品储藏养护技术条件》
	2000年4月1日
	国家质量技术监督局
	GB17916-1999
	3．2  安全条件 3．2．1  仓库应远离居民区和水源。

3．2．2  商品避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源，库内在固定方便的地方配备与毒害品性质适应的消防器材、报警装置和急救药箱。

3．4  温湿度条件     库区温度不超过35℃为宜，易挥发的毒品应控制在32℃下，相对湿度应在85％以下，对于易潮解的毒品应控制在80％以下。

	86
	《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
	1992年10月1日
	国家建设部
	GB50058-1992
	 第2.2.2条  符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域;   一、没有释放源并不可能有易燃物质侵入的区域;   二、易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%;   三、在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近;   四、在生产装置区外,露天或开敞设置的输送易燃物质的架空管道地带,但其阀门处按具体情况定.

	87
	《建筑照明设计标准》
	2004年12月1日
	建设部
	GB50034-2004
	3.2.3 照明设计时可按照下列条件选择光源： 1 高度较低房间，如办公室、教室、会议室及仪表、电子等生产车间宜采用细管径直管形荧光灯 2 上点营业厅宜采用细管径直管形荧光灯、紧凑型荧光灯或小功率的金属卤化物灯 3 高度较高的工业厂房，应按照生产使用要求，采用金属卤化物灯或高压钠灯，亦可采用大功率细管径荧光灯； 4 一般照明场所不宜采用荧光高压钠灯，不应采用自镇流荧光高压汞灯； 5 一般情况下，室内外照明不应采用普通照明白炽灯；在特殊情况下需采用时，其使用功率不应大于100W。

	88
	《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》
	2009年12月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB4053.1-2009
	4.4 制造安装   4.4.1 钢直梯应采用焊接连接，焊接要求应符合GB 50205的规定。采用其他方式连接时，连接强度应不低于焊接。安装后的梯子不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。   4.4.2 制造安装工艺应确保梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对梯子使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。   4.4.3 安装在固定结构上的钢直梯，应下部固定，其上部的支撑与固定结构牢固连接，在梯梁上开设长圆孔，采用螺栓连接。   4.4.4 固定在设备上的钢直梯当温差较大时，相邻支撑中应一对支撑完全固定，另一对支撑在梯梁上开设长圆孔，采用螺栓连接。

	89
	《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》
	2009年12月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB4053.2-2009
	4.4制造安装

4.5防锈及防腐蚀

	90
	《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》
	2009年12月1日
	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	GB4053.3-2009
	4 一般要求   4.1 防护要求   4.1.1 距下方相邻地板或地面1.2 m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。   4.1.2 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。   4.1.3 在酸洗或电镀、脱脂等危险设备上方或附近的平台、通道或工作面的敞开边缘，均应设置带踢脚板的防护栏杆。   4.1.4 当平台设有满足踢脚板功能及强度要求的其他结构边沿时，防护栏杆可不设踢脚板。 

	91
	《化学品生产单位断路作业安全规范》
	2009年1月1日
	国家安监总局
	AQ3024-2008
	5 《断路安全作业证》管理  5.1 《作业证》由断路申请单位指定专人至少提前一天办理。  5.2 《作业证》由断路申请单位的上级有关管理部门按照本标准规定的《作业证》格式统一印制，一式三联。  5.3 断路申请单位在有关管理部门领取《作业证》后，逐项填写其应填内容后交断路作业单位。  5.4 断路作业单位接到《作业证》后，填写《作业证》中断路作业单位应填写的内容，填写后将《作业证》交断路申请单位。  5.5 断路申请单位从断路作业单位收到《作业证》后，交本单位上级有关管理部门审批。  5.6 办理好的《作业证》第一联交断路作业单位，第二联由断路申请单位留存，第三联留审批部门备案。

	92
	《建筑设计防火规范》
	2006年12月1日
	建设部、国家质量监督检验检疫总局
	GB50016-2006
	1厂房（仓库）

4甲、乙、丙、类液体、气体储罐（区）与可燃材料堆场

6消防车道  8 消防给水及灭火器材 11 电气

	93
	《危险化学品目录》
	2003年3月3日
	国家安全监督管理局
	2002年版
	相关目录

	94
	《剧毒化学品目录》
	2003年6月24日
	国家安全监督管理局、公安部、国家环保总局、卫生部、国家质监检验检疫总局、铁道部、交通部、中国民航总局
	2002年版
	相关目录

	95
	《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》
	2008年1月1日
	国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会
	GB20577-2006

GB20587-2006

GB20592-2006

GB20593-2006
	8.1.1  通风控制   仅在通风良好的区域使用。   仅在适当通风情况下使用[或封闭系统通风装置]。   未适当通风前，禁止进入使用区域和贮存区域。   只能在足够通风(或封闭的系统通风)的条件下使用，以使有害物质(空气中的粉尘、烟雾、蒸气等含量)低于建议的接触限值。   使用适当通风除去蒸气(烟雾、尘粉等)。   高温作业中使用适当通风和/或工程控制以避免暴露于蒸气中。   在使用过程中和使用后，通过提供适当通风避免蒸气积累。   [使用时有][通风装置]、局部排放通风[或采取呼吸保护]。   禁止在无适当通风区域中使用。   切勿吸入(粉尘、蒸气或喷雾)

8.1.2  卫生措施   使用中禁止吸烟、进食、饮用。   工作中禁止进食、饮用或吸烟。   进食、饮用、吸烟前洗手。   操作后彻底清洗。   防止一切接触。保持良好的卫生习惯。   防止触及皮肤和眼睛。   防止皮肤接触。   防止溅入眼睛。   操作后和进食、饮用或吸烟之前用肥皂和水彻底清洗。   操作后用肥皂和水彻底清洗。   防止皮肤、眼睛和衣服的接触。   防止皮肤(眼睛或衣物)的接触。   防止溅入眼睛(皮肤)或衣服。

	96
	《消防安全标志》
	1993年3月1日
	国家技术监督局
	GB 13495-1992
	3．1  火灾报警和手动控制装置的标志

3．2  火灾时疏散途径的标志

3．3灭火设备的标志

3．4  具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标志

	97
	《消防安全标志设置要求 》
	1996年2月1日
	国家技术监督局
	GB 15630-1995
	5.8手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等装置附近必须设置“消防手动启动器”标志。在远离装置的地方应与方向辅助标志联合设置。    

5.9没有火灾报警器或火灾事故广播喇叭的地方应相应地设置“发声警报器”标志。    

5.10设有火灾报警电话的地方应设置“火警电话”标志。对于没有公用电话的地方(如电话亭)也可设置“火警电话”标志。    

5.11设有地下消火栓、消防水泵接合器和不易被看到的地上消火栓等消防器具的地方应设置“地下消火栓”、“地上消火栓”和“消防水泵接合器”等标志。

	98
	《常用危险化学品安全周知牌编制导则》
	1997年10月1日
	化学工业部
	HG23010-1997
	 3．5 易燃气体 flammable gas 爆炸下限≤10%（V/V）或燃烧范围≥12%（V/V）的易于燃烧和爆炸的气体化学品。 

3．6 高闪点液体 high flash point liquid 闭杯试验闪点≥23~≤61℃的易燃液体化学品。

	99
	《职业健康监护技术规范》
	2007年10月1日
	卫生部
	GBZ 188-2007
	1.4.4 随访检查内容 (1) 体格检查  内科常规检查，重点是呼吸系统和心血管系统 (2) 实验室和其他检查 必检项目  后前位X射线高千伏胸片。

煤尘((((包括煤矽尘包括煤矽尘包括煤矽尘包括煤矽尘))))   

2.1 上岗前职业健康检查 2.1.1 目标疾病  职业禁忌证： (1) 活动性肺结核病 (2) 慢性阻塞性肺病 (3) 慢性间质性肺病 (4) 伴肺功能损害的疾病 2.1.2 检查内容 (1) 症状询问  重点询问呼吸系统、心血管系统疾病史、吸烟史及咳嗽、咳痰、喘息、胸痛、呼吸困难、气短等症状。 (2) 体格检查  内科常规检查，重点是呼吸系统、心血管系统 (3) 实验室和其他检查 必检项目  血常规、尿常规、血清ALT、心电图、后前位X射线高千伏胸片、肺功能
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	《化工企业气体防护站工作和装备标准》
	1992年7月1日
	化学工业部
	HG/T23004-92
	4．1在企业安全部门领导下，负责和组织全站人员完成全站的工作任务。

　　4．2负责组织编制本企业有关气防工作的规章制度（如义务防护人员制度、监护制度、防护器具保管和使用制度等），并经经理（厂长）批准后执行。

　　4．3编制站内各项工作和厂内防毒教育、培训、演习等计划，并负责组织实施。

　　4．4发生重大中毒、窒息等事故时，协同现场指挥（经理、厂长、总工程师或厂总值班人员、厂生产总调度人员）做好现场抢救。

　　4．5参加中毒、窒息事故的调查、分析和处理工作。
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	《职业性急性氨中毒诊断标准》
	2002.6.1
	中华人民共和国卫生部
	GBZ14-2002
	6 处理原则

6.1 治疗原则

6.1.1 迅速安全将患者移至空气新鲜处，维持呼吸、循环功能；彻底冲洗污染的眼和皮肤。

6.1.2 保持呼吸道通畅：可给予支气管解痉剂、去泡沫剂（如10%二甲基硅油）、雾化吸入疗法；必要时给予气管切开，清除气道堵塞物，以防止窒息。

6.1.3 早期防治肺水肿：可早期、足量、短程应用糖皮质激素，莨菪碱类药物等，尤应注意严格限制补液量，维持水、电解质及酸碱平衡。

6.1.4 合理氧疗。

6.1.5 积极预防控制感染，及时、合理应用抗生素，防治继发症。

6.1.6 眼、皮肤灼伤治疗，参照GBZ54或GBZ51。
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	《企业安全生产标准化规范》
	2010-06-01
	国家安全生产监督管理总局
	AQ/T 9006—2010


	所有条款

	四、地方法律法规

	1
	《池州市人民政府关于加强安全生产工作的暂行规定》
	2002年1月1日
	安徽省池州市人民政府
	安徽省池州市人民政府

第 3 号
	
　企业安全生产基础工作


第二十九条　企业的安全生产由企业负责，企业必须严格遵守国家、省、市有关安全生产的法律、法规、规章和规定，努力建立健全安全生产自我约束、自我激励机制。

企业法定代表人是本企业安全生产的第一责任人，对本企业的安全生产全面负责。

企业法定代表人应将企业安全生产列入董事会(总经理、厂长、矿长办公会)讨论的重要议题，明确各类管理人员的安全职责，制定企业安全生产的总体目标和年度计划，按照国家和省有关规定提取、使用安全生产技术措施专项费用，及时研究、解决企业安全生产中的重大问题。

企业的主管经营人(总经理、厂长、矿长等)必须具备安全生产专业知识，并对本企业的安全生产负直接管理责任，必须严格执行和落实企业安全生产的年度计划，定期召开企业安全生产调度会，研究、部署和解决企业安全生产中的有关问题。

第三十条　企业应当设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员，完善安全生产管理网络，层层落实安全生产责任，建立健全以安全生产岗位责任制为核心的各类规章制度和安全操作规程，严禁违章作业、违章指挥和违反劳动纪律。


企业必须定期开展安全生产自查自纠，及时排查和消除事故隐患，同时加强对危险源和爆炸危险场所的监控管理，制定监控方案，落实监控措施；对于重大事故隐患和重大危险源应按有关规定要求及时上报有关部门。

	2
	《安徽省消防条例》
	2010年8月21日
	安徽省第十一届人民代表大会常务委员会
	安徽省第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议
	第二十一条 建设工程的消防设计、施工应当符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。 

建设单位不得指使或者强令设计、施工、检测、监理等单位和个人违反消防法规和国家工程建设消防技术标准，降低建设工程消防设计、施工质量。 

设计单位不得违反国家工程建设消防技术标准强制性规定进行设计。 

施工单位不得擅自改变消防设计进行施工，不得使用不合格的消防产品和不符合防火性能要求的建筑材料。 

工程监理单位不得同意使用或者安装不合格的消防产品和不符合防火性能要求的建筑材料。 

第三十条 物业服务企业提供物业管理服务，应当与业主约定双方的消防安全责任。物业服务企业应当根据物业服务合同的约定，对物业管理区域内的共用消防设施、器材进行维护管理，确保其完好有效，提供消防安全防范服务。 

物业服务企业应当落实消防安全责任，保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。 

　业主应当维护住宅的消防安全，遵守用火、用电等消防安全管理规定，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。

	3
	《劳动防护用品配备标准》
	2008年12月10日
	安徽省安全监督管理局
	皖安监规〔2008〕169号
	七、凡是从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配备劳动防护用品。如配备的劳动防护用品在从事其他工种作业时或在其他劳动环境中确实不能适用的，应另配或借用所需的其它劳动防护用品。 

八、本标准要求为一部分工种的作业人员配备防尘口罩，纱布口罩不得作防尘口罩使用。 

九、防毒护具的发放应根据作业人员可能接触毒物的种类，准确地选择相应的滤毒罐（盒），每次使用前应仔细检查是否有效，并按国家标准规定，定时更换滤毒罐（盒）。 

    十、本标准中将帆布、纱、绒、皮、橡胶、塑料、乳胶等材质制成的手套统称为“劳防手套”，用人单位应根据劳动者在作业中防割、磨、烧、烫、冻、电击、静电、腐蚀、浸水等伤害的实际需要，配备不同防护性能和材质的手套。 

	4
	池州市安全生产“十一五”规划
	2006年10月13日
	池政办
	池政办〔2006〕51号
	（四）建立健全安全生产应急救援体系 

加快非煤矿山、危险化学品、交通、海事、消防等有关行业与领域安全生产应急救援体系建设。成立市、县等安全生产应急救援指挥机构。完善各类安全事故应急救援预案。建立快速、有序、高效的专业化救援队伍，配备必要的装备，提高重特大事故的抢险救援能力。
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