人员分配概况








本加油站主要危险源为火灾及爆炸，为预防火灾爆炸及火情事故的发生，制度以下相关预案：

         一、加油时跑、冒、漏油时发生火灾爆炸及火情预案

、当加油时发生跑、冒、漏油引发火灾爆炸及火情时，

加油站管理人员（XX）负责立即关闭加油站所有控制电源，关闭机油机与油罐之间所有管线阀门，加油站管理员（XX）负责紧急疏散站内闲杂人员、车辆，并保证后援消防力量的消防通道畅通。同时报警，当班加油员A利用现场灭火器材进行扑救。

、扑救加油机火灾的同时，加油员B检查流散油品的情况，若有流散油品及时用消防沙进行扑盖，防止被点燃。

、明火扑灭后，注意防止复燃。

二、油罐车卸油发生跑、冒、漏引发火灾爆炸及火情预案 

        （1）、油罐车卸油时发生火灾爆炸及火情，油罐车司机、押运员应立即关闭油罐车卸油阀门，拆下卸油管，同时报警，并利用现场灭火器材进行扑救。

、罐车顶部人孔用石棉被覆盖。

、加油站管理人员（XX）使用干粉灭火器从上风向或侧风向对准着火点进行扑救，同时注意保护油箱。

、加油站管理员（XX）紧急疏散站内闲杂人员、车辆，保证后援消防力量的消防通道畅通。

、扑救油罐车火灾的同时，押运员、加油站管理人员（XX）应注意监控罐区卸油口、地面及管沟流散油品的情况。流散油品可用消防沙进行扑盖。

、在未能控制事故初起阶段后，加油站管理员（XX）应及时拨打报警电话、组织驻地周边人群疏散。

、明火扑灭后，应注意防止复燃。

四、配电房火灾预案

、配电发生火灾时，加油站管理人员（XXX）立即切断电源并暂停营业。

、加油站管理人员（XXX）关闭加油站所有开关、阀门，同时加油站管理员（陈秀琴）利用二氧化碳或干粉灭火器进行灭火。

、当班加油员协助疏散站内闲杂人员、车辆。

五、油罐区发生火灾爆炸及火情预案

、油罐区发生火灾爆炸及火情时，加油站管理人员（XXX）立即关闭配电电源、阀门，同时加油站管理员（XXX）视情况报警，并组织力量，使用站内消防器材灭火。

、当班加油员协助疏散站内无关人员、车辆，保持后援消防力量的消防通道畅通。

、在未能控制事故初起阶段后，加油站管理员（XXX）应及时拨打报警电话、组织驻地周边人群疏散。

、明火扑灭后，加强检查防止复燃。

消防器材记录表

	    项目

存放地点
	产品类型
	产品型号
	数量
	购置时间
	维护时间
	维护人员

	油

罐

区
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC8
	×4
	
	
	

	
	推车式干粉灭火器
	MFTZA/ABC35
	×1
	
	
	

	
	消防沙箱
	————
	×1
	
	————
	

	
	消防毯
	————
	×2
	
	————
	

	
	铁锹
	————
	×2
	
	————
	

	加

油

岛
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC8
	×4
	
	
	

	
	消防沙箱
	————
	×1
	
	————
	

	
	消防毯
	————
	×2
	
	————
	

	
	铁锹
	————
	×2
	
	————
	

	配

电

室
	手提式二氧化碳灭火器
	MT/2
	×1
	
	
	


XX加油站应急救援预案

加油站成员


负责人：XX


管理人员：XX、XX


加油员：XX、XX、XX





现场指挥：XXX/XXXXX





后勤保障：


XXX








通讯联络：


XXX








应急抢险：


XXX





安全警戒:


XXX








