加油站职业危害告知

一、汽油是一种混合烃，对人体的危害较大，具有强烈的挥发性、脂溶性，在生产环境中主要以蒸气的形式存在，对神精系统有较强的亲和力和毒害作用，并对皮肤有较强的去脂作用。汽油可经过皮肤、呼吸道，消化吸收进入人体，经呼吸道吸入后，麻醉中枢神经系统，并对中枢和神经末梢产生毒害作用，同时对骨髓造血机能也可产生不良影响。急性中毒时，表现症状为麻醉症状，精神恍惚、步态不稳，并伴有头晕、恶心、呕吐、结膜充血、咳嗽等，吸入高浓度汽油后，重者很快出现昏迷、抽搐、肌肉痉挛、瞳孔散大、对光反应迟钝或消失等症状；慢性中毒时，轻者表现为神经衰弱综合症或植物神经系统紊乱，头晕、健忘、失眠、多梦、食欲不振、情绪波动等，进一步发展可出现多发性周围神经炎，表现为四肢远端麻木，感觉异常，出现手套、袜套样分布的痛、触觉减退及腱发射的减退和消失，严重出现肢体瘫软，神经—肌电图显示为神经源性损害。皮肤接触汽油可致干燥、皲裂，出现角化皮炎。妇女对汽油较为敏感，除上述症状外，还可出现月经不调，周期性紊乱等症状。

加油站作业工人主要接触是汽油蒸气，尤其在夏季，工作环境温度较高，大量汽油蒸气的挥发容易造成中毒事件。长期接触高较高浓度的溶剂汽油，可致皮肤角化、皲裂、黑病变、指甲病变等。汽油中通常会加入苯，可增加抗震强度、可以增加抗震强度、减少发动机零件的损耗。苯是高毒物质，在汽油中占2.00%__20.00%，且为人类确认的致癌物。苯引起的白血病已列入我国法定的白血病名录。短期内吸入大剂量含苯汽油蒸汽会引起中枢神经抑制为主要表现的全身性疾病，慢性苯中毒则引起以造血系统损害为主要表现的全身性疾病。长期接触高浓度的苯可引起职业性血液系统肿瘤，以急性粒细胞性白血病最常见。

二、噪音的危害主要是对听力系统的损害，具有渐进性、潜伏期长、低毒性、不可逆性等特点，同时噪音系统对神经系统、心血管和消化系统也有较大的损害。本加油站主要有以下几个方面的优势：1）加油站都为敞开式建筑格局，2）已设置油气回收装置，监近加油站周边无高层建筑，不影响空气流动，不会影响油气的逸散。噪音检测中，噪音的等效声级符合国家职业卫生接触限值。此外，加油站的现场设置警示标识，对加油站员工进行了相关职业病危害因素知识的培训和教育，作业人员不缺乏相关的职业卫生知识和防护意识。为加强加油站苯浓度合格及噪声合格，我们对加油站现场环境有害因素进行了检测并提出以下防控措施建议：

1）对作业人员加强职业危害防治知识的培训和教育，特别是新进员工的掊训，提高其职业危害的防护意识，使其了解岗位存在的职业危害因素及预防措施，自觉佩戴个人防护用品，维护职业危害防护设施。

2）按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的要求，在有职业病危害的作业场所设置警示标识，中文警示说明和告知卡，内容可包括有毒物品的通用提示栏、有毒物品名称、理化特性、健康危害、警告标识、指令标识、应急处理、救援电话和职业卫生咨询电话等。在职工经常活动的办公区域设置职业卫生教育专栏，建立职业病危害因素检测结果和作业工人健康体检结果的公示栏。

3）完善个人职业病防护用品配备发放和使用制度，督促从事职业病危害因素作业是必须佩戴相应的防护用品（如佩戴防毒口罩，戴手套、减燥耳塞等），尤巡检工作进入高噪声区时，应佩戴防噪耳塞。

4）将油库发油车罐管口与加油站加油机口进一步密闭，油库油车安装全密闭装卸油系统。使油车在装油过程中装油口与发油平台上装全密闭罐管吻合，产生的大量油气通过回收装置回收到油库的油罐内。

5）确保管道、阀门、法兰等设施完好，不发生跑冒滴漏现象。

6）调整工作班制，减少加油站职工接触职业危害因素的时间。

7）制定对汽油泄漏、扩散、中毒事故的应急救援预案，配备一定数量的呼吸器等应急求援装置。

8）加油站存在的职业病危害因素引起了企业及监管部门的高度重视。在企业社会责任越来越得到重视的今天，企业不但要履行对社会的责任，还不能忽视企业另外一个重要的责任，那就是对企业员工的责任。企业应该提供一个安全、健康的工作环境，并采取适当的防护措施，尽可能的条件下最大限度地降低工作环境中的危害隐患，以避免工作中发生事故继而危害员工的健康。
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