汽柴油危害告知书
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被告知人签名：

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


易燃液体  对人体有害　请注意防护





柴油


Diesel oil                           





火警电话：119             急救电话：120　　　　　  





皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。





健康危害　　　　　　　　　　　　 理化特性





溶解性： �
不溶于水，溶于多数有机溶剂。�
�
熔点（℃）：�
－18�
沸点（℃）：�
282-338�
�
闪点（℃）：�
≥55�
引燃温度（℃）：�
257�
�
爆炸极限〔％（V/V）〕�
1.3－8.6�
�
外观与性状�
稍有粘性的棕色液体。�
�
相对密度（水＝1）�
0.87－0.90�
�
相对空气（空气＝1）�
3.5�
�






皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。


眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗15分钟，就医。


吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。


食    入：饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠，就医。





急救措施





消防措施





危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。


有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。


灭 火 剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。





当 心 中 毒





� INCLUDEPICTURE "../../下载/" \* MERGEFORMAT ���


危险货物编号：T33502


UN编号：无资料








易燃易爆  有毒  请注意防护





汽油


Gasolinel                           





火警电话：119             急救电话：120　　　　　   





汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。职业接触限值300 mg/m3，轻度职业危害。





健康危害　　　　　　　　　　　　 理化特性





无色或淡黄色易挥发液体，有特殊臭味。不溶于水,易溶于有机溶剂。相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，闪点-46℃，爆炸极限1.4～7.6%（体积比），自燃温度415～530℃，最大爆炸压力0.813MPa。





泄漏隔离距离至少为50m。大量泄漏时，下风向的初始疏散距离应至少为300m。消除所有点火源。人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。小量泄漏,用砂土吸收,用洁净的无火花工具收集。大量泄漏用泡沫覆盖,用防爆泵转移收集，禁止流入限制性空间。











应急措施





消防措施





燃烧和爆炸危险性：高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。


有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。灭 火 剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。





当 心 中 毒
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危险货物编号：31001


UN编号：1203,1257
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