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关于“认真做好安全生产标准化工作”的

通    知

各科室、全体员工： 

根据《国务院安委会关于开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委[20XX]4号）、《XX省人民政府安委会关于印发XX省深入开展企业安全生产标准化建设 的实施意见》（XX安委[20XX]19号）及XX省安监局《XX省加油站安全生产标准化评审工作细则（试行）》的通知要求，我加油站成立了站安全生产标准化领导小组，明确了各部门在实施安全生产标准化创建过程中各自的职责，制定了本加油站安全生产标准化实施方案和工作分工，并于XXX年6月1日开始实施安全生产标准化创建工作。
    为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，进一步落实企业安全生产主体责任、强化危险化学品安全生产基层基础工作、建立安全生产长效机制，加强我加油站危险化学品运营管理、预防事故的发生。在省、市、县各级安全综合监管部门的领导下，全站员工动员起来，认真做好本加油站的安全标准化创建工作。

    为全面组织全站各科室、全体员工札札实实地做好本加油站的安全生产标准化创建工作，按上级要求，组织专业技术人员编制了本加油站的《安全生产标准化工作实施手册》（以下简称“标准化手册”），作为创建三级安全标准化达标企业的工作指南。自颁布之日起实行。

    本“标准化手册”共八章，包括了本公司安全文化建设、强化安全生产管理、预防事故发生的基本规定、具体措施和检查改进办法。要求各级领导、全体员工认真领会、切实执行，并在执行中不断总结、不断改进。

    本“标准化手册”的内容，如若与国家、政府相关部门的法规、规章不相符时，应以国家及政府相关部门的规定为准。本“标准化手册”在修订时予以更正。

                                       站长：XX
                                      XX年X月X日
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4  培训教育

4.1  20XX～20XX年安全培训教育计划

根据《安全生产法》的有关规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提高预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。未经安全教育和培训合格的人员，不得上岗作业。20XX～20XX年本加油站依据有关规定特制定安全培训教育计划：
4.1.1培训目的 

为了规范本加油站的安全生产工作，进一步加强安全生产管理的水平，提高管理人员和全体员工自我保护能力，增强安全防范意识，杜绝各种伤害事故的发生。
4.1.2培训内容制定依据
（1）依据国家现行的相关法律法规与相关标准条例，如：《中华人民共和国安全生产法》、国家安全生产监督管理局第3号《生产经营单位安全培训规定》、《消防法》、《职业病防治法》、《工伤保险条例》等。
（2）结合本加油站生产现场的生产装置、电气设备、消防状况、作业环境、劳动保护、工伤与事故处理等。
4.1.3培训授课方式
以集中学习、预案演练、现场讨论等方式进行。
4.1.3.1管理人员安全教育
教育方式主要利用每天开调度会和安全领导小组例会的形式进行。本加油站的主要负责人、安全管理人员应经政府法定部门安全教育和培训合格；生产管理人员的教育，其主要内容是国家有关安全生产方针、政策、法律法规、和标准，加油站安全生产管理，安全技术，劳动卫生知识，安全文化，工伤保险，典型事故案例剖析及事故应急救援处理措施等内容。
4.1.3.2从业人员安全教育
（1）入站三级教育
在完善原三级安全教育的基础上，对新加入加油站工作的人员(包括新工作、合同工、外包工和外单位调入本加油站人员等)均须经过加油站、工段、班组三级安全教育。
新从业人员三级教育学时不少于48学时。
新从业人员“三级安全教育登记卡”附后。
（2）对变换工种、复岗的人员必须按新工人重新进行培训，对使用新工艺、新技术、新设备的工人，要进行岗位操作教育。经考试合格方准上岗。
（3）日常教育
①企业安全管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
②班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加1次班组安全活动。
③安全管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于1学时。
④企业安全管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。
⑤企业安全管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。
安全培训教育计划表附后。
4.1.3.3特种作业人员教育
（1）加油站从事电工作业和危险化学品作业人员为特种作业。特种作业人员必须由各主管部门组织进行专业安全技术教育，经考核取得特种作业证后方可独立进行工作。
见“特种作业人员教育台帐”。

（2）发生重大事故和未遂事故（事件）后，安全管理部门要组织有关人员进行现场教育，吸取事故的教训，防止类似事故重复发生。
4.1.3.4安全培训考核
（1）管理人员的安全技术考核，由加油站组织进行，考核内容包括：
①国家有关安全生产和劳动保护的方针、政策、法规、制度和标准。
②本加油站各项安全生产管理制度。
③本加油站的生产工艺和特点。
④本加油站所接触的易燃、易爆、有毒、有害物质的理化性质，对人体的危害，预防措施和急救处理原则。
⑤本加油站的要害岗位的安全管理制度和注意事项。
⑥本加油站各类安全装置的种类和作用，以及管理方法。
⑦本加油站劳动保护用品和器具以及消防器材的正确使用方法。
（2）工人的安全技术考核，由安全员具体负责、考核内容包括：
①国家有关安全生产和劳动保护方针、政策、法规、制度和标准。
②本加油站的生产特点以及所接触的易燃、易爆、有毒、有害物质的理化性质，对人体的危害，预防措施和急救处理原则。
③本加油站(岗位)的各项安全生产规程和管理制度。
④本加油站(岗位)各类安全装置的类型和作用及其维护保养方法。
⑤本岗位的劳动保护用品和器具以及消防器材的正确使用方法。
⑥本岗位的工艺流程和注意事项。
4.1.3.5安全培训教育档案

加油站办公室建立有“管理人员、员工培训档案”、“ 安全培训教育记录”、“ 培训考核登记表”、“”和“班组活动记录表”等培训教育档案。

                                        20XX～～20XX年安全培训教育计划表                        设表JYZ-08
	序号
	培训班名称
	隶属部门
	负责人
	时间
	课时h
	地点
	培训对象
	培训内容
	参加人数
	师资
	备注
	变更

	1
	安全标准化培训
	办公室
	站长
	6.8
	1.5
	会议室
	全体员工
	总则等
	2人
	XX
	
	县安监局

	2
	安全标准化培训
	办公室
	站长
	6.12
	1.0
	会议室
	全体员工
	动员，意义目的
	2人
	XX
	
	

	3
	安全标准化培训
	办公室
	站长
	7.27
	2.0
	会议室
	全体员工
	实施手册 （一）
	2人
	XX
	
	

	4
	安全标准化培训
	办公室
	站长
	8.9
	2.0
	会议室
	全体员工
	实施手册 （二）
	2人
	XX
	
	

	5
	安全标准化培训
	办公室
	站长
	9.12
	2.0
	会议室
	全体员工
	管理制度
	2人
	XX
	
	

	6
	安全标准化培训
	办公室
	站长
	10.2
	2.0
	会议室
	全体员工
	管理制度
	2人
	XX
	
	

	7
	安全标准化培训
	办公室
	站长
	11.5
	2.0
	会议室
	全体员工
	应急预案
	2人
	XX
	
	

	8
	安全标准化培训
	办公室
	站长
	12.6
	2.0
	会议室
	全体员工
	整改动员
	2人
	XX
	
	

	9
	安全标准化培训
	办公室
	站长
	2.12
	2.0
	会议室
	全体员工
	安全防护知识
	2人
	XX
	考试
	20XX年

	10
	安全标准化培训
	办公室
	站长
	3.13
	2.0
	会议室
	领导小组
	自评
	3人
	XX
	
	XX
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站办公室：                                                                                        20XX年04月24日  

              管理人员、员工培训档案                    设表JYZ-09

	姓名
	
	性别
	
	出生年月
	
	2

寸

彩

色

照

片

	地址
	
	联系电话
	
	

	文化程度
	
	进站时间
	
	

	身份证号
	
	工种
	
	

	所属部门
	
	职务
	
	

	有何技能和特长(相关证书)
	
	

	工作简历：

	年度
	培训内容
	学时
	考试成绩
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	职工调动情况
	原因
	

	
	时间
	


制表人：      　　              　　　            日期：
                       安全培训教育记录                      设表JYZ-10
	教育类型
	
	培训课程
	

	主讲单位
	
	主讲人
	
	时间
	        年     月       日

	受教育单位
	
	人数
	
	学时
	理论：
	实践：

	教育内容：

记录人：

	参加人员（签名）：




注：教育类型为管理人员、从业人员、外来施工单位、外来参观学习人员等类。

培训考核登记表
培训人员类别：               管理人员        从业人员                设表JYZ-11

	姓名
	职务/工种
	部门
	培训内容
	授课人
	培训时间
	学时
	考核结果

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：管理人员包括职能部门负责人、基层单位负责人、专业工程技术人员

单位负责人签章：                  填报负责人签章：           填报人签章：

填报日期：                        联系电话：

三级安全教育登记卡
单位名称：安顺市三星石油化工有限责任公司旧州加油站                                      设表JYZ-12

	姓 名
	
	性别
	
	出生年月
	
	文化程度
	
	工种
	

	身份证
号  码
	
	进厂
日期
	
	离厂
日期
	

	家  庭
地  址
	
	考试
日期
	

	三  级  安 全 教  育  内  容

	站级教育
	1．中华人民共和国安全生产法
2．中华人民共和国消防法

3．国家有关安全生产法律、法规

4.本加油站安全生产规章制度

5.有关事故案例等。

	
	教育人
签  名
	
	受教育人
签   名
	
	教育
时间
	年   月   日

	工段教育
	1．安全生产责任制
2．本站安全生产规章制度

3．本站安全生产状况及注意的安全事项

4.预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；
5.有关事故案例等。

	
	教育人
签  名
	
	受教育人
签   名
	
	教育
时间
	年   月   日

	班组教育
	1．岗位安全操作规程
2．生产现场应注意的安全事项

3．劳动防护用品佩带及维护、保养

4.有关事故案例等。


	
	教育人
签  名
	
	受教育人
签   名
	
	教育
时间
	年   月   日


特种作业人员教育台帐

填报日期：                              填报单位（章）                  设表JYZ-13

	序号
	姓　名
	性　别
	身份证号码
	文化程度
	健康状况
	工种
	操作证号码
	有效期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：




                                             施工作业许可证             第    联       设表JYZ-14
	许可证编号
	
	申请单位
	
	申请人
	

	施工单位
	
	施工单位负责人
	
	施工单位人数
	

	施工单位资质
	
	施工单位安全员
	
	施工主管部门
	

	施工地点
	
	施工所在单位负责人
	
	主管部门负责人
	

	作业内容
	

	作业时间
	年　　月　　日　　时　　分至　　　　年　　月　　日　　时　　分

	序号
	主要安全措施
	是否

	1
	施工项目经上级主管部门审核同意。
	是口否口

	2
	施工方案经主管部门和安全生产管理部门审核批准。
	是口否口

	3
	施工单位具备相应资质，施工人员具备相应技能和资质。
	是口否口

	4
	施工单位人员经过安全培训，作业现场所在单位对其进行进入现场前安全培训。
	是口否口

	5
	施工单位必须按照审查批准的设计报告进行施工，编制《总体开工方案》，不得擅自更改安全设施的设计，并对施工质量负责。
	是口否口

	6
	施工现场配备相应的应急救援器材，设置相应的安全警示标识。
	是口否口

	7
	施工作业过程中，按规定开具相应的各项安全作业票证。
	是口否口

	8
	与施工所在单位保持有效联系，遇到意外情况立即停止作业，查清原因排除隐患后方可继续作业。
	是口否口

	9
	外来施工单位进入作业现场前，作业现场所在单位对其进行进入现场安全培训教育，进行安全交底。
	是口否口

	10
	其他补充安全措施：
	是口否口

	危害识别：　(本项空间不足，可附《工作危害分析记录表》)


	确认人

	作业单位意见
	施工主管部门意见
	安全办公室意见
	分管副总或总工程师批准(特殊、重点项目)

	审批人：　　　
	审批人：　　　　
	审批人：　　　　
	审批人：                      年　　月　　日　　　　　　

	完工验收：　　　年　　月　　日　　时　　分
	签名：             注：施工主管部门开出，施工单位一份，安全管理部门一份，自留一份


                           班组活动记录表             设表JYZ-15

	班组名称
	

	活动时间
	

	活动内容：



	参加人员
	

	活动形式
	

	定期参加班组活动的企业管理人员
	

	活动记录检查、签字
	

	备    注
	


4.2  其他人员（外来施工人员）培训教育
4.2.1本节所指其他人员（外来施工人员）
（1）应对外来施工人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育

（2）对承包商的作业人员进行入加油站安全培训教育，经考试合格发放入站证，保存安全培训教育记录。

（3）对外来参观、学习的人员。

4.2.2安全培训教育内容

4.2.2.1入加油站须知
（1）来访者必须登记。

（2）禁止吸烟。

（3）安全帽及带侧边防护的眼镜。

（4）指定地点佩戴听力防护用品。

（5）安全工作许可证指导下进行维修等工作。

（6）禁止携带酒精饮料/照相机。

4.2.2.2进入防爆区现场注意事项
（1）入此区域必须穿防火服，必须配戴安全帽，防护眼镜。

（2）工作人员和承包商必须穿工作鞋。

（3）承包商和参观来访人员必须经过安全培训，方可进入现场。

（4）参观人员不允许穿戴钉的鞋进入现场，且必须由加油站人员陪同。

（5）严禁携带火种、打火机、手机进入现场。

4.2.2.3参观人员入加油站安全须知
按照加油站管理体系运作要求和对来站参观人员的安全管理要求，保证参观人员安全顺利完成参观任务，请您认真阅读入加油站安全须知内容并填写入加油站须知卡，确认或无异议请划“√”。如有任意一项没有确认，谢绝入厂参观。填写后请交回本加油站陪同人员。
4.2.3入加油站须知卡

    4.2.3-1   参观人员入加油站安全须知卡

参观人员入加油站安全须知卡

接待单位：                   年   月   日                    设表JYZ-16
	项目
	自检内容
	确认

	着装情况
	是否戴安全帽、系紧帽带
	

	
	禁止穿高跟鞋、拖鞋、铁钉鞋、裙子等
	

	火源情况
	禁止带烟、吸烟，禁止携带打火机、火柴等火种
	

	
	进入易燃易爆现场必须关闭手机、BP机等通讯工具
	

	
	进入易燃易爆场所(如罐区)要按要求消除人体静电
	

	安全教育
	是否接受过本单位的安全教育
	

	参观要求
	厂区内要指定专人陪同，按指定路线参观，听众统一指挥，不得掉队离队
	

	
	未经允许不得随意触动现场设施和操作按钮
	

	
	未经现场负责人员同意不得拍照
	

	
	未经允许不得擅自进入其他作业区域
	


参观人签字：

参观人员入加油站安全须知卡
接待单位：                          年   月   日              设表JYZ-16
	项目
	自检内容
	确认

	着装情况
	是否戴安全帽、系紧帽带
	

	
	禁止穿高跟鞋、拖鞋、铁钉鞋、裙子等
	

	火源情况
	禁止带烟、吸烟，禁止携带打火机、火柴等火种
	

	
	进入易燃易爆现场必须关闭手机、BP机等通讯工具
	

	
	进入易燃易爆场所(如罐区)要按要求消除人体静电
	

	安全教育
	是否接受过本单位的安全教育
	

	参观要求
	厂区内要指定专人陪同，按指定路线参观，听众统一指挥，不得掉队离队
	

	
	未经允许不得随意触动现场设施和操作按钮
	

	
	未经现场负责人员同意不得拍照
	

	
	未经允许不得擅自进入其他作业区域
	


参观人签字：

5   站场站房及设备设施

5.1  站场站房
    站场、站房、生产设备及与其相配套的安全设施统一纳入安全管理。

    5.1.1站场站房的基本要求

    （1）加油站站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级；占地面积500m2,建筑面积110m2。
    （2）建筑物经公安消防部门验收合格；证号：公消检查[2001]151号。

    （3）加油站油罐、加油机和通气管口与站外建筑物之间、加油站内设施间的防火距离应符合GB50156的要求。本加油站为三级站，即应达到

    ①加油站埋地油罐与站外建筑物之间的安全防火距离≥10m。

    实测为20.3m，结论：合格；

    ②加油机与站外建筑物之间的安全防火距离≥10m。

    实测为18m，结论：合格；

    ③通气管口与站外建筑物之间的安全防火距离≥10m。

    实测为20.3m，结论：合格；

    （4）站场围墙
    ①加油站的工艺设施与站房外建筑物之间距离≤25米以及小于等于GB50156 规定防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2米的非燃烧实体围墙。

    ②加油站的工艺设施与站房外建筑物之间距离大于GB50156规定防火距离的1.5倍且大于25米时，相邻一侧应设置隔离墙，隔离墙可为非实体墙
    ③实测为20.3m，设置有高度为2.2m的非燃烧实体围墙。结论：合格。

    （5）站场道路

    ①站区单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m；

    单车道宽度，实测为5m，结论：合格。

    ②车辆入口和出口应分开设置

    现场实际情况为入口和出口有分开设置，结论：合格。

    ③站区内停车场和道路路面不应采用沥青路面

    现场实际情况为水泥路面，结论：合格。

    （6）加油场地等

    ①加油场地不应采用沥青路面；

    ②加油岛设置应高出地面0.2m；
    ③加油罩棚，有效高度不应小于5.0m，应采用非燃烧体建造；

    ④加油站可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物；

    ⑤站区内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐设施；

    ⑥加油站内采暖通风设施应符合GB50156的要求；

    ⑦站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机，严禁摄像拍照。并有“严禁烟火”、“熄火加油”等安全警示标志。

    ⑧加油站之污油布存放桶应为金属制，并定期清理。

    现场实际情况符合上述规定，结论：符合要求。

    5.1.2工艺安全
5.1.2.1概述

设有办公室（财务室）、站房二个管理部门；现有员工3人，站区占地面积500m2,建筑面积110m2。

5.1.2.2生产经营工艺简介

本加油站经营93#汽油和0#柴油。其中，93#汽油卧罐1只，总容积为15m3、0#柴油卧罐2只，均为7m3，总容积为14m3，为此本加油站为三级加油站。
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本加油站的汽油、柴油的卸油工艺与加油工艺均采用密封式作业，安全可靠。其工艺流程图于下。

[image: image3.png]





图5-1 卸油品作业工艺流程图




图5-2 加油（品）工艺流程图

    5.1.2.3工艺说明

（1）卸油、加油作业中都严格做到了防静电接地。卸油时，本站采用专用的防静电接地钳将槽车罐体接地，使之与已接地的油品储罐等电位：加油作业时通过联结在加油枪上的接地线，使之加油机与待加油汽车的油箱等电位，不会因油品流速过快而发生静电火花，确保作业安全。

（2）卸油作业均设置有快卸接头，符合规范要求。
    5.1.2.4生产经营过程风险分析

（1）火灾危险
①汽油的闪点为-50℃，属易挥发性的液体。挥发后的蒸气与空气可形成爆炸混合物，遇高热、明火极易燃烧爆炸。与氧化剂发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远处，遇火源会着火回燃。
②输汽油的管道中，铁锈、焊渣等杂质与管道内壁摩擦，或与阀板、弯头冲撞，易产生高温燃烧。

③加油站的加油区、储罐区（特别是通气孔）存在着汽油的蒸汽，一定要严禁烟火（明火、烟头、火花）和静电火花（手机火花）。

（2）爆炸危险

对于加油站而言，火灾与爆炸同在。极易发生爆炸危险。

如果工人误操作、工艺控制失误，如撞击或电器引起火花、外部飞来的火星等容易引起爆裂。

③容器爆炸

汽油储罐虽为简单容器，但应作为二类压力容器制造和管理。储罐内除了汽油（液体）外，其空腔部位及通气管内充满了汽油蒸汽。一旦遇明火即发生燃烧爆炸，使压力升高，即引起容器超压，发生容器爆炸危险。
（2）机械伤害危险
该生产装置的机械转动设备，如输油泵、水泵等的转动部位、皮带的机械传动等，这些机械在运转时具有较大的动能，如因安全保护装置不配套、安全防护装置不当而失效或操作工操作失误，运转中的部件触及人体或设备发生破坏，碎片飞出，有可能会造成伤亡事故。
（3）触电伤害
现场操作人员及电气维护人员在生产操作、维护检修过程中，若电气防护装置失效或误操作，或设备本身没有采取相应的电气保护措施，或临时用电时没有按规范要求采取必要的保护措施（如装设可靠的漏电保护器等），都可能发生电流对人体的伤害而造成伤亡事故的危险。

另外，电气设备若发生线路短路、雷击、过电压、超负荷运行或误操作，且电气安全防护装置欠缺或失效的情况下，也可能发生电流对人体的伤害事故。

（4）中毒与窒息危险

如上述物料特性所述，汽油、柴油蒸气具有窒息作用，当发生较大规模泄漏时，工作场所中的汽油、柴油蒸气含量过高，对现场操作人员会造成窒息危险。另外长时间吸入高浓度汽油、柴油蒸气也会产生“中毒”。使人意识丧失，更高浓度时则可导致窒息死亡。

（5）噪声危害

该生产装置的主要噪声源为机械转动设备中的工艺机泵设备运转时产生噪音。

噪声危害属于物理因素危害，长期在较强噪声下工作会对内耳器官、神经系统、消化系统、心血管系统造成伤害，引发职业性听力损伤。强烈的噪声使人心情烦躁、心动过速、心律不齐、工作易疲劳、思想不集中、反应迟钝、工作效率降低，且噪声会掩蔽信号、干扰通讯而产生误操作引发事故。

（6）高温危害
    建阳地区的极端最高温度会超过40℃。夏季时间较长，若在高温条件下工作，如果没有采取相应有效的措施，工作人员容易发生高温危害。主要表现为：体温调节产生障碍、水盐代谢失调、循环系统负荷增加、消化系统疾病增多、神经系统兴奋性降低、肾脏负担加重等，高温还可以抑制中枢神经系统，使作业人员注意力分散，肌肉工作能力降低，导致工伤事故的发生。当作业场所气温超过34℃时，即可能发生中暑病例。中暑是高温环境下发生的急性疾病，按其发病机理可分为：热射病、日射病、热痉挛和热衰竭。
5.2  设备设施

    5.2.1生产经营设备与安全防护设施

表5.2.1主要生产经营设备与设施表

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	材质
	运行状态

	1
	汽油储罐
	15m3
	1
	碳钢
	合格

	2
	柴油储罐
	2×7m3
	2
	碳钢
	合格

	3
	汽油数控防爆加油机
	CS30C111
	1
	成品件
	合格

	4
	柴油数控防爆加油机
	CS30C111
	1
	成品件
	合格

	5
	35kg推车式干粉灭火器
	35kg推车式
	1
	成品件
	合格

	6
	4kg灭火瓶
	MFZ4
	4
	成品件
	合格

	7
	灭火毯
	石棉
	2
	成品件
	合格

	8
	防静电接地钳
	
	1
	制作件
	合格

	8
	砂池
	2 m3
	1
	制作件
	合格

	9
	变压器
	□kVA
	/
	成品件
	合格

	10
	低压配电柜
	380V/220V
	1
	成品件
	合格

	11
	柴油发电机
	/
	/
	成品件
	合格

	12
	应急照明灯
	充电蓄电式
	/
	成品件
	合格


    5.2.2消防设施

    （1）每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算；

    （2）地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置；

    （3）一、二级加油站备灭火毯5块、沙子2m3，三级加油站备灭火毯2块、沙子2m3；本站为三级加油站。
    5.2.3电气装置
    （1）一、二级加油站消防泵房、罩棚、营业室均应设置事故照明；

    本加油站为三级加油站。但在营业室、配电房也配置的事故照明。

    （2）加油站不设置的内燃发电机组，其内燃机的排烟管口应安装阻火器，排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定：
    ①排烟口高出地面4.5米以下时不应小于5米；
    ②排烟口高出地面4.5米及以上时不应小于3米
    （3）加油站内爆炸危险区域以外的站房等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具；

    （4）爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的规定；本加油站全部采用埋地敷设。

    （5）防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次（详见防雷装置检测报告）；

    （6）加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
    5.2.4监视和检测设备

    对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动记录。

    本加油站监视和测量设备简单，计有

    （1）压力表2只，检验合格，并在有效期内；

    （2）量油尺1只
5.3  设备设施管理

    5.3.1设备管理责任人

    经加油站研究决定，任命范子凤同志为加油站设备管理责任人。自任命之日起到岗到位作业。

    5.3.2设备管理责任人职责

    根据本《手册》的规定，加油站设备管理责任人应负有以下职责，并对其工作失误负责。

    （1）参加加油站的设备管理工作，对站长负责。
    （2）主要职责是管理好加油站现有的设备，有条件地参加新工艺、新设备的采购论证工作，努力为实现“采用先进的、安全性能可靠的新设备”建言献策。
    （3）登记造册，建立本加油站设备台帐（包括加油站所有的安全设施台帐、监视与测量设备的台帐和特种设备台帐），并做到：
    ①帐物卡相符；
    ②建立、并保管好主要设备的档案。尽量补齐设备的历史资料，如图纸、维修验收记录、年检资料等；
    ③做好设备报废的审批、核准手续，并有报废设备去向登记；
    ④主要设备做到：一机一档。
    ⑤应建立加油站监视、测量设备的台帐及相关的设备管理工作。
    （4）负责编制主要设备年度检验计划，经经理批准后向相关责任部门报检，并完成缴费、登帐、归案等工作；

（5）负责编制主要设备年度检修计划，经经理批准后与相关检修单位联系，组织、参与完成该设备的检修工作，并完成合同签定、缴费、设备验收、试运行、登帐、归案等工作；

（6）负责编制加油站监视、测量设备的定期检验计划，经站长批准后向相关计量部门报检，并完成缴费、登帐、归案等工作；

5.3.3生产安全设施管理制度
（1）总则

根据本《手册》的规定，建立有《生产安全设施管理制度》，并作为生产设备设施安全管理的重要组成部分。

（2）本加油站执行在设备上明显位置挂牌标明专管责任人。

（3）主管人员应按设备管理责任人的职责做好该设备的安全管理工作，并要结合实际，配合专管人员完成日常的安全维护、保养工作，确保该设备的安全运行。

（4）设备专管人员的岗位职责

①该专管设备的安全运行与专管人员的生命安全、质量安全、产量保证，乃至于岗位安全有着密切关系，专管人员应树立责任感、生存感，尽心尽责地做好专管工作。

②上班的第一件事就是本着“不伤害自已、不伤害别人、不被人所伤害”的原则，做开机条件的安全检查、巡查工作，每天检查一遍，至少每周记录一次、存档。

    ③严格遵守“安全操作规程”的规定，开机进行生产。

④严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位。

⑤严格遵守工艺纪律，按章添料、出料，认真、按时查看各种工艺参数（压力、温度、电流、电压、运行速度及相关的安全保护设施等）均应处于“正常状态”。发现“不正常”时，应立即处理；处理不了时，必要时停机报告领导，按“故障状态”处理。

该设备的运行记录每月至少记录填报一次。“故障状态”的运行记录一定要填报。

⑥按该设备的操作规程，停机下班后，做好停料、停水、停电、停止输出、停排放，做好清洁卫生方可下班。

⑦上机操作时，应按规定穿、戴好个人劳动防护用品，确保安全生产。
5.4  检维修

    5.4.1检维修管理制度
    按本《手册》“检维修管理制度”的规定，设备责任人应负责以下的检维修工作：

    （1）组织车间严格执行日常的检维修、保养工作，设备完好率达98%以上，做到“不带病”运行；

    （2）负责组织实施定期检维修管理，具体应做到：

    ①制定年度综合综合检维修计划，报总经理批准后执行；落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量和定检修进度；

    ②落实检维修前的有关规定；

    ③落实检维修现场的安全防护措施，确保安全作业。最好在停电、停产期间进行检维修作业；

    ④监督落实检维修计划，确保检维修工作量和组织验收工作，确保检维修工作质量和进度；

    ⑤组织投运试运行，安全投产后应做好该设备的检维修档案以及验收结算事宜。

    5.4.2设备年度综合检维修计划

    制定加油站设备年度综合检维修计划。

    见“2011～2012年度设备检维修综合计划”。

    5.4.3设备检维修作业的有关规定

    5.4.3.1设备检维修前的有关规定

    设备检维修前应对有关事项进行安全确认。

                         检维修前程序确认表          
	序号
	检维修前程序确认项目
	确认情况
	确认人签名

	1
	是否进行危险、有害因素识别？
	
	

	2
	是否编制检维修方案？
	
	

	3
	有没有办理工艺、设备设施交付检维修手续？
	
	

	4
	是否对检维修人员进行安全培训教育？
	
	

	5
	检维修前对安全控制措施进行确认情况
	
	

	6
	是否为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品?
	
	

	7
	是否办理各种作业许可证?
	
	


    5.4.3.2设备检维修现场的有关规定

    为了确保设备检维修现场的作业安全。按本《手册》“检维修管理制度”的规定，设备责任人应进行现场检修记录、备查。

                          设备检修作业记录表           设表JYZ-17

	项目
	检查记录

	待检修设备
名    称
	

	检修内容
	

	检维修前程序确认项目
	确认情况
	确认人签名

	是否进行危险、有害因素识别？
	
	

	是否编制检维修方案？
	
	

	有没有办理工艺、设备设施交付检维修手续？
	
	

	是否对检维修人员进行安全培训教育？
	
	

	检维修前对安全控制措施进行确认情况
	
	

	是否为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品?
	
	

	是否办理各种作业许可证?
	
	

	
	
	

	检修地点
	

	检修日期
	

	检修作业
危险识别
	

	防护用品
配  备
	

	消防器材
配  备
	

	作业现场
整洁情况
	

	检修作业
人   员
	

	检修监护人
	


   记录人：                                        日期：       年    月    日

    5.4.3.3设备检维修后的有关规定

    设备检维修后，按本《手册》“检维修管理制度”的规定，设备责任人应进行有丰富经验的师傅对检维修计划项目进行逐项的验收。

                      设备检修验收确认表              设表JYZ-18
	检修设备名称
	
	检修地点
	

	检修起止时间
	  2012年    月     日至2012年     月      日

	检修内容
	

	序号
	具体内容
	符合（√）
	不符合（× ）

	1
	检修项目是否有遗漏，工器具和材料是否遗漏在设备内部
	
	

	2
	盲板抽堵情况是否符合要求
	
	

	3
	因检修需要而拆移的盖板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施是否恢复正常
	
	

	4
	检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明等是否拆除。
	
	

	5
	设备、屋顶、地面上的杂物、垃圾等是否已清理
	
	

	6
	试压、试漏合格，安全阀、仪表和连锁装置是否已校验合格，并做好记录。
	
	

	7
	设备已进行单体和联动试运行。是否符合要求。
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	检修单位确认意见：
                                 确认人：                   日期：     年   月    日

	设备所在单位确认意见：

                                     确认人：                   日期：     年   月    日

	委托维修单位确认意见：

                                      确认人：                   日期：    年   月    日


5.5  拆除和报废

    5.5.1关于设备拆除的若干规定

    （1）设备拆除方案

    根据本《手册》“生产设施拆除和报废管理制度”的规定，凡遇陈旧、报废的设备应拆除时，设备责任人应制定“设备拆除方案”，全面按排设备拆除计划、安全隐患处理、安全拆除作业程序和应急处置措施等，经分管副经理审核、批准后执行。

    （2）设备拆除作业组织管理

    ①拆除施工前应对拆除设备的现状进行详细调查，落实风险控制，制定切实可行的安全拆除方案，经批准后执行；

    ②拆除施工前应对电线、水管、供热设备等连接部分切断；
    ③对于有可能残存有易燃易爆的设备应清洗干净，经化验合格；
    ④落实拆除设施、工器具，并经验收合格后投入使用；
    ⑤落实施工组织，明确负责人、安全员。
    5.5.2设备报废

    5.5.2.1设备装置、仪器仪表报废条件

    （1）拟将报废的设备装置、仪器仪表应是

    ①陈旧的设备装置、仪器仪表，残值＜10%，修理的费用＞新品价的60%，应报废；

    ②属于落后陶汰的高耗能设备装置，属于国家明令陶汰的设备装置、仪器仪表；

    ③存在严重安全隐患，或制造质量差，危及安全生产的产品。
    5.5.2.2设备装置、仪器仪表报废处理程序

    ①由设备责任人提出报告，经主管领导审核，总经理批准，予以报废；

    ②填写“固定资产报废申请单”；

    ③由财务部门统一办理报废；

安全设施台帐
编制单位：安顺市三星石油化工有限责任公司旧州加油站　　　　　　             　年  月   日                             设表JYZ-19
	序号
	安全设施名称
	存在部位
	规格或型号
	企业内部编号
	制造单位
	检验时间
	专门管理责任人
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


安全设施维护保养记录
编制单位：安顺市三星石油化工有限责任公司旧州加油站                               编制日期：    年   月    日                          设表JYZ-20
	序号
	安全设施名称
	设置部位
	企业内部
编号
	负责人
	检查

保养人
	检查保
养日期
	检查保养情况
	下次检
验日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


监视和测量设备校准、维护记录
编制单位：安顺市三星石油化工有限责任公司旧州加油站                           编制日期：    年   月    日                            设表JYZ-21
	序号
	设备名称
	型号
	部编号
	安装部位
	校准日期
	校准、维护情况
	下次校正日期
	校正证书号或编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                         安全附件定期检验记录                    设表JYZ-22
	安全附件名称
	型号
	出厂编号
	所属特种设备名称
	所属特种设备出厂编号
	安全附件安装位置
	使用状态
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	定期检验记录

	检验日期
	下次检验日期
	检验情况记录
	检验报告编号
	检验结论
	检验单位
	检验员
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


安全设施符合国家有关规定和标准的确认情况表

日期：20XX年03月18日                             设表JYZ-23
	序号
	检查项目
	检查结果
	检查人
	审核人

	1
	应符合5.1.1节中现行国家法律、法规、标准的规定
	经评价单位评价，基本符合现行国家法律、法规、标准的规定
	
	

	2
	加油站站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级，建筑物经公安消防部门验收合格
	加油站站房及其他附属建筑物的耐火等级为二级。但无消防部门验收。
	
	

	3
	加油站油罐、加油机和通气管口与站外建筑物之间、加油站内设施间的防火距离应符合GB50156的要求
	油罐、加油机和通气管口与加油站外、内设施间的防火距离基本符合GB50156的要求
	
	

	4
	车辆入口和出口应分开设置
	符合要求
	
	

	5
	在站区安装防雷设施；
	经建阳市防雷检测中心检测合格。
	
	

	6
	配置消防设施与器材；罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具
	消防器材配置符合要求，罩棚下的灯具防护等级IP44级的节能型照明灯具
	
	

	7
	设置防爆电气装置、阻隔防爆器材
	防爆场所全部配置防爆电气，电缆穿钢管埋地敷设。
	
	

	8
	配备个体防护设施；作业岗位应配置个人劳动防护用品
	按规定配置个人劳动防护用品。
	
	

	9
	站区内停车场和道路路面不应采用沥青路面
	路面为水泥路面，符合要求。
	
	

	10
	加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接。
	加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接、有效。
	
	

	11
	设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线
	有防静电接地设置、有设置跨接线，合格，有效。
	
	

	12
	设备的安全防护装置、接地装置应齐全
	电机防护罩、接地装置，油罐接地装置齐全。
	
	

	13
	消防救援设施是否齐全、有效。
	有35kg、4kg灭火瓶6具、灭火毯2张、砂箱2m3,符合三级站要求。
	
	

	14
	站区、危险作业场所应配置各种安全警示标志、逃生方向。
	有安全警示标志。但疏散方向指示标不够。
	
	

	15
	事故应急救援设施是否配备。
	不够齐全。应补齐。
	
	

	确认结论：本加油站建立有安全设施管理制度，建立有设备台帐，明确设备管理部门与责任。所配置的安全设施基本涵盖了预防事故设施、控制事故设施和减少与消除事故影响等3类安全设施。基本符合国家有关规定与要求。                                            


附件         20XX～20XX年度设备检维修综合计划
为确保生产设备的正常运行，根据加油站设备运行的现状，特制定下达本年度设备检维修计划。（见附表：20XX～20XX年综合检维修计划表）
安全注意事项： 

（1）所有检修项目均应严格执行加油站《安全检修管理制度》，落实“五定”检维修原则。即一切检修项目均应在检修前办理检修任务书，确定检修项目、明确检修项目负责人、确定检修人员（或外聘单位）、检修费用及检修后的验收人员，并履行审批手续同，确定安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，完毕后应立即修复。
检修前，应进行相关的作业风险分析，检修项目负责人应详细检查并确认工艺处理合格、盲板加堵准确等情况。
（2）作业前，涉及动火、高处作业、进入容器内作等作业，应按加油站各项作业规程规定办理相关作业票证，经批准后方可作业；检修现场应对检修使用的工具、设备应进行详细检查，保证安全可靠。检修传动设备、传动设备上的电气设备，必须切断电源(拔掉电源熔断器)，并经两次起动复查证明无误后，在电源开关处挂上禁止启动牌或上安全锁卡。检修单位应检查检修中需用防护器具、消防器材准备情况。
（3）整个检修作业过程，作业人员应认真填写附表“设备检修作业记录表”，确保检修作业过程处于监控状态下实施。
    （4）检修完毕必须做到：一切安全设施恢复正常状态并清理现场。检修后的设备，必须按规定进行相关试验合格，符合表“新投运的生产装置投运前条件确认”的要求后，才能投入生产经营和使用。
            20XX～20XX年度设备检维修综合计划表     

	序号
	检维修项目
	时间

（月份）
	方法
	预算费用

（万元）
	备注

	1
	汽油储罐检维修
	20XX.05
	自检自维修
	0.3
	修加油井

	2
	柴油储罐检维修
	20XX.05
	自检自维修
	0.3
	修加油井

	3
	加油机年检
	20XX.10
	质量技监局
	0.4
	

	4
	灭火瓶年检
	20XX.06
	消防部门
	0.6
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 申报人：                     批准人：           日期：20XX年03月25日

6  作业安全

6.1  作业许可
    按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的要求，本加油站对以下10项危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。对各种作业应有危险、有害因素识别，并采取必要的安全防护措施。
    6.1.1实施作业许可的危险性作业
    （1）动火作业                    （2）进入受限空间作业
    （3）破土作业                    （4）临时用电作业
    （5）高处作业                    （6）断路作业
    （7）吊装作业                    （8）设备检修作业
    （9）抽堵盲板作业                （10）其他危险性作业
    6.1.2 应遵照执行的8个规范

    （1）化学品生产单位吊装作业安全规范  AQ3021-2008

    （2）化学品生产单位动火作业安全规范  AQ3022-2008

    （3）化学品生产单位动土作业安全规范  AQ3023-2008

    （4）化学品生产单位断路作业安全规范  AQ3024-2008

    （5）化学品生产单位高处作业安全规范  AQ3025-2008

    （6）化学品生产单位设备检修作业安全规范  AQ3026-2008

    （7）化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范  AQ3027-2008

    （8）化学品生产单位受限空间作业安全规范  AQ3028-2008

    6.1.3 作业许可证管理

    6.1.3.1作业许可证的申请
    凡生产检修，或扩建工程需要进行上述10种危险性作业的单位（外协单位，或本站），应向加油站安全员提出申请，并附有以下材料：
    （1）施工合同，或本站下达的作业任务书
    （2）作业危险、有害因素分析、辩识报告材料
    （3）制定有安全防范措施，动工前应落实到位
    （4）如实填写相关表格的内容，并经审核、签字、生效。
    6.1.3.2审批、许可

    （1）安全员负责审核，

    对申请单位申请的作业范围、安全防范措施、作业责任人的确认等应符合相关规范、标准的要求。

    （2）经安全员签字批准生效，转交站办公室办证、并备案。

    （3）站办公室办证，存档，并作为财务决算的依据之一。

    6.1.3.3相关许可证

    附后。

6.2  警示标志
    6.2.1安全警示标志

    本加油站应设置以下安全警示标志，确保安全运营作业

    （1）“进站须知”安全警示标志；

    （2）加油站出入口放置“出口”、“入口”标志；

    （3）防火灾安全警示标志。如“严禁烟火”、“禁止使用手机”、“熄火加油”、“站内禁止使用铁器”等；

    （4）防触电安全警示标志。如“当心触电”、“禁止入内”等；

    （5）检维修临时安全警示标志。如在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示红灯等。

    6.2.2安全警示标志的管理规定

    （1）常规的永久性安全警示标志由站安全员负责管理，发现损坏应及时更新；

    （2）检维修临时安全警示标志由检维修作业单位负责设置与管理，站安全员应适时监督。

6.3  安全作业环境管理规定
    （1）为确保本加油站的安全作业环境、严格各作业环节的安全管理，特制定本制度。

    （2）经研究决定任命范子凤为责任人，负责管理。

    （3）若干管理规定

    ①对“动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处作业、断路作业、吊装、设备检修、抽堵盲板和其它危险性作业”实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施；

    ②本站，或进站作业人员应掌握汽油、柴油等化学品危险性等安全信息。本站作业人员进行专项学习，并有记录；

    ③作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程不得离开监护岗位，本站监护人员进行专项学习，并有记录；

    ④承包商进站作业时，应组织并监督承包商之间签定安全生产协议；

    ⑤严格油品出入罐管理，由站办公室负责油品出入罐登记、存档、备查；

    ⑥油罐清洗作业，应委托具备相应资格的专业公司依相关规定作业，本站员工不得进罐作业；

    ⑦每天停机后及节假日息业前，均应进行作业场所的卫生清洁。工具、劳保用品归位，排放整齐。

    （4）检查与整改

    本制度每月检查一次，并记录、存档。

6.4  承包商与供应高
    6.4.1承包商管理制度
    （1）为确保本加油站的安全，对于为本站的新建、改建、扩建及检维修需要的提供施工作业承包商进行严格的安全管理，特制定本制度。

    （2）经研究决定任命范子凤为责任人，负责管理。

    （3）若干管理规定

    ①对承包商资格预审、选择，包括上岗特种作业人员的资格证审核等；

    ②应与选用的承包商签定安全协议书；

    ③开工前准备，应进行作业项目的安全风险分析；

    ④作业过程监督，承包商应有安全管理人员到岗到位作业，进罐作业应有监护人员等实施全过程安全监督与质量监督；

    ⑤工程竣工后应对承包商的表现进行评价，为今后续用等过程进行管理；

    ⑥建立合格承包商名录和档案。
    （4）对于本加油站的每一项工程都进行专项检查、记录在案。

    6.4.2供应商管理制度
    （1）为确保本加油站的安全和信誉，除市购的物品以外，对于长期为本站的经营、服务需要的供应商进行严格的安全管理，特制定本制度。

    （2）经研究决定任命詹立华为责任人，负责管理。

    （3）若干管理规定

    ①对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理；

    ②应建立供应商的工商营业执照、产品质量证书等档案资料；

    ③本站将有条件地对供应商的产品进行检验、验收；

    ④必要时应与供应商签订长期供货合同；

    ⑤定期识别与采购有关的风险。

    （4）对于本加油站的每一项供货都进行专项核查、记录在案。

6.5  管理变更

    6.5.1管理变更条件

    （1）国家的法律、法规、标准、规范已发生变更时，本站也应随之进行相应的变更；

    （2）因作业条件变化、作业环境变异、人员更迭等原因，致使原有的管理制度已不适合，或部份不适合本加油站的管理实际；

    （3）为了严格执行管理制度变更，特制定本制度。

    6.5.2管理变更程序

    ①原则：该管理制度原先的制定过程应保持不变，即由安全员起草、站长审批、发文公布、执行、办公室存档；

    ②管理变更时应执行：履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收的变更程序。

    6.5.3管理变更要求

    ①应能适合变更条件的要求；

    ②对变更过程的程序符合安全生产标准化的要求；

    ③对于管理变更后所产生的风险进行分析；

    ④对于管理变更后所产生的风险应得到有效的控制；

    ⑤应运行变更后的管理制度，原管理制度应存档，不得同时在生产经营服务中使用。

6.6  劳动防护用品
    6.6.1根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用；

    6.6.2各种防护器具都应定点存放在站办公室，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录；

    6.6.3建立个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督。（见防护用品发放登记表）

6-1  动火安全作业证(  级)

动火地点：                         编号：                        设表JYZ-24
	动火地点
	
	动火作业人员名单：

	动火方式
	
	

	动火时间
	年    月    日    时    分始

至    年    月    日    时    分止
	

	动火作业负责人
	

	动火分析时间
	年  月  日  时
	年  月  日  时
	年  月  日  时

	采样地点
	
	
	

	分析数据
	
	
	

	分析人
	
	
	

	危害识别
	

	安全措施
	

	动火安全措施
编  制  人
	
	动火部位负责人
	

	监 火 人
	
	
	

	动火初审人
	
	动火审批人
	

	特殊动火会签：
	

	动火前，岗位当班班长验票签字：

                                             年    月   日    时


6-2    高处安全作业证
                         表A1《高处安全作业证》              设表JYZ-25
	编号
	
	申请单位
	
	申请人
	

	作业时间
	自    年   月   日   时   分至   年   月   日   时   分

	作业地点
	

	作业内容
	

	作业高度
	
	作业类别
	

	作业单位
	
	作业人
	

	危害辨识：

	安全措施(执行

     作业单位现场负责人：

	监护人职责
	检查安全措施是否安全落实到位，并做好监护。
	监护人
	签字：

年  月  日  时 分

	作业单位负责人意见
	签字：

年  月  日   时  分

	审核部门

意    见
	签字：
	签字：
	签字：

	批准部门

意   见
	签字：
	签字：
	签字：

	完工验收人
	签字：

年   月   日   时  分


表A2《高处安全作业证》——高处作业安全措施

	序号
	高处作业安全措施
	打√

	1
	作业人员身体条件符合要求
	

	2
	作业人员着装符合工作要求
	

	3
	作业人员佩戴合格的安全帽
	

	4
	作业人品佩戴安全带，安全带要高挂低用
	

	5
	作业人员携带有工具袋
	

	6
	作业人员佩戴：

A.过滤式防毒面具火口罩；

B.空气呼吸器
	

	7
	现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定
	

	8
	垂直分层作业中间有隔离设施
	

	9
	梯子、绳子符合安全规定
	

	10
	石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能承重负荷的要求
	

	11
	作业人员在石绵瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固
	

	12
	采光不足、夜间作业有充足的照明，安装临时灯、防爆灯
	

	13
	30米以上高处作业配备通讯、联络工具
	

	14
	补充措施
	

	15
	其他
	

	附言：




6-3   动土安全作业证
                        表A1《动土安全作业证》          设表JYZ-26
	编号
	
	申请单位
	
	申请人
	

	作业单位
	
	作业地点
	

	电源接入点
	
	电压
	
	填写人
	

	作业时间
	自   年   月   日   时   分至   年   月   日   时   分止

	动土范围、内容、方式(包括深度、面积，并附简图)：

项目负责人：        

 年   月   日   时   分

	危害辨识： 



	动土安全措施(执行背面)：

作业负责人：    

      年   月   日   时   分

	作业地段负责人意见
	负责人：   

年   月   日   时   分

	有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见：

总图负责人意见：  

                                               年   月   日   时   分

	完工验收检查
	签字：        

                                年   月   日   时   分


表A2《动土安全作业证》

	序号
	安全措施
	打√

	1
	作业人员作业前已进行了安全教育
	

	2
	作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时是否办理了动火证
	

	3
	地下电力电缆已确认保护措施已落实
	

	4
	地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆已确认保护措施已落实
	

	5
	地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实
	

	6
	已按作业方案划线和立桩
	

	7
	动土地点有电线、管道等地下实施，应向作业单位交待并派人监护；作业时轻挖，禁止使用铁棒、铁镐火抓斗等机械工具
	

	8
	作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置
	

	9
	已进行放坡处理和固壁支撑
	

	10
	人员出入口和撤离安全措施已落实：A.梯子；B.修坡道
	

	11
	道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门、应急中心
	

	12
	备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪
	

	13
	现场夜间有充足照明：A.36V、24V、12V防水型灯；

B. 36V、24V、12V防爆型灯
	

	14
	作业人员已佩戴安全帽灯防护器具
	

	15
	动土范围(包括深度、面积、并附简图)无障碍物，已在总图上做标记
	

	附言：




6-4  受限空间安全作业证
作业场所：                         编号：                       设表JYZ-27
	受限空间所在单位负责项目栏
	受限空间所在单位：

	
	受限空间名称：

	
	检修作业内容：

	
	受限空间主要介质：

	
	作业时间：         年    月    日   时起至      年    月    日    时止

	
	隔绝安全措施：

确认人签字：

	
	负责人：                               年     月     日

	作业单位负责项目栏
	作业单位：

	
	作业负责人：

	
	作业监护人：

	
	作业中可能产生的有害物质：



	
	作业安全措施(包括抢救后备措施)：



	
	负责人：                                     年     月     日

	采样分析
	分析项目
	有毒有

害介质
	可燃气
	氧含量
	取样时间
	取样部位
	分析人

	
	分析标准
	
	
	
	
	
	

	
	分析数据
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	审批意见：

批准人：                 年    月    日


6-5  盲板抽堵安全作业证

作业设备名称：                  编号：                   设表JYZ-28
	设备管道名称
	介质
	温度
	压力
	盲板
	实施时间
	作业人
	监护人

	
	
	
	
	材质
	规格
	编号
	堵
	抽
	堵
	抽
	堵
	抽

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	盲板位置图：

                                                   编制人：

                                                         年    月    日   

	安全措施：

                                             工段负责人：

                                                   年    月    日  

	盲板抽堵作业单位确认意见：

作业单位负责人：

年    月    日

	审批意见：

批准人：

年    月     日


                          6-6  吊装安全作业证             设表JYZ-29
	吊装地点
	
	吊装工具名称
	

	吊装人员
	
	特殊工种作业证号
	

	安全监护人
	
	吊装指挥(负责人)
	

	作业时间
	自　　年   月   日   时　分至    年   月   日   时　　分

	吊装内容
	

	起吊重物质量(t)
	

	危害辨识：



	安全措施(执行背面)：



	项目单位安全部门负责人(签字)： 
	项目单位负责人(签字)： 

	作业单位安全部门负责人(签字)： 
	作业单位负责人(签字)： 

	有关管理部门审批意见：

有关管理部门负责人(签字)：   
                                                     年      月        日


吊装安全作业证的安全措施

	序号
	安 全 措 施
	打√

	1
	作业前对作业人员进行安全教育
	

	2
	吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构；吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，作业条件特殊，需编制吊装作业方案，并经作业主管部门和安全管理部门审查，报主管副总经理或总工程师批准后方可实施。
	

	3
	指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内
	

	4
	作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品
	

	5
	应事先与分厂(车间)负责人取得联系，建立联系信号
	

	6
	在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场
	

	7
	夜间作业要有足够的照明
	

	8
	室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风，停止作业
	

	9
	检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠
	

	10
	应分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥
	

	11
	将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准
	

	12
	吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离
	

	13
	人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准
	

	14
	利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装
	

	15
	悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装
	

	16
	超负荷或重物质量不明，不准吊装
	

	17
	斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装
	

	18
	棱角重物没有衬垫措施，不准吊装
	

	19
	安全装置失灵，不准吊装
	

	20
	用定型起重吊装机械(履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等)进行吊装作业，遵守该定型机械的操作规程。
	

	21
	作业过程中应先用低高度、短行程试吊
	

	22
	作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员
	

	23
	作业完成后清理现场杂物
	

	24
	吊装作业人员持有法定的有效的证件
	

	25
	地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实。
	

	26
	起吊物的质量(t)经确认，在吊装机械的承重范围
	

	27
	在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施
	

	28
	作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置
	

	29
	作业高度和转臂范围内，无架空线路
	

	30
	人员出入口和撤离安全措施已落实：A.指示牌；B.指示灯
	

	31
	在爆炸危险生产区域内作业，机动车排气管已装火星熄灭器
	

	32
	现场夜间有充足照明：A：36V、24V、12V防水型灯；B.：36V、24V、12V防爆型灯
	

	33
	作业人员已佩戴防护器具
	

	34
	补充措施
	


6-7   断路安全作业证
编号                               第    联                     设表JYZ-30
	申请单位
	
	作业单位
	

	断路时间
	年    月    日    时至    年    月    日    时

	断路原因
	

	断路地段示意图：



	断路申请单位应采取的安全措施：

断路申请单位负责人(签字)：

	断路作业单位应采取的安全措施：

                                   断路作业单位负责人(签字)：                 

	审批部门意见：

                                   审批部门负责人(签字)：                        

	完工验收：

                      断路申请单位负责人(签字)：           

                           审批部门负责人(签字)：     


6-8   劳动防护用品发放登记表
                                                              设表JYZ-31
	序号
	领用人
	防护用品名称
	数量 
	领用日期
	领用人签名

	1
	
	耐油橡胶手套
	1
	20XX.06.01
	

	2
	
	防尘口罩
	2
	20XX.06.01
	

	3
	
	耐油橡胶雨靴
	1
	20XX.06.01
	

	4
	
	耐油橡胶手套
	1
	20XX.06.01
	

	5
	
	防尘口罩
	2
	20XX.06.01
	

	6
	
	耐油橡胶雨靴
	1
	20XX.06.01
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件   安装工程安全合同

甲方：
乙方：

为进一步加强外来安装施工(维修)人员的安全管理，杜绝外来单位因安全管理不严而引发的各类安全事故，保证甲方双方的财产不受损失和员工的人身安全不受侵害，经双方协商，特签订安全合同如下：
一、乙方基本情况
1.进入厂区的目的：            

2.施工作业的区域：
3.参与施工的人数：             

4.完成的时间：
5.单位负责人：                 

6.安全员：
7.企业资质：                   

8.联系人电话：
二、甲方责任
1.乙方人员进入甲方施工区域前，甲方要对乙方主要管理人员进行安全培训教育，教育的主要内容为甲方的有关安全管理规章制度，现场存在的安全危害因素和必要的救护知识，并建立安全教育台帐。
2.甲方的项目管理人员，安全管理人员和与其有关的其他人员均有权监督检查乙方的安全作业情况。
3.对乙方人员的违章违纪现象甲方有提出批评指正，建议进行处罚的权利。
4.甲方按照乙方承揽项目的工程量、作业量情况收取安全抵押金(10万元以下交500-5000元、10-20万元以下交10000元、20万元以上交20000元)。若乙方施工中未受到处罚或及时缴纳罚款，施工完成后甲方全部退还安全抵押金。 

5.对安全监督检查中乙方存在的安全问题，甲方必须及时通知乙方，违章处罚由甲方设安处开据罚款证明乙方到甲方财务处交款。逾期不交者从抵押金中双倍罚款。
6.乙方未按规定施工，造成乙方人员伤害，影响甲方企业形象时，甲方有权根据情况对乙方进行处罚。
三、乙方责任
1.根据实际情况设立专职或兼职安全员，并报甲方的设备安全处备案。
2.按照甲方的规定交纳安全抵押金，退还时要有甲方项目的完工证明和设备安全处的同意意见，到财务处退款。
3.在施工作业前对所属员工进行安全教育培训，建立台帐并且进行经常性的安全教育，确保按照甲方规定的安全要求施工作业。
4.乙方不得随意到施工区域以外的其它工作场所活动，不得动用甲方的设备、电器和其他设施。
5.在施工过程中，需要办理动土、动火、登高、吊装、断路、进入限制性空间等安全票证手续的，由甲方项目主管部门协助办理票证，手续完备后方可施工。
6.因乙方原因，造成乙方损失，由乙方自负，给甲方造成财产损失和人员伤害，乙方要负全部责任，并全额赔偿甲方。
7.甲方对乙方的违章处罚，乙方必须及时到甲方设备安全处和财务处办理交款。
四、基本要求
1.禁火区内严禁吸烟，动土、动火、登高、吊装、断路等作业必须符合规定。
2.焊接、气割作业时两瓶距离必须达到7m以上，气瓶距能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10m以上。
3.进入作业场所，人人都要戴合格的安全帽，并系好帽带。
4.登高作业要系安全带，并正确使用。
5.施工人员必须按规定劳保着装。
6.施工场所的电动工具、电焊机等必须每台都有漏电保护器和相应的安全防护装置。
7.严禁在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资。
8.施工现场的危险区域，必须设置围栏和危险标志，夜间要设信号灯，必要时指定专人负责。
9.施工现场及居住室、办公室内的用电设施必须符合要求，严禁电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，保险丝乱用，在电器设施上堆放物品。
10.电工、焊工、起重工等特种作业人员必须持证上岗。
11.防雷、防静电设施及用电设施要有良好接地。
12.施工用的各种机械和电器设备安全装置及其安全部件必须齐全完好。
13.现场住宿房、办公室内不得使用大功率的灯具和电器。
14.不得带小孩进入施工现场。
15.按规定现场配备消防器，有毒有害的作业时要穿戴安全防护器材。
16.外来施工单位在施工过程中，涉及和影响生产系统所属设备、管线等，必须事先征得甲方的同意，并采取安全防护措施。
17.甲方安全规定的其它要求和国家的有关法律法规规定。
五、违反上述规定的每项/次扣罚100—300元。
六、合同签订前，乙方根据设备安全处核定的数额到甲方财务处缴纳安全抵押金____________元，凭缴纳抵押金证明到设备安全处办理合同签定事宜。
七、合同有效期：自本合同签定之日起一年内有效。
八、本合同一式4份，甲方执三份(设备安全处、商务合同签订处室、施工所在地单位各执一份)，乙方执一份。
九、本合同双方签字盖章后生效。
甲方(代表单位)：                          乙方：
代表人：                                   代表人：  

年   月   日                         年   月    日
6-9  承包商施工现场检查记录
 编号：                                                       设表JYZ-32

	承包商：
	工作地点：

	检查人：
	日    期：      年    月     日

	序号
	现场检查内容
	不符合、欠缺或需要改进的方面(描述)
	整改措施负责人
	完成日期

	1
	现场整体情况(安全意识、工作卫生条件、材料工具存放等)
	
	
	

	2
	动火、火灾预防和防护
	
	
	

	
	是否办理动火证？
	
	
	

	
	现场是否备有灭火器材？
	
	
	

	3
	个人防护用品及职业卫生、环境
	
	
	

	4
	手动和机械工具、升降机、设备、机器、吊装设备、车辆
	
	
	

	5
	挖掘、动土、开沟
	
	
	

	6
	用电(电线 、电缆等)
	
	
	

	
	是否现场备有电缆线接线箱？
	
	
	

	
	手持电动工具的接线板是否接地？
	
	
	

	7
	脚手架、梯子、支撑加固、坠落防护
	
	
	

	
	是否使用合格的安全绳、安全带？
	
	
	

	8
	有害作业程序(如进入受限空间)以及作业票、许可证
	
	
	

	
	是否经过化验？
	
	
	

	
	化验时间是否超过了24小时？
	
	
	

	9
	安全标识、标志、警告牌、信号等
	
	
	

	10
	其他(班组安全会议、伤病记录及其他安全作业记录情况)
	
	
	

	检查结果及说明：




6-10    承包商表现评价记录
  编号：                                                          设表JYZ-33
	承包商：

	评  审  内  容
	表  现  评  价

	
	可 接 受
	需要改进
	不 适 用

	危险

控制
	1.现场管理
	
	
	

	
	2.机器防护
	
	
	

	
	3.一般危险
	
	
	

	
	4.设备、防护用品、工具等的维护
	
	
	

	
	5.作业许可制度
	
	
	

	
	6.个人防护用品
	
	
	

	火灾控制和工业卫生
	1.化学品危害控制
	
	
	

	
	2.易燃和易爆材料控制
	
	
	

	
	3.火灾控制手段
	
	
	

	
	4.废物和垃圾收集
	
	
	

	安全计划
	1.监察人员的安全训练
	
	
	

	
	2.新雇员的教育
	
	
	

	
	3.安全会议
	
	
	

	
	4.安全检查
	
	
	

	
	5.安全促进
	
	
	

	
	6.监察人员与雇员的安全交流
	
	
	

	
	7.应急演习
	
	
	

	
	8.事故调查和报告
	
	
	

	安全表现
	1.现场医务护理的伤病数量
	
	
	

	
	2.可记录伤病的数量
	
	
	

	
	3.损失工作日事故的数量
	
	
	

	
	4.设备损坏事故的数量
	
	
	

	
	5.违章事故的数量
	
	
	


评审部门:                      记录人:             年    月    日

6-11    供应商表现评价表
  编号：                                                          设表JYZ-34
	供应商名称
	价格
	产品质量
	服务及时程度
	表现
	服务质量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


评价人：                                             评价时间：
注：一般每年评价一次，应附有供应商的资质证书、产品介绍以及相关资料。

    评价的供应商企业数应多于实际采购的供应商数。从中选择。

6-12 项目变更申请表
编号：                                                             设表JYZ-35
	变更名称
	
	申请人所在部门
	

	申请人姓名
	
	职务
	
	日期
	

	变更说明及其技术依据：



	风险分析情况：



	申请单位领导意见：

	审批部门意见：

	分管领导签字：




 项目变更验收表

编号：                                                             设表JYZ-36
	验收变更的项目
	
	变更所在单位
	

	组织验收单位
	
	日期
	

	验收组成人员
	姓  名
	所属单位
	职  务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	验收意见(附验收报告)：

验收负责人签字：

	主管部门审查意见：

                                                        签   字：

	需要沟通的部门(变更结果)

	单位或部门
	签字
	单位和部门
	签字

	
	
	
	

	
	
	
	


设备检修安全作业证

编号：                                                           设表JYZ-37
	检修设备名称
	
	检修地点
	

	检修起止时间
　　　年　月　日　　时　　分至　　　年　月　　日　　时　　分　

	检修内容
	

	设备交接安全措施：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　设备移交人：

                                                  设备接交人：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

	检修安全措施：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检修项目负责人：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

	设备所在单位审查意见

年　   月　　日

	检修单位审查意见

年　　月　　日

	生产部终审意见
审核人：               年　　月　　日


临时作业用电许可证

编号：                                                  设表JYZ-38
	编号
	
	申请作业单位
	

	工程名称
	
	施工单位
	

	施工地点
	
	用电设备及功率
	

	电源接入点
	
	工作电压
	

	临时用电人
	
	电工证号
	

	监护人
	
	
	

	临时用电时间
	年    月    日    时    分至    年    月    日    时    分

	序号
	主要安全措施
	确认人（签字）

	1
	安装临时线路人员持电工证
	

	2
	在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求
	

	3
	临时线路的单相和混合线路采用五线制
	

	4
	临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m ，道路不低于5m
	

	5
	临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设
	

	6
	暗管道埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于0.7m
	

	7
	现场用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持电动工具应一机一闸一保护
	

	8
	用电设备、线路、容量、负荷符合要求
	

	9
	其它补充安全措施
	

	危害识别



	临时用电单位意见
	供电主管部门意见
	供电执行单位意见

	
	
	

	完工验收：

签字                         年    月    时    分


7  事故与应急

7.1  事故报告

    7.1.1事故报告程序

    （1）不幸发生任何事故，本加油站人员应第一时间向站安全员，或站长报告，并立即赶赴事故现场，听侯安排；

    （2）站长接到事故报告后，应在1小时内向事故发生地县级以上安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；并立即组织抢救，力争把事故的损失减少到最少。

    7.1.2事故报告的基本内容

    （1）事故发生的地点

    （2）事故发生的时间

    （3）事故初步造成的伤害与损失

    （4）现场事故抢险工作简况

    7.1.3事故补报及补报内容

    （1）随着事故事态的发展，应继续报告事故状态

    （2）应继续报告事故事态的现状（好的、或更坏）

    （3）详报事故救援工作的状态和正在采取的措施等。

7.2  抢险与救护

    7.2.1抢险

    发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。有关人员应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场；

    7.2.2抢险的原则

    （1）以人为本，先救人，后抢救物质；

    （2）按“风向”、“危险化学品的特性”、“抢救器材”及“防护用品的配置”决定派出现场救护人员及救护方式。在条件不具备可靠安全的情况下，不派人比派人可能损失更少。

    （3）以自救为主，外援为辅的原则。

    7.2.3救护

    （1）第一时间进行人员救护，首先要脱离现场，然后送医院救治；

    （2）加强警戒，避免扩大事态，造成不必要的伤害与损失；

    （3）发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。严防次生灾害的发生，或酿成二次事故的发生。

7.3  事故调查与处理

    7.3.1配合事故调查组进行事故调查。应如实反应事故状态，查明原因、吸取教训；

    7.3.2按“四不放过”的原则进行事故处理；防止事故的再次发生；

    7.3.3统计事故损失，尽快地组织恢复生产服务。

    7.3.4建立、建全事故档案。

7.4  事故应急救援

    7.4.1事故救援指挥系统

    本加油站建立以站长为总指挥、安全员为副指挥、全体员工为救援人员的事故应急指挥系统。事故发生时如总指挥不在现场，由副指挥组织抢险作业

    7.4.2事故救援总指挥的职责

    （1）根据事故状态，决定启动应急救援预案，第一时间组织抢救，把事故的损失减少到最少；

    （2）在1小时内，国家的规定向当地安监部门报告；

    （3）平时无事故状态，组织做好事故预防工作和事故应急救援器材的准备、保养、维护工作，确保有效、可用。

    7.4.3员工的事故救援职责

    （1）每位员工都是加油站的主人，都是事故应急救援队员。有责任报告事故，并第一时间采用正确的方法投入事故抢险作业；

    （2）努力学习事故应急救援技能，包括灭火器材使用、人工呼吸抢救等，保护自己、抢救他人；

    （3）平时认真学习安全知识，提高安全素养，安全地做好本职工作。

7.5  应急救援器材

    7.5.1应急救援器材清单

    （1）35kg推车式干粉灭火器 1只；

    （2）8 kg（MF8）灭火瓶8只；

    （3）石棉灭火毯3张；

    （4）手套5双。

    7.5.2应急救援器材存放地点

    本加油站站房内—办公室

    7.5.3应急救援器材的保养

    （1）保养责任人：连仁基
    （2）保养点检记录。

7.6  应急救援预案与演练

    7.6.1应急救援预案

    详见《安顺市三星石油化工有限责任公司旧州加油站综合应急救援预案》

    7.6.2应急救援预案的演练

    每年演练一次，并有记录。
                  应急预案演练记录       设表JYZ-39
	预案名称
	
	演练地点
	
	演练类别
	

	组织部门
	
	演练时间
	

	参加部门
	

	演练内容
	

	物资准备和人员培训情况
	

	演练过程描述
	

	预案适宜性充分性评审
	适宜性：1.全部能够执行      2.执行过程不够顺利     3.明显不适宜
充 分 性：1.完全满足应急要求     2.基本满足需要完善        3.不充分，须修改

	演
练
效
果
评
审
	人员到位情况
	1.迅速准确  2.基本按时到位  3.个别人员不到位  4.重点部位人员不到位
5.职责明确，操作熟练   6.职责明确，操作不够熟练 7.职责不明，操作不熟练

	
	物资到位情况
	现场物资：1.现场物资充分，全部有效  2.现场准备不充分  3.现场物资严重缺乏
个人防护：1.全部人员防护到位   2.个别人员防护不到位  3.大部分人员防护不到位

	
	协调组织情况
	整体组织： 1.准确、高效   2.协调基本顺利，能满足要求  3.效率低，有待改进
抢险组分工：1.合理、高效   2.基本合理，能完成任务    3.效率低，没有完成任务

	
	实战效果评价
	1.达到预期目标 2.基本达到目的，部分环节有待改进 3.没有达到目标，须重新演练

	
	外部支援部门和协作有效性
	报告上级：        1.报告及时    2.联系不上
消防部门：        1.按要求协作  2.行动迟缓
医疗救援部门：    1.按要求协作  2.行动迟缓
周边政府撤离配合：1.按要求配合  2.不配合

	存在问题和改进措施
	


                                              事故台账                            设表JYZ-40
	编号
	事故类别
	事故名称
	发生事故时间
	发生事故地点
	伤亡人数
	损失情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


             事故“四不放过”登记表         设表JYZ-41
	事 

故

简 

况
	（时间、地点、伤害人员数量和伤害程度）


	事

故

原

因
	

	事

故

负

责

任

者

和

员

工

受

教

育

情

况
	受教育情况：

	
	对事故责任者处理意见及防范措施

	防

范

措 

施
	项         目     
	完成日期                    
	责任人

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


填表人：                         填表日期：

                   应急救援队伍基本情况          设表JYZ-42
	应急救援队伍名称
	

	主管部门
	
	单位性质
	
	建队时间
	
	值班电话
	

	队长姓名
	
	学   历
	
	职    称
	
	年    龄
	

	
	
	岗位年限
	
	联系电话
	
	手   机
	

	人员总数
	
	指挥员数
	
	救护员数
	
	其他人数
	

	救援队伍年龄结构和文化程度情况
	25-35岁人数
	
	初中人数
	
	大专以上人   数
	

	
	36-45岁人   数
	
	高中、中专人  数
	
	工程师职称以上

人   数
	

	说明：




填表人：                           填表时间：

                      常备抢修器材表           设表JYZ-43
	序号
	器材名称
	规格
	常备数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


填表人：                           填表时间

                应急救援器材保管检查表       设表JYZ-44
	检查项目
	检查内容
	检查标准
	检查结果
	检查人
	检查时间

	
	
	完好、有效、数量齐全
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填表人：                           填表时间

8  检查与自评
8.1  安全检查

    8.1.1安全检查制度
    （1）“安全检查”作为本加油站的重要管理制度之一，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施；

    （2）安全检查的目的

    安全检查的目的在于发现本加油站在经营服务过程中暴露出来的不安全因素，便于及时整治、排除，从而达到安全经营服务的效果。

    （3）安全检查的要求

    安全检查的首要任务是及时地发现生产系统中存在的安全隐患，及时整治，达到安全生产服务的目的。因此，对于安全检查工作切忌流于形式，特提出以下要求：

    ①真实性。一定要认真地进行检查，切实发现安全隐患。（当然也存在着由于安全知识水平差，发现不了存在的问题）；

    ②及时性。任何重大事故的起因都是由于细微的缺陷引起的，即应在事故前兆就发现、就可能采取措施进行整治，以达到消除事故隐患，避免事故的发生；

    ③持续性。系统的安全性是在不断变化的，随着外界条件的改变，消除了原有安全隐患，还会出现新的安全隐患，不会一劳永逸，必须持续不断地进行检查、不断整改，才能达到不断的安全。

    ④追综性。安全检查必须认真做好记录、保存好记录，可以对照、比较发现存在事故隐患。

    （4）安全检查的形式、内容与计划

    ①安全检查的形式可分为周期性检查和临时性检查；全面检查和专项检查；领导检查和群众性自查等形式。

    ②从安全检查的时间来分有生产中检查、节假日检查和季节性检查等等。

    ③本加油站在风险分析的基础上制定安全检查计划、对照相关标准、规范的要求确定安全检查的内容。

    8.1.2安全检查表

安全检查表法是通过查阅相关文件、技术资料和现场勘察等，是对加油站的设计、装置条件、实际操作、维修等进行详细检查以识别所存在的危险性。安全检查表分析利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
    8.1.3安全检查的管理

    （1）安全检查工作是站安全员的日常工作，列为安全员考核的内容，并与经济挂钩。

    （2）何时进行安全检查、检查具体内容均已按安全检查计划，写在每张安全检查表上，照章执行。

    （3）每张安全检查表已列入本安全生产标准化实施手册中，并且已编号存档。今后，所有的安全检查表每年钉为一册，保存三年。
8.2  隐患治理

    8.2.1有隐患必须治理
    （1）对安全检查所查出的问题隐患进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录
    （2）对于每一个查出的隐患都发隐患整改通知单。实施闭环管理，即提出安全生产隐患、指派整改责任人、明确完成整改时间期限、整改后进行验收确认。

    8.2.2与业绩考核挂钩

    每张隐患整改通知单也是一张考绩表，做为对安全员、整改责任人、验收管理人都具业绩见证。

8.3  持续改进

    （1）随着安全生产管理水平的提高，对于生产系统的安全检查的内容、检查形式、时间间隔、奖惩力度都随之改变、提高。

    （2）按安全生产标准化建设的要求，不断提高安全管理水平，实现长效机制。

8.4  自评 

    8.4.1自评依据

    8.4.2自评报告

    自评报告另附。
8-1    站级安全综合检查表

检查人员：                 检查日期：                    设表JYZ-45
	分类
	检查项目
	依据
	检查结果
	备注

	一、

安全生产管理
	1.安全责任制执行
	《安全管理制度》

《安全技术规程》
	
	

	
	2.安全操作规程执行
	
	
	

	
	3.违章现象
	
	
	

	
	4.持证上岗
	
	
	

	
	5.班组安全活动
	
	
	

	二、

作业环境
	1.安全通道
	《安全管理制度》
	
	

	
	2.地面状况
	
	
	

	
	3.工作场所照明
	
	
	

	
	4.安全标志
	
	
	

	
	5.文明卫生
	
	
	

	
	6.防高处坠落措施
	
	
	

	
	7.防护器材维护
	
	
	

	三、

工艺设备
	1.压力温度表定检
	《安全管理制度》

《安全技术规程》

《设备管理制度》

《工艺操作规程》
	
	

	
	2.安全阀按期调校
	
	
	

	
	3.工艺指标控制
	
	
	

	
	4.设备完好状况
	
	
	

	
	5.阀门无泄漏
	
	
	

	
	6.管道无振动
	
	
	

	
	7.机、泵设备运行正常
	
	
	

	四、

防火防爆
	1.消防器材
	《消防法》

《安全管理制度》
	
	

	
	2.防护器材
	
	
	

	
	3.消防水压
	
	
	

	
	4.现场禁烟
	
	
	

	
	5.连锁装置正常投用
	
	
	

	五、

特殊作业
	1.动火作业
	《施工与检修安全制度》
	
	

	
	2.进塔入罐作业
	
	
	

	
	3.高处作业
	
	
	

	
	4.抽堵盲板作业
	
	
	

	
	5.动土作业
	
	
	

	
	6.临时用电
	
	
	

	其它
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


    注：每月检查一次，并存档。
8-2   生产场所安全检查表
检查人：                          日期：                   设表JYZ-46
	序号
	检查内容
	检查结果
	备注

	1
	生产废料及时清空
	
	

	2
	垃圾桶有定期清空
	
	

	3
	设备表面无明显的灰尘及杂物
	
	

	4
	电气线路整洁、整齐无老化
	
	

	5
	停用线路有封条，线路有包扎
	
	

	6
	设备无跑、冒、滴、漏的现象
	
	

	7
	员工反馈设施、设备各工作开关灵敏、有效
	
	

	8
	备用仓库：化学物品、油等的渗漏情况
	
	

	9
	可燃物没有离发热设备太近
	
	

	10
	工作场地无垃圾、粉尘及液状污
	
	

	11
	工作区域内无随意晾、晒、挂衣物
	
	

	12
	工作服无随意摆放，穿戴整洁
	
	

	13
	遵守操作规程作业
	
	

	14
	按规定使用安全防护用品
	
	

	15
	电源插座、插头完好、无裸露电线、无乱拉线缆
	
	

	16
	所有通道畅通
	
	

	17
	化学品容器有明确标签
	
	

	18
	无异常的声音、振动、气味、粉尘飞舞、泄漏
	
	

	19
	机器设备的安全防护设施工作正常
	
	

	20
	坑、沟、孔要有盖子、防护栏等安全措施
	
	

	21
	楼梯、走道、出口无存放杂物
	
	

	22
	生活垃圾完全与生产废料分开处理
	
	

	23
	人员：身体状况良好、无异常活动，无奔跑作业现象
	
	

	24
	各门锁完好并正确使用
	
	

	25
	灭火等消防设施完好、有效、整洁，面前无杂物
	
	

	26
	灭火等消防设施定期有专员检查并记录
	
	

	27
	医药箱的急救医药配备齐全
	
	

	28
	医药箱内的药品均在保质期内
	
	

	29
	员工能牢记预案程序
	
	


  注：每月检查一次，并存档。

8-3   建(构)筑物安全检查表
检查人：               检查日期：  年   月   日       设表JYZ-47
	检查项目
	检查内容
	检查结果
	备注

	厂房建筑
	各建(构)筑物的墙体无倾钭、裂纹，屋顶及框架无塌陷、开裂、倾钭、漏雨等现象。
	
	

	
	基础无塌陷。
	
	

	
	屋顶及框架无塌陷、开裂、倾钭、漏雨等现象。
	
	

	
	屋顶、墙体无剥脱即将坠落的物品。
	
	

	
	雨季后，厂房建筑是否出现塌陷险情？
	
	

	
	台风过后，厂房建筑是否出现塌陷险情？
	
	

	防雷设施
	防雷设施应完好，防雷装置的接地电阻应符合要求。
	
	

	防腐处理
	防腐处理完好。
	
	

	通风
	通风设施完好。
	
	

	排水
	排水设施完好，地沟及地沟盖板完好无损。
	
	

	防汛
	防汛设施是否完好。
	
	

	承重
	房顶及层间载重量应符合建、构筑物承重要求。
	
	


   注：每年检查一次，或台风过后检查一次，并存档。
8-4  油品经营管理安全检查表

  检查人：                  日期：                      设表JYZ-48
	检查项目
	检查内容
	检查结果
	备注

	书签
	按照规定对属于危险化学品进行登记申报，编写危险化学品安全技术说明书和安全标签，对不是危险化学品的理化特性和危害进行登记。
	
	

	购买
	不得采购和使用无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。
	
	

	使用
	1.车间根据生产需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；
	
	

	
	2.生产备料性质相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；
	
	

	
	3.生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物溢(逸)散措施、防护措施等；
	
	

	
	4.生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。
	
	

	贮存
	1.应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量。无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危化品不得入库；
	
	

	
	2.库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与垛距符合标准要求；
	
	

	
	3.甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法；
	
	

	
	4.甲、乙类物品厂房、库房内不准设办公室、休息室，不准住人；
	
	

	
	5.库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；
	
	

	
	6.易燃、易爆物品仓库(堆垛)应有防火措施；
	
	

	
	7.保管人员应根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、器具；
	
	

	
	8.现场电器设施应为防爆电器。
	
	

	装卸运输
	1.危险化学品装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按所装卸的危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具；
	
	

	
	2.装运易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具；
	
	

	
	3.运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器、并符合危险化学品的运输资质；
	
	

	
	4.危险化学品装卸前应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作；
	
	

	
	5.运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。
	
	


8-5  站消防(防火)安全检查表

 检查人：               检查日期：  年  月   日                        设表JYZ-49            

	检查项目
	检查内容
	检查结果
	备注

	一、防火组织管理
	1.企业有成立防火安全机构，并定期召开会议。
	
	

	
	2.贯彻谁主管谁负责的原则，建立各级防火责任制，并有年度消防计划。
	
	

	
	3.有防火重点部位分布图，有健全的火灾隐患管理制度，并建立了隐患治理台帐。
	
	

	
	4.有专(兼)职消防组织和消防预案，人员基本固定，职责明确。
	
	

	
	5.企业定期进行安全消防检查。
	
	

	二、厂区内建(构)筑物防火安全全
	1.厂总平面布置应按生产过程中火灾、爆炸危险性及毒物的危害程度考虑，布置合理。
	
	

	
	2.生产装置通风良好。
	
	

	
	3.建筑物的耐火等级、层数、占地面积、通道、防火间距、泄压面积、疏散楼梯、电梯、走道、门等符合规定要求。
	
	

	
	4.工厂主要出入口不应少于两个，且位于不同方位。
	
	

	
	5.厂区内道路应作环形布置、生产区的道路应满足会车要求。
	
	

	
	6.跨越道路的管带、桁梁、栈桥等，其距路面上的净高≥4.5m，并有醒目的限高标志。
	
	

	
	7.每年雷雨季前，对避雷装置测试一次，不符合的应予更新。
	
	

	三、生产过程防火安全
	1.易燃物体与火源隔距离符合规定。
	
	

	
	2.危险化学品库总储量符合规定要求，库房有良好通风。
	
	

	
	3.危险品仓库分项存放、堆垛之间的主要通道要保持2米以上的安全距离； 
	
	

	
	4.容易形成爆炸性混合物的场所，须有良好的通风换气设施和报警装置。电器防爆达到要求，防雷、防静电措施符合要求。
	
	

	
	5.设备、设施系统管线无渗漏。
	
	

	
	6..安全阀、压力表、温度计、止回阀、切断阀等完好无损。
	
	

	
	7.严格执行动火(如电焊、气割等)作业审批制度。
	
	

	
	8.临时用电应办理临时用电票，且手续完善。
	
	

	
	9.灭火方法不同的化学危险品不得同库储存。
	
	

	
	14.通道进行标记并保证其畅通，不得阻碍或堵塞安全、消防通道。
	
	

	
	10.禁火区划分明确。
	
	

	四、火灾应急准备情况
	1.保持疏散出口畅通，标志清楚。
	
	

	
	2.依照有关规定，安装适当的喷水灭火系统，保证有足够的水源。
	
	

	
	3.按消防规定配置符合要求的灭火器材和防护用品。
	
	

	五、应急培训
	职工每年至少进行一次防火教育和训练，重点岗位每半年演练一次。
	
	


8-6  安全装置安全检查表

  检查人：                    检查日期：  年   月   日      设表JYZ-50
	检查项目
	标准要求
	检查检查情况
	备注

	检测报警设施
	具有产生危险和有害因素的过程，应配备监控检测仪器、仪表，必要时配置自动联锁、自动报警装置。
	
	

	设备安全防护设施
	往复运动的机械零部件应设计可靠的防护设施、档板或安装围栏。
	
	

	
	化工装置、设备、设施以及建（构）筑物，应设计可靠的防雷保护装置。防止雷电对人体、设备及建（构）筑物的危害和破坏。防雷设计应符合国家标准和有关规定。
	
	

	
	变配电装置和低压供电线路终端，应设计防雷电波侵入的防护措施。
	
	

	
	化工装置防静电设计，应根据生产工艺要求、作业环境特点和物料的性质采取相应的防静电措施。
	
	

	
	遮护物和外罩必须可靠地固定，并应具有足够的稳定性和耐久性。
	
	

	
	配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用干切断供电电源或发出报警信号。
	
	

	作业场所防护设施
	化工装置内有发生坠落的操作岗位时，应按规定设计便于操怍、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。设计扶梯、平台和栏杆应符合GB4053.1、2、3、4-93的规定。
	
	

	安全警示标志
	化工装置区、化学危险品仓库等危险区应设置永久性的“严禁烟火”标志。
	
	

	
	生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均应设置明显的标志和指示箭头。
	
	

	泄压和止逆设施
	有爆炸危险的甲、乙类厂房，应设置必要的泄压措施。
	
	

	紧急处理设施
	消防用电设备应采用专用的供电回路，当生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显标志。
	
	

	
	关键生产装置和仓库应配备事故状态下防止消防用水流入江河的收集设施。
	
	

	灭火设施
	生产车间、仓库等场所均按要求配备足量灭火器。
	
	

	
	消防用水量能满足要求。
	
	

	紧急个体处置设施
	具有化学灼伤危险的作业区，应设计必要的洗眼器、淋洗器等安全防护措施，并在装置区设置救护箱。
	
	

	应急救援设施
	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。
	
	

	逃生避难设施
	建筑物的安全疏散门最小宽度不应小于0.8m，应向外开启；操作间的门窗应向外开启。
	
	

	
	有爆炸危险的甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室。
	
	

	
	工厂、仓库应设置消防车道。
	
	

	
	廊或室外的安全出口的门均应向外开启。
	
	

	劳动防护用品和装备
	企业应按国家规定为从业人员配备合格的劳动防护用品和装备，从业人员应正确佩戴劳动防护用品。
	
	


8-7  防雷电安全检查表
检查时间：   年  月  日                                           检查人：                            设表JYZ-51                    

	检查项目
	检查内容
	依据
	检查方法
	检查结果
	备注

	(一)防雷、防静电

装置
	1.装有避雷针的建筑物上严禁架设低压线、通信线和广播线；
	GB5007—1994（2000版）
	现场检查
	
	    

	
	2.避雷针的安装应满足机械强度和耐腐蚀的要求。避雷针长1m以下：宜用直径不小于20mm的钢管或直径不小于12mm的园钢，并镀锌。
	GB5007--1994（2000版）
	现场检查及测量
	
	

	
	3.避雷针连线应用截面积大于或等于35mm的镀锌钢绞线；
	GB5007--1994（2000版）
	测量
	
	

	
	4防雷装置应定期进行检查和预防性试验，接闪器及引下线的等腐蚀30%以上应更换；
	GB5007--1994（2000版）
	现场检查及测量
	
	

	
	5.易燃液体的储罐应设独立避雷针，其引下线冲击电阻不大于10欧姆
	GB5007--1994（2000版）
	测量
	
	

	
	6室外的罐、塔、容器的静电接地的要求：对大于50m3或直径在2.5m以上的罐、塔、容器接地部分不得少于2处，接地点应对称布置，其间距小于30m。
	GB5007--1994（2000版）
	现场检查
	
	

	
	7.设备、管道采用金属法兰连接时，连接处过渡电阻大于0.03欧姆时，应用金属线跨接。对于不少于5个螺栓连接的法兰盘，在非腐蚀环境下不可跨接。
	GB5007--1994（2000版）
	现场检查
	
	

	
	8.站台区域内的管道、设备、构筑物等应进行等电位连接并接地。储罐汽车在装卸作业开始前，必须将专用地线夹接在车辆的制定位置上。
	石油化工静电

接地设计规范
	检查
	
	

	(二)户外架空管道的防

雷
	1.户外输送可燃气体、易燃或可燃体的管道，可在管道的始端、终端、分支处、转角处以及直线部分每隔100m处，每处接地电阻不大于30欧姆。
	GB5007--1994（2000版）
	现场检查及抽检测量
	
	

	
	2.当管道连接点(弯头、阀门、法兰盘等)，不能保持良好的电气接触时，应用金属线跨接。
	GB5007--1994（2000版）
	现场检查
	
	

	
	3.接地引下线若是活动金属支架，在管道与支持物之间必须增设跨接线；若是非金属支架，必须另作引下线。
	GB5007--1994（2000版）
	现场检查
	
	

	(四)管网系统的接地
	1.输送易燃可燃的气体及其混合物的管道系统，应在管道的始端、末端通过机泵、油罐等设备有可靠的接地连接。
	石油化工静电

接地设计规范
	检查
	
	

	
	2.管网内的过滤器、缓冲器等应设置接地连接点。
	石油化工静电

接地设计规范
	检查
	
	

	
	3.如果管网系统中有部分管路或部件是非导体，应在其表面设置导电的屏蔽层。
	石油化工静电

接地设计规范
	检查
	
	


注：本表为每年雷雨季节前（3月、9月）进行一次检查。

附件  防雷检测报告

8-8  防台风安全检查表

   检査人：                   检查日期：  年  月  日       设表JYZ-52
	检查项目
	检查内容
	检查结果
	备注

	(一)
防台风抗灾准备工作
	1.定期修订、补充“防台风抢险应急预案”。
	
	

	
	2.备足、储存好各类防台风抢险物资、设备、运输车辆等，保证做到按需调用。
	
	

	
	3.组织好本企业的防台风抢险队伍，做到召之即来，来之能战。
	
	

	(二)防台风抗灾
	1.企业防台风指挥部应随时与水文、气象部门保持联系，掌握热带风暴(台风)的动态，当达到或超过企业所在地风暴潮的设防标准时，企业防台风指挥部应启动“防台风应急预案”，组织抢险。
	
	

	
	2.企业遭受台风袭击，应及时向主管单位和当地政府主管部门报告受灾、抢险和损失情况。
	
	

	
	3.在防台风期间，对关键装置、重点部位加强检查并采取积极的防范措施。
	
	

	
	4.在台风期间，应停止高空作业等危险作业。
	
	


   注：每年检查一次，或台风预警报前检查一次，并存档。
8-9  防洪安全检查表
检査人：                   检查日期：   年   月   日        设表JYZ-53

	检查项目
	检查内容
	检查结果
	备注

	(一)
防洪设施
	1.设备基础、排洪沟、排水井是否畅通，每年汛期来临前，排洪沟、排水井进行一次全面清理、疏通。
	
	

	
	2.屋面防水、设备基础是否存在重大隐患。
	
	

	
	3.所有生产设施周围场地、环境变化等情况是否影响防洪安全。
	
	

	(二)
防洪准备工作
	1.每年汛期来临前，对防汛抡险物资进行一次全面检查，及时补充。
	
	

	
	2.编写好洪灾导致的设备停电、设备损坏、人员伤亡等事故处理预案。
	
	

	(三)汛期内检查
	1.汛期内，运行值班人员应对防洪设施、各排水口定期进行巡视和检查，并做好记录。
	
	

	
	2.在雨天，运行值班人员应及时检查建筑物周围排水情况，发现积水要及时疏通，发现孔洞及时填堵。
	
	

	
	3.消防人员每月对消防设施检查清扫一次。
	
	

	
	4.汛期内，应加强与气象部门的联系，及时掌握天气变化情况。
	
	


注：每年检查一次，或遇防汛警报前检查一次，并存档。
8-10  防暑降温安全检查表
    审核人 ：                 检查日期：  年   月   日         设表JYZ-54

	检查项目
	检查内容
	检查结果
	备注

	（一）防暑降温技术措施
	1.当各种热源的发热表面的辐射热和对流热显著影响操作工人时，应尽量采取隔热措施；
	
	

	（二）车间的防暑降温
	1.除工艺过程的要求或其它有特殊需要的车间，应装设全面机械通风外，在局部工作地点使用送风风扇、喷雾风扇或空气淋浴等局部送风装置。
	
	

	
	2.放散有害气体的车间，应根据工艺特点，采用隔热、自然通风、机械送风及机械排风装置（隔热排雾罩等）。
	
	

	
	3.在炉内进行抢修及其它工作时，应采用送风、抽风、喷雾、穿湿衣服等措施。
	
	

	
	4.降温风扇均需有专职部门管理、保管、维修、建立台帐。
	
	

	（三）保健
措施
	1. 炎热时期应组织有关人员深入车间进行巡回观察，发生中暑时，企业应进行登记和报告。
	
	

	
	2. 对夏季露天作业者，应供给足够的合乎卫生要求的饮料、含盐饮料。
	
	

	（四）组织
措施
	1.夏季露天作业，应有合理的劳动休息制度。各地区可根据具体情况，在气温较高的条件下，适当调整作息时间，早晚工作，中午休息、并适当安排工间休息制度；
	
	

	
	2.在炎热季节，应保证工人的充分休息，减少疲劳；
	
	

	
	3.在暑季应根据生产的工艺过程，尽可能调整劳动组织，采取勤倒班的方法，缩短一次连续作业时间，加强工作；
	
	


    注：每年7、8、9三个月每月检查一次，并存档。

                8-11  隐患整改通知单       设表JYZ-55

	隐患名称
	

	发现时间
	

	检查人员
	

	存在的问题
	

	整改措施或整改意见
	

	限期整改时间
	
	实际完成时间
	

	整改责任人
	
	整改验收人
	

	复查评语
	年　　　月　　　日　


  注：本表每月安全检查后，发现隐患需整改时就开，并存档。
8-12   隐患项目治理台账
单位：                    日期：　年　　月　　日             设表JYZ-56
	部位
	装置、设

施名称
	危害
	等级
	控制措施
	责任人
	整改日期及完成情况
	验收人

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：每年年终统计、填报一次，并存档。

附表

附表1　汽油危险、有害特性表

	标识
	中文名：汽油
	英文名：Casoline
	分子量：/

	
	危规号：31001
	UN编号： 1203
	CAS 号：8006-61-9

	理化性质
	熔点／℃：小于-60
	沸点／℃：40~200

	
	相对密度(空气=1)：3.5
	相对密度(水=1)：0.7~0.79

	
	饱和蒸气压／kPa：无资料
	临界温度／℃：无资料

	
	临界压力／Hpa：无资料
	燃烧热(kJ·mol)：无资料

	
	溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	引燃温度／℃：237

	
	闪点／℃：-50
	最小引燃能量／mJ：无资料

	
	爆炸极限(％)：上限：1.3                               下限：6.0

	
	最大爆炸压力(Mpa)：无资料

	
	危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸混合物，遇高热、明火极易燃烧爆炸。与氧化剂发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远处，遇火源会着火回燃。

	
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	稳定性和反应活性
	稳定性： /

	
	聚合危害：/

	
	禁忌物：强氧化剂、强酸。

	
	有害（分解）产物：/

	毒性
	急性毒性：LD50:67000mg/kg(大鼠经口)（120#溶剂汽油）；LC50：103000 mg/m3。2小时（小鼠吸入）

	健康危害
	吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油蒸汽可引起眼、鼻刺激症状、头晕及头痛，皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮。

	急救
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通，保暖并休息；呼吸困难时输氧，呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医。

食入：误服者立即漱口，饮足量温水，尽快洗胃，就医。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底清洗。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗眼睛至少15分钟；就医。

	防护
	呼吸系统防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂石等惰性材料吸收。或在保证安全前提下就地焚烧，大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温补超过30℃。包装要求密封。应与氧化剂分开存放，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的材料。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车，装运前须报有关部门批准，运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


附表2　柴油危险、有害特性表
	标识
	中文名：柴油
	英文名：Diesel fuel或Diesel oil 
	分子式： 
	分子量：

	
	CN号：  
	UN编号： 1202 
	CAS 号 

	理化性质
	性状  稍有粘性的棕色液体。

	
	熔点／℃ -18
	溶解性：

	
	沸点／℃  282～338
	相对密度(水=1)   0.87～0.90

	
	饱和蒸气压／kPa ：无资料
	相对蒸汽密度(空气=1) 无资料

	
	临界温度／℃无资料
	燃烧热(kJ·mol)  无资料

	
	临界压力／Mpa  无资料
	自燃点/℃：350～380   

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性  本品易燃，具刺激性。
	燃烧分解产物:一氧化碳、二氧化碳。 

	
	闪点／℃  ：＞55
	聚合危害   

	
	爆炸极限(体积分数)／％无资料
	稳定性    

	
	引燃温度／℃：257
	禁忌物 ：强氧化剂、卤素。

	
	危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	·灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	·接触限值：中国MAC、前苏联、美国未制定标准

	健康危害
	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 

  

	急救
	·皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。  ·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。·眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。·食入：尽快彻底洗胃。就医。

	防护
	·工程控制：密闭操作，注意通风。·呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。·眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。·身体防护：穿一般作业防护服。·手防护：戴橡胶耐油手套。其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
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