加油站安全规定

一、为确保加油站安全经营，必须建立相应的安全组织，组长由站长担任，每班指定一人负责监督检查加油站安全制度的落实情况。

二、制定有效的防火、防盗、防雷击、防静电等防范措施。做好各种安全检查记录。

三、加油站的工作人员必须认真遵守安全制度。所有工作人员不得穿着化纤衣物和带铁掌的鞋子工作。

四、加油站严禁烟火。机动车辆必须熄火加油，摩托车、拖拉机等进站前必须熄火，不准站内发动。

五、工作期间遇到高强闪电、雷击和雷击频繁时，应关闭电源暂时停止加油，并向顾客做好解释工作。

六、加油站内严禁检修车辆和从事可能产生火花性质的作业。清洗油罐时严禁使用化纤抹布和化纤拖把。严禁使用铁质工具敲打容器。

七、卸油时必须正确使用防静电接地装置。

八、严禁用塑料桶内加注燃料油。

九、加油站的各种消防器材严禁挪用。

十、加油站内严禁闲杂人员随意出入和逗留。

十一、加油站内严禁私拉乱扯电线。停止营业时必须切断电源。

十二、建立群众义务消防组织，经常组织安全教育，加强消防技能训练，掌握了解各种消防器材的用途及其正确的使用方法。

十三、加油站发生火警，应迅速拨打“119”，及时通知上级领导，积极组织人员进行扑救。

