重大危险源清单（加油站）

	序号
	重大危害因素
	危害影响
	危害等级
	涉及岗位、部位、作业
	控制措施

	1
	油品的泄漏

 
	加油机油品泄漏
	起火爆炸
	显著危险 
	加油员、加油机 
	执行每班安全巡检

跑冒油应急预案；

	
	
	油罐、管道、阀门泄漏 
	
	显著危险 
	油罐、管道
	

	
	
	加油时跑油 
	
	显著危险 
	加油员、加油作业
	

	
	
	卸油时冒罐 
	
	显著危险 
	卸油员、接卸作业
	

	
	
	卸油胶管泄漏 
	
	
	卸油员、接卸作业
	

	2
	火源

 
	明火火源
	起火 

人员烧伤 

设施损坏
	极其危险 
	动火作业
	落实反违章禁令实

施细则加强作业过

程HSE管理

	
	
	敲击火花 
	
	极其危险 
	维修作业 
	

	
	
	静电火花 
	
	极其危险 
	接卸、加油作业、人身摩擦 
	

	
	
	雷电火花 
	
	极其危险 
	雷击 
	

	
	
	电器火花 
	
	极其危险 
	带电设施 
	

	
	
	机械火花
	
	极其危险 
	金属器械碰撞、摩擦
	

	3
	带电设备漏电

 
	配电柜漏电
	产生电火花 

人员触电
	高度危险
	配电柜及相连金属设施
	每班定时加强安全巡检

火灾应急预案

	
	
	发电机漏电
	
	高度危险
	发电机、发电作业
	

	
	
	加油机漏电
	
	高度危险
	加油员
	

	
	
	电缆漏电
	
	高度危险
	相连金属设施 
	

	4
	车辆
	进站加油的车辆 
	人员撞伤撞坏站内雨堋或加油机

 
	显著危险 
	站内人员、设施
	加油站突发事件应急预案 

	
	
	油品运输罐车
	
	显著危险 
	站内人员、设施
	

	5
	含油污水

 
	罐底抽出的残杂水分
	污染环境
	显著危险 
	水杂处理 
	制订作业计划书设置现场安全员环境污染应急预案

	
	
	清罐时油污
	
	显著危险 
	清罐作业
	

	
	
	地面撒漏油污
	
	显著危险 
	加油、接卸、维修作业 
	

	6
	误操作混油 
	接卸、加油 
	车辆机关损坏
	显著危险 
	加油员、卸油员加油接卸作业 
	卸车混油应急预案 

	7
	油品混水
	油罐渗漏 
	车辆机关损坏
	显著危险 
	罐区、操作井
	加强日常计量（数质量）检测 

	8
	抢劫事件
	不法分子抢劫营业款
	人身伤害、财产损失
	高度危险
	夜间、节假日
	抢劫应急预案

	9
	违章动火
	爆炸危险区域
	起火爆炸
	极其危险 
	夜间、节假日
	复核作业计划书安全要求加强作业现场安全监管 


